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第一章
四川宏达金桥大酒店有限公司土建工程升级改造项目
（编号：JQ-GKBX-2026-FW04）
各单位：
四川宏达股份有限公司金桥酒店将进行土建工程升级改造，本着“公开、公平、公正”的原则，现对该次土建装修工程进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：
一、标的物：金桥酒店土建装修工程
二、比选人：四川宏达股份有限公司
三、具体内容及要求：
1.标的物要求：
1.1项目概况
	项目地点
	工作内容
	比选最高限价（含税）

	金桥酒店
	土建装修工程
	195万元


2.工期要求：合同生效之日起3个月内完成。
3.结算方式：固定总价合同包干。
4.质保期：质保期24个月，自工程验收合格并投用之日起开始计算或验收合格30个自然日之日起开始计算。
5.付款方式及发票：
①付款方式：工程完工竣工验收合格后支付95%，质保金5%。
②协作方开具全额增值税专用发票，税率9%。
6. 比选文件的获取
获取方式为：自2026年6月15日16 时 30 分至 2026年6月25日23时59分通过四川宏达股份有限公司集采中心招比选平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与比选并下载比选文件。
7. 响应性文件的递交
递交截止时间：2026年6月25日23时59分。
比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物、工作内容、金额等（若比选约定的标的物付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。
8.响应性文件的要求
① 比选申请人需提供营业执照。
9.本项目采用综合评分法进行比选，由比选人根据比选申请人资质、报价、施工方案、类似业绩等进行综合评审后确定中选人。开标时不再进行二次议价。
	条款号
	评分因素
	分值
	各评分因素细分项
	评分标准

	1
	资质
	6分
	资质
	持有效营业执照（经营范围含建设工程设计、建设工程施工）得6分。

	2
	业绩
	4分
	类似项目业绩
	每提供一项业绩得1分，总分4分。

	3
	施工组织设计
	50分
	人员设备组织规划
	1.总体施工组织布置及规划：内容完整、有针对性、规划合理且编制水平突出。优秀得7.5-10分，良好得5-7.4分，一般得2.5-4.9 分，差得0-2.4 分。
2.重点、关键和难点工程的施工方案：内容完整、有针对性、规划合理且编制水平突出。优秀得7.5-10分，良好得5-7.4分，一般得2.5-4.9 分，差得0-2.4 分。
3.工期关键线路图及保证措施：内容完整、有针对性、规划合理且编制水平突出。优秀得7.5-10分，良好得5-7.4分，一般得2.5-4.9 分，差得0-2.4 分。
4.比选申请人及拟配置的项目经理具有工程类专业中级及以上工程师职称得5分、安全负责人具有中级及以上注册安全工程师（专业：建筑施工安全）的得5分，本小项最多得10分。
5.关键工程质量、安全、环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证措施、事故应急预案：内容完整、有针对性、规划合理且编制水平突出。优秀得7.5-10分，良好得5-7.4分，一般得2.5-4.9 分，差得0-2.4 分。

	4
	评标价

	40分
	/
	当有效比选申请人数量≤5时，评标基准价＝所有有效比选报价的算术平均值；当有效比选申请人数量＞5时，评标基准价＝所有有效比选报价去掉一 个最高报价和最低报价后，剩余有效比选报价的算术平均值。
比选申请人的评标价等于评标基准价的得满分，其他有效比选申请人的评标价与评标基准价为准相比，每高1%扣 0.6 分；每低1%扣 0.5 分。
注：中间值采用插入法计算，小数点后保留两位。




10.验收方式：
①甲乙双方共同验收。
11.交送报价文件前，协作方可自愿前来我公司进行实地考察、技术交流或咨询。
12.其他要求：比选申请人如为蜀道集团外部单位必须为蜀道集团协作方资源库中已完成入驻的协作方。比选申请人入库详见协作方管理平台（网址：https://xzf.shudaolink.com）。
13工程量清单及施工图纸详见附件
联系人：刘磊19949974054
地址：四川省德阳市什邡市洛水镇


四川宏达股份有限公司
2026年6月15日


第三章
报价文件格式



金桥酒店土建装修工程



比选申请文件





比选申请人：                  （盖单位章）




联系人：             电话：              




[bookmark: _Toc9978][bookmark: _Toc30198][bookmark: _Toc4384]（一）投标报价
                      (比选申请人名称)：
1、我方已仔细研究了(金桥酒店土建装修工程比选采购) 比选文件(包括补充通知的全部内容，愿意以含税人民币大写：          元（¥：	            元）（其中增值税税率为     %）的比选总报价，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任。付款方式：项目完成并验收后开具发票再支付全部款。
附单项报价
2、我公司承诺在投标有效期    日历天内不修改、撤销比选文件。
3、如我方中标，我方承诺：
（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

报价单位：                  （盖单位章）
                                     联系人：       电话：             
                                                   年       月       日

注明：
1.对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
2.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其响应或中选资格。
3.若未明确应答的条款均视为接受及满足采购文件要求。  
投标人名称（全称并加盖公章）：                
日 期:      年    月    日

二、营业执照


    三、法人代表身份证明及授权委托书

四、相关业绩



五、组织施工设计
























六、投标工程量清单
	投标清单

	

	序号
	项目
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	材料、工艺及说明（材料采用中等水平，环保，安全、耐久、实用功能、美观度，市场使用的一线品牌）

	金桥酒店办公楼一层

	一
	土建改造工程

	1
	120墙体拆除
	㎡
	140.00
	
	
	1.材质：120火砖墙，人工拆除
2.建渣清理及外运：投标人自行考虑

	2
	铲除墙地砖
	㎡
	650.00
	
	
	1、人工铲除地面面砖，卫生间墙地面砖
2、工程量为暂估，以现场实际实施为准
3、建渣清运运距：投标人自行考虑

	3
	拆除卫生间地台
	㎡
	20.00
	
	
	1、人工铲除地面面砖，卫生间墙地面砖
2、工程量为暂估，以现场实际实施为准
3、建渣清运运距：投标人自行考虑

	4
	拆除厨房操作台
	㎡
	30.00
	
	
	1、人工拆除厨房砖砌操作台
2、工程量为暂估，以现场实际实施为准
3、建渣清运运距：投标人自行考虑

	5
	铲除墙面腻子及乳胶漆
	㎡
	1450.00
	
	
	1.人工铲除墙面腻子及乳胶漆
2、工程量为暂估，以现场实际实施为准
3、建渣清运运距：投标人自行考虑

	6
	拆除砖踢脚线
	m
	70.00
	
	
	1.人工铲除砖踢脚线100mm高
2、工程量为暂估，以现场实际实施为准
3、建渣清运运距：投标人自行考虑

	7
	拆除卫浴
	套
	10.00
	
	
	一套中包含一浴室柜，一蹲便 一花洒

	8
	拆除门及窗
	㎡
	160.00
	
	
	1.室内高度：3.2m
2.门窗洞口尺寸：门（26道）窗（115㎡）

	9
	拆除灯具、窗帘
	项
	23.00
	
	
	1、拆除房间及过道灯具、窗帘
2、建渣清运运距：投标人自行考虑

	10
	拆除原水电
	㎡
	585.00
	
	
	1、拆除原卫生间水电及房间电源
2、建渣清运运距：投标人自行考虑

	11
	搬走原有家具
	项
	1.00
	
	
	1、搬走原有家具
2、建渣清运运距：投标人自行考虑

	12
	扩高门洞
	项
	16.00
	
	
	1、原门洞高1850.现扩高到2000
2、建渣清运运距：投标人自行考虑

	13
	门洞过门梁
	根
	20.00
	
	
	

	14
	新砌 120红砖墙体
	㎡
	20.00
	
	
	1.砖品种、规格、强度等级:120红砖墙体，含植筋
2.墙体厚度:120mm
3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 m20

	15
	双面抹灰(新砌红砖墙体)
	㎡
	40.00
	
	
	1.10厚1:0.2:3水泥石灰砂浆打底扫毛
2.6厚1:0.2:3水泥石灰砂浆找平
3.砂浆均采用预拌砂浆

	16
	新砌墙体（100轻质墙体）
	㎡
	150.00
	
	
	1.材料名称：100厚轻质墙
2.卡件等综合考虑
3.填缝要求：满足规范要求
4.吊装、安装：综合考虑，由投标人综合考虑在综合单价中
5.装配式构件内已包含各类预埋件，发生时不再另行计费
6.本项目需二次深化设计,并且设计方案需经建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用
7.成品装配式构件单价包含制作、安装、固定件、吊装件、连接件、螺栓固定、预埋铁件制作安装、密封材料、钢筋制安、模板费、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、二次转运等费用
8.其他:满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求

	17
	轻质墙体墙面抗裂砂浆 标准网格布
	㎡
	300.00
	
	
	1.材料名称：抗裂砂浆及 标准网格布
2.辅料等综合考虑
3.要求：满足规范要求

	18
	轻质墙体门洞加固
	项
	4.00
	
	
	1.砖品种、规格、强度等级:120红砖墙体，及人工
2.墙体厚度:120mm

	19
	拆除的建渣人工搬运
	工
	65.00
	
	
	人工费

	20
	拆除的建渣清运
	车
	142.00
	
	
	清运费

	小计
	
	 
	

	二
	吊顶工程

	1
	天棚双层石膏板吊顶（平顶）
	m2
	530.00 
	
	
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 ：预埋焊接φ8全丝吊杆， 中距900
2.龙骨材料种类、规格、中距 ：轻钢龙骨 50*15*1.2 中距900
3.基层材料种类、规格 ：阻燃板 12mm厚
4.面层材料品种、规格、 ：石膏板 9.5mm厚

	2
	反光灯槽制作
	m
	100.00
	
	
	材料说明：木龙骨+12mm阻燃板+9.5mm龙牌石膏板+辅材+机具费+人工。
工艺流程：主龙骨安装-副龙骨安装-木工板打底-石膏板安装。
工艺标准：要求基层平整，接缝平直，缝宽均匀。

	3
	窗帘盒制作
	m
	70.00 
	
	
	材料说明：木龙骨+12mm阻燃板+9.5mm龙牌石膏板+辅材+机具费+人工。
工艺流程：主龙骨安装-副龙骨安装-木工板打底-石膏板安装。
工艺标准：要求基层平整，接缝平直，缝宽均匀。

	4
	顶面腻子基层
	㎡
	530.00 
	
	
	1、石膏找补，石膏打底一遍，2、专用腻子2-3遍、接口处石膏，牛皮纸或绷带补缝，专用阴阳角护角；3、找平高差超过2公分，需用专用找平石膏找补，墙面顺平，专用(2m)拷尺拷平，另加5元/平方；4、腻子基层打磨至平整、光滑（乳胶漆另计，特别注明：因物管、甲方要求或原墙面、顶面存在质量问题或空鼓，需将原墙面表层铲除，另增收基层施工费用：斜顶、尖顶等异形部分单独收费，不含专用阴阳角处理；开发商墙顶面批刮腻子如需铲除，铲除费用另计）

	5
	顶面白色乳胶漆
	㎡
	530.00 
	
	
	室内乳胶漆系列、滚涂（一底两面）、辅料、人工费

	小计
	
	
	

	三
	墙面工程

	1
	墙面腻子基层
	㎡
	1840.00 
	
	
	1、石膏找补，石膏打底一遍，2、专用腻子2-3遍、接口处石膏，牛皮纸或绷带补缝，专用阴阳角护角；3、找平高差超过2公分，需用专用找平石膏找补，墙面顺平，专用(2m)拷尺拷平，另加5元/平方；4、腻子基层打磨至平整、光滑（乳胶漆另计，特别注明：因物管、甲方要求或原墙面、顶面存在质量问题或空鼓，需将原墙面表层铲除，另增收基层施工费用：斜顶、尖顶等异形部分单独收费，不含专用阴阳角处理；开发商墙顶面批刮腻子如需铲除，铲除费用另计）

	2
	墙面抗裂砂浆抹灰
	㎡
	1840.00 
	
	
	抗裂砂浆抹灰 2遍

	3
	墙面白色乳胶漆
	㎡
	1680.00 
	
	
	室内乳胶漆系列、滚涂（一底两面）、辅料、人工费

	4
	墙面墙板木基层制作(12阻燃板基层)
	㎡
	50.00 
	
	
	(12阻燃板基层)辅料及人工安装

	5
	墙面墙板造型（会议室及局部办公室）
	㎡
	120.00 
	
	
	1.基层材料种类、规格 ：
2.面层材料品种、规格、颜色 ：8mm厚碳晶墙板
3.压条材料种类、规格：详设计

	6
	墙面抹灰（原墙砖拆除后及门洞的墙面处理）
	项
	1.00 
	
	
	1.10厚1:0.2:3水泥石灰砂浆打底扫毛
2.6厚1:0.2:3水泥石灰砂浆找平
3.砂浆均采用预拌砂浆

	小计
	
	
	

	四
	地面工程

	1
	地面贴砖800*800
	㎡
	490.00 
	
	
	1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平
2.结合层厚度、砂浆配合比 ：30厚1：2.5干硬性水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色 ：浅色防滑地砖 800*800
4.砂浆均采用干混砂浆

	2
	金属踢脚线（60m高）
	m
	420.00 
	
	
	1.踢脚线高度 ：60mm
2.基层材料种类、规格 ：详设计
3.面层材料品种、规格、颜色：铝合金

	3
	新砌地台+地面抹灰（卫生间）
	㎡
	20.00 
	
	
	高 300mm

	4
	地面贴砖400*400（卫生间）
	㎡
	35.00 
	
	
	1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平
2.结合层厚度、砂浆配合比 ：30厚1：2.5干硬性水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色 ：浅色防滑地砖 400*400
4.砂浆均采用干混砂浆

	5
	墙面贴砖400*800（卫生间）
	㎡
	82.00 
	
	
	1.基层清理
2.10厚1:3水泥砂浆找平，两次成活
3.1.5厚JS-II防水涂料（另列）
4.15厚素水泥粘贴层
5.墙面砖400*800*10
6.砂浆均采用干混砂浆

	6
	地面防水（办公区其他需修补的）
	㎡
	20.00 
	
	
	1.1.5mm厚JS-II复合防水涂膜，墙面防水高度300mm
2.卷材品种、厚度 ：高分子卷材涤纶、400g
一层

	7
	地面防水（卫生间）
	㎡
	35.00 
	
	
	1.1.5mm厚JS-II复合防水涂膜
2.卷材品种、厚度 ：高分子卷材涤纶、400g
一层

	8
	墙面防水（卫生间）
	㎡
	20.00 
	
	
	1.1.5mm厚JS-II复合防水涂膜   高度 800mm
2.卷材品种、厚度 ：高分子卷材涤纶、400g
一层

	9
	美缝（所有墙地砖）
	㎡
	610.00 
	
	
	

	小计
	
	
	

	五
	楼梯区工程

	1
	楼梯踏步 脚线及平台地坪漆
	㎡
	40.00 
	
	
	

	2
	楼梯地面贴砖800*800
	㎡
	30.00 
	
	
	1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平
2.结合层厚度、砂浆配合比 ：30厚1：2.5干硬性水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色 ：浅色防滑地砖 800*800
4.砂浆均采用干混砂浆

	3
	楼梯护栏刷漆翻新
	项
	1.00 
	
	
	

	4
	美缝（所有墙地砖）
	㎡
	30.00 
	
	
	

	小计
	
	
	

	六
	其他工程及安装工程（主材类）

	1
	安装木门及锁
	樘
	19 
	
	
	1.门类型：定制实木门（带门套）
2.框截面尺寸、骨架材料种类、面层材料品种：详图纸设计
3.洞口尺寸：详图纸设计
4.五金配件：全部费用包括在综合单价中
5.油漆种类及遍数：根据设计图纸综合考虑包括在综合单价中，中标后不再调整
6.现场制作安装或成品安装综合考虑
7.其他：满足设计及相关规范要求

	2
	配电室门
	樘
	1 
	
	
	1.门代号：白色钛合金平开门
2.框截面尺寸、骨架材料种类、面层材料品种：详图纸设计
3.洞口尺寸：详图纸设计
4.五金配件：综合考虑包括在综合单价中，中标后不再调整
5.其他：满足设计及相关规范要求

	3
	LED灯（1200*300*100）
	套
	35 
	
	
	吊装或吸顶式安装

	4
	筒灯（开孔100mm）
	个
	62 
	
	
	

	5
	灯带
	m
	110 
	
	
	

	6
	灯带的变压器
	个
	8 
	
	
	

	7
	双头斗胆灯（200*100）
	个
	24 
	
	
	

	8
	装饰长条吊灯（1200——1500长）
	套
	3 
	
	
	

	9
	壁灯
	套
	2 
	
	
	

	10
	卫生间防潮隔断
	㎡
	36 
	
	
	1.材料品种、规格、品牌、颜色：抗倍特板隔断
2.配件品种、规格、品牌：防水/防潮/防霉 B1级防火
3.综合单价含制作.安装.五金扣件
4.其他：纯色/木纹/石纹

	11
	成品大理石洗手台
	m
	4.0 
	
	
	1.材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚花岗石面板，规格颜色综合考虑
2.支架、配件品种、规格、品牌：详设计
3.具体做法：详见16J914-1
4.缝宽、嵌缝材料种类：石材专业勾缝剂，颜色同石材色
5.防护材料种类：石材表面六面防护，若现场切割后，切割面须新做防护处理
6.综合单价含石材线条、石材磨边、倒角、开槽、嵌缝、抛光、打蜡、修补石材清洁剂清洗等费用
7.其他：满足设计、施工及验收规范要求

	12
	蹲便器
	套
	8 
	
	
	

	13
	小便器
	套
	3 
	
	
	

	14
	陶瓷台盆+不锈钢混合冷热水龙头
	套
	5 
	
	
	

	15
	拖把池
	套
	1 
	
	
	

	16
	强力排气扇 排风量120m³/h
	台
	2 
	
	
	

	17
	全铜防臭地漏
	套
	5 
	
	
	

	18
	铝合金推拉窗 5+10A+5中空玻璃
	㎡
	82 
	
	
	1.窗类型：铝合金推拉窗
2.洞口尺寸：详见设计施工图
3.框、扇材质：80型材
4.玻璃品种、厚度：5+10A+5中空玻璃
5.综合单价包含门窗、锁具、五金配件制作、运输、安装及门窗洞口底、顶及侧面修正或填补处理等费用
6.其他：门窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均达到国家相关规定
7.按设计和规范要求所需的材料耗量等因素考虑在综合单价中
8.具体样式、规格及要求详门窗质量及技术标准、大样图

	小计
	
	
	

	七
	水电改造项目

	1
	强电管线敷设布置 水路铺设
	㎡
	585
	
	
	

	3
	开关、插座
	项
	1.00 
	
	
	

	小计
	
	
	

	八
	其他项目

	1
	完工保洁
	㎡
	585
	
	
	

	2
	施工现场日常清理
	㎡
	585
	
	
	

	3
	施工垃圾外运
	㎡
	585
	
	
	

	4
	成品保护费
	㎡
	585
	
	
	

	5
	移动脚手架费用
	项
	1.00 
	
	
	

	小计
	
	
	

	合计
	
	
	

	金桥酒店办公楼二层

	一
	土建改造工程

	1
	120墙体拆除
	㎡
	130.00
	
	
	1.材质：120火砖墙,人工拆除
2.建渣清理及外运：投标人自行考虑

	2
	铲除墙地砖
	㎡
	450.00
	
	
	1、人工铲除地面面砖，卫生间墙地面砖
2、工程量为暂估，以现场实际实施为准
3、建渣清运运距：投标人自行考虑

	3
	拆除卫生间地台
	㎡
	20.00
	
	
	1、人工铲除地面面砖，卫生间墙地面砖
2、工程量为暂估，以现场实际实施为准
3、建渣清运运距：投标人自行考虑

	4
	铲除墙面腻子及乳胶漆
	㎡
	1650.00
	
	
	1.人工铲除墙面腻子及乳胶漆
2、工程量为暂估，以现场实际实施为准
3、建渣清运运距：投标人自行考虑

	5
	拆除砖踢脚线
	m
	70.00
	
	
	1.人工铲除砖踢脚线100mm高
2、工程量为暂估，以现场实际实施为准
3、建渣清运运距：投标人自行考虑

	6
	拆除卫浴
	套
	10.00
	
	
	一套中包含一浴室柜，一蹲便 一花洒

	7
	拆除门及窗
	㎡
	170.00
	
	
	1.室内高度：3.2m
2.门窗洞口尺寸：门（26樘）窗（125㎡）

	8
	拆除灯具、窗帘
	项
	23.00
	
	
	1、拆除房间过道灯具、窗帘
2、建渣清运运距：投标人自行考虑

	9
	拆除原水电
	㎡
	585.00
	
	
	1、拆除原卫生间水电及房间电源
2、建渣清运运距：投标人自行考虑

	10
	搬走原有家具
	项
	1.00
	
	
	1、搬走原有家具
2、建渣清运运距：投标人自行考虑

	11
	扩高门洞
	项
	16.00
	
	
	1、原门洞高1850.现扩高到2000
2、建渣清运运距：投标人自行考虑

	12
	门洞过门梁
	根
	20.00
	
	
	

	13
	新砌 120红砖墙体
	㎡
	22.00
	
	
	1.砖品种、规格、强度等级:120红砖墙体，含植筋
2.墙体厚度:120mm
3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 m20

	14
	双面抹灰(新砌红砖墙体)
	㎡
	44.00
	
	
	1.10厚1:0.2:3水泥石灰砂浆打底扫毛
2.6厚1:0.2:3水泥石灰砂浆找平
3.砂浆均采用预拌砂浆

	15
	新砌墙体（100轻质墙体））
	㎡
	165.00
	
	
	1.材料名称：100厚轻质墙
2.卡件等综合考虑
3.填缝要求：满足规范要求
4.吊装、安装：综合考虑，由投标人综合考虑在综合单价中
5.装配式构件内已包含各类预埋件，发生时不再另行计费
6.本项目需二次深化设计,并且设计方案需经建设单位认可后方可实施,综合单价包含深化设计费用
7.成品装配式构件单价包含制作、安装、固定件、吊装件、连接件、螺栓固定、预埋铁件制作安装、密封材料、钢筋制安、模板费、预埋管线、构件运输、上下车费、施工现场堆放费、二次转运等费用
8.其他:满足技术规范、施工验收规范及招标文件要求

	16
	轻质墙体墙面抗裂砂浆 标准网格布
	㎡
	330.00
	
	
	1.材料名称：抗裂砂浆及 标准网格布
2.辅料等综合考虑
3.要求：满足规范要求

	17
	轻质墙体门洞加固
	项
	4.00
	
	
	1.砖品种、规格、强度等级:120红砖墙体，及人工
2.墙体厚度:120mm

	18
	拆除的建渣人工搬运
	工
	60.00
	
	
	人工费

	19
	拆除的建渣清运
	车
	140.00
	
	
	清运费

	小计
	
	
	

	二
	吊顶工程

	1
	天棚双层石膏板吊顶（平顶）
	  
	525.00 
	
	
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度 ：预埋焊接φ8全丝吊杆， 中距900
2.龙骨材料种类、规格、中距 ：轻钢龙骨 50*15*1.2 中距900
3.基层材料种类、规格 ：阻燃板 12mm厚
4.面层材料品种、规格、 ：石膏板 9.5mm厚

	2
	反光灯槽制作
	m
	110.00
	
	
	材料说明：木龙骨+12mm阻燃板+9.5mm龙牌石膏板+辅材+机具费+人工。
工艺流程：主龙骨安装-副龙骨安装-木工板打底-石膏板安装。
工艺标准：要求基层平整，接缝平直，缝宽均匀。

	3
	天棚软膜天花
	m2
	10.00 
	
	
	1.龙骨材料种类、规格、中距：专用铝合金龙骨（H型/扁码龙骨，适配软膜安装，防腐防锈）
2.基层材料种类、规格 ：阻燃板 12mm厚
3..面层材料品种、规格：A级防火透光软膜（符合GB 8624-2012 A级不燃标准，白色透光型，透光均匀无暗区）

	4
	窗帘盒制作
	m
	70.00 
	
	
	材料说明：木龙骨+阻燃板+9.5mm龙牌石膏板+辅材+机具费+人工。
工艺流程：主龙骨安装-副龙骨安装-木工板打底-石膏板安装。
工艺标准：要求基层平整，接缝平直，缝宽均匀。

	5
	顶面腻子基层
	㎡
	525.00 
	
	
	1、石膏找补，石膏打底一遍，2、专用腻子2-3遍、接口处石膏，牛皮纸或绷带补缝，专用阴阳角护角；3、找平高差超过2公分，需用专用找平石膏找补，墙面顺平，专用(2m)拷尺拷平，另加5元/平方；4、腻子基层打磨至平整、光滑（乳胶漆另计，特别注明：因物管、甲方要求或原墙面、顶面存在质量问题或空鼓，需将原墙面表层铲除，另增收基层施工费用：斜顶、尖顶等异形部分单独收费，不含专用阴阳角处理；开发商墙顶面批刮腻子如需铲除，铲除费用另计）

	6
	顶面白色乳胶漆
	㎡
	525.00 
	
	
	室内乳胶漆系列、滚涂（一底两面）、辅料、人工费

	小计
	
	
	

	三
	墙面工程

	1
	墙面腻子基层
	㎡
	1750.00 
	
	
	1、石膏找补，石膏打底一遍，2、专用腻子2-3遍、接口处石膏，牛皮纸或绷带补缝，专用阴阳角护角；3、找平高差超过2公分，需用专用找平石膏找补，墙面顺平，专用(2m)拷尺拷平，另加5元/平方；4、腻子基层打磨至平整、光滑（乳胶漆另计，特别注明：因物管、甲方要求或原墙面、顶面存在质量问题或空鼓，需将原墙面表层铲除，另增收基层施工费用：斜顶、尖顶等异形部分单独收费，不含专用阴阳角处理；开发商墙顶面批刮腻子如需铲除，铲除费用另计）

	2
	墙面抗裂砂浆抹灰
	㎡
	1750.00 
	
	
	抗裂砂浆抹灰 2遍

	3
	墙面白色乳胶漆
	㎡
	1600.00 
	
	
	室内乳胶漆系列、滚涂（一底两面）、辅料、人工费

	4
	墙面墙板木基层制作(15阻燃板基层)
	㎡
	50.00 
	
	
	(15阻燃板基层)辅料及人工安装

	5
	墙面墙板造型（会议室及局部办公室）
	㎡
	130.00 
	
	
	1.基层材料种类、规格 ：
2.面层材料品种、规格、颜色 ：8mm厚碳晶墙板
3.压条材料种类、规格：详设计

	6
	墙面抹灰（原墙砖拆除后及门洞的墙面处理）
	项
	1.00 
	
	
	1.10厚1:0.2:3水泥石灰砂浆打底扫毛
2.6厚1:0.2:3水泥石灰砂浆找平
3.砂浆均采用预拌砂浆

	小计
	
	
	

	四
	地面工程

	1
	地面贴砖800*800
	㎡
	490.00 
	
	
	1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平
2.结合层厚度、砂浆配合比 ：30厚1：2.5干硬性水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色 ：浅色防滑地砖 800*800
4.砂浆均采用干混砂浆

	2
	金属踢脚线（60m高）
	m
	420.00 
	
	
	1.踢脚线高度 ：60mm
2.基层材料种类、规格 ：详设计
3.面层材料品种、规格、颜色：铝合金

	3
	新砌地台+地面抹灰（卫生间）
	㎡
	20.00 
	
	
	高 300mm

	4
	地面贴砖400*400（卫生间）
	㎡
	35.00 
	
	
	1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平
2.结合层厚度、砂浆配合比 ：30厚1：2.5干硬性水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色 ：浅色防滑地砖 400*400
4.砂浆均采用干混砂浆

	5
	墙面贴砖400*800（卫生间）
	㎡
	82.00 
	
	
	1.基层清理
2.10厚1:3水泥砂浆找平，两次成活
3.1.5厚JS-II防水涂料（另列）
4.15厚素水泥粘贴层
5.墙面砖400*800*10
6.砂浆均采用干混砂浆

	7
	地面防水（卫生间）
	㎡
	35.00 
	
	
	1.1.5mm厚JS-II复合防水涂膜
2.卷材品种、厚度 ：高分子卷材涤纶、400g
一层

	8
	墙面防水（卫生间）
	㎡
	20.00 
	
	
	1.1.5mm厚JS-II复合防水涂膜  高800mm
2.卷材品种、厚度 ：高分子卷材涤纶、400g
一层

	9
	美缝（所有墙地砖）
	㎡
	610.00 
	
	
	

	小计
	
	
	

	五
	楼梯区工程

	1
	楼梯踏步 脚线及平台地坪漆
	㎡
	40.00 
	
	
	

	2
	楼梯地面贴砖800*800
	㎡
	30.00 
	
	
	1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平
2.结合层厚度、砂浆配合比 ：30厚1：2.5干硬性水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色 ：浅色防滑地砖 800*800
4.砂浆均采用干混砂浆

	3
	楼梯护栏刷漆翻新
	项
	1.00 
	
	
	

	4
	美缝（所有墙地砖）
	㎡
	30.00 
	
	
	

	小计
	
	
	

	六
	其他工程及安装工程（主材类）

	1
	安装木门及锁
	樘
	20 
	
	
	1.门类型：定制实木门（带门套）
2.框截面尺寸、骨架材料种类、面层材料品种：详图纸设计
3.洞口尺寸：详图纸设计
4.五金配件：全部费用包括在综合单价中
5.油漆种类及遍数：根据设计图纸综合考虑包括在综合单价中，中标后不再调整
6.现场制作安装或成品安装综合考虑
7.其他：满足设计及相关规范要求

	6
	LED灯（1200*300*100）
	套
	36 
	
	
	嵌入式安装

	7
	筒灯（开孔100mm）
	个
	78 
	
	
	

	8
	灯带
	m
	85 
	
	
	

	9
	灯带的变压器
	个
	6 
	
	
	

	11
	装饰长条吊灯（1200——1500长）
	套
	4 
	
	
	

	11
	壁灯
	套
	2 
	
	
	

	12
	灯片（灯膜中使用）
	m
	70 
	
	
	

	13
	卫生间防潮隔断
	㎡
	36 
	
	
	1.材料品种、规格、品牌、颜色：抗倍特板隔断
2.配件品种、规格、品牌：防水/防潮/防霉 B1级防火
3.综合单价含制作.安装.五金扣件
4.其他：纯色/木纹/石纹

	14
	成品大理石洗手台
	m
	4.0 
	
	
	1.材料品种、规格、品牌、颜色：20mm厚花岗石面板，规格颜色综合考虑
2.支架、配件品种、规格、品牌：详设计
3.具体做法：详见16J914-1
4.缝宽、嵌缝材料种类：石材专业勾缝剂，颜色同石材色
5.防护材料种类：石材表面六面防护，若现场切割后，切割面须新做防护处理
6.综合单价含石材线条、石材磨边、倒角、开槽、嵌缝、抛光、打蜡、修补石材清洁剂清洗等费用
7.其他：满足设计、施工及验收规范要求

	15
	蹲便器
	套
	8 
	
	
	

	13
	小便器
	套
	2 
	
	
	

	16
	陶瓷台盆+不锈钢混合冷热水龙头
	套
	5 
	
	
	

	17
	拖把池
	套
	1 
	
	
	

	18
	强力排气扇 排风量120m³/h
	台
	2 
	
	
	

	19
	全铜防臭地漏
	套
	5 
	
	
	

	20
	铝合金推拉窗 5+10A+5中空玻璃
	㎡
	138 
	
	
	1.窗类型：铝合金推拉窗
2.洞口尺寸：详见设计施工图
3.框、扇材质：80型材
4.玻璃品种、厚度：5+10A+5中空玻璃
5.综合单价包含门窗、锁具、五金配件制作、运输、安装及门窗洞口底、顶及侧面修正或填补处理等费用
6.其他：门窗的强度、抗风性、水密性、平整度等技术要求均达到国家相关规定
7.按设计和规范要求所需的材料耗量等因素考虑在综合单价中
8.具体样式、规格及要求详门窗质量及技术标准、大样图

	小计
	
	
	

	七
	水电改造项目

	1
	强电管线敷设布置 排水铺设
	㎡
	585.00 
	
	
	

	3
	开关、插座
	项
	1.00 
	
	
	

	小计
	
	
	

	八
	其他项目

	1
	完工保洁
	㎡
	585.00 
	
	
	

	2
	施工现场日常清理
	㎡
	585.00 
	
	
	

	3
	施工垃圾外运
	㎡
	585.00 
	
	
	

	4
	成品保护费
	㎡
	585.00 
	
	
	

	5
	材料运输搬运费
	㎡
	585.00 
	
	
	

	6
	移动脚手架费
	项
	1.00 
	
	
	

	小计
	
	
	

	合计
	
	
	

	金桥酒店办公楼室外装修

	一
	室外花园工程

	1
	拆除花台
	m3
	50.00
	
	
	1.人工拆除原有砌体花台及花台瓷砖，泥土挖运
2.建渣清理及外运：投标人自行考虑

	2
	铲除植物杂草
	项
	1.00
	
	
	1.材质：植物杂草清理
2.建渣清理及外运：投标人自行考虑

	3
	拆除房屋.拆围墙开大门洞
	㎡
	120.00
	
	
	1、人工拆除平房
2、工程量为暂估，以现场实际实施为准
3、建渣清运运距：投标人自行考虑

	4
	地面基层加固和界面处理
	㎡
	510.00
	
	
	原水泥地面夯实，涂沥青粘层油

	5
	旧水泥路面拆除
	㎡
	500.00
	
	
	机械拆除

	6
	细石混泥土地面
	㎡
	500.00
	
	
	细石混泥土找平

	7
	封层
	㎡
	500.00
	
	
	1.材料品种：沥青

	8
	沥青混凝土
	m
	500.00
	
	
	1.沥青品种：普通沥青砼 
2.厚度：3-5cm

	9
	新砌 240红砖墙体
	㎡
	49.00
	
	
	1.砖品种、规格、强度等级:120红砖墙体，含植筋
2.墙体厚度:120mm
3.砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 m20

	10
	双面抹灰(新砌红砖墙体)
	㎡
	50.00
	
	
	1.10厚1:0.2:3水泥石灰砂浆打底扫毛
2.6厚1:0.2:3水泥石灰砂浆找平
3.砂浆均采用预拌砂浆

	11
	新砌门柱
	根
	2.00
	
	
	

	12
	柱贴砖800*800
	㎡
	13.00 
	
	
	1.找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平
2.结合层厚度、砂浆配合比 ：30厚1：2.5干硬性水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格、颜色 ：浅色防滑地砖 800*800
4.砂浆均采用干混砂浆

	13
	铁艺及铝合金大门
	套
	1.00
	
	
	5米宽

	14
	外墙面腻子灰铲除
	㎡
	600.00
	
	
	1、铲除地面面砖，卫生间墙地面砖
2、工程量为暂估，以现场实际实施为准
3、建渣清运运距：投标人自行考虑

	15
	外墙防水漆
	㎡
	600.00
	
	
	1.基层类型：外墙面
2.涂料品种、刷喷遍数2-3遍：外墙防水漆

	16
	外墙面防潮腻子基层
	㎡
	600.00
	
	
	1.基层类型：外墙体
2.腻子种类：防潮石膏腻子
3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍

	17
	拆除的建渣人工搬运
	工
	120.00
	
	
	

	18
	拆除的建渣清运
	车
	15.00
	
	
	大货车清运

	19
	外墙搭架费
	㎡
	480.00 
	
	
	搭建钢架人工及租赁费

	合计
	
	
	

	A
	工程直接费
	
	
	
	
	

	B
	管理费
	
	
	
	
	

	C
	设计费
	
	
	
	
	

	D
	总造价
	
	
	
	
	


七、承 诺
致： 四川宏达股份有限公司  
我公司自愿参与                        （名称）的比选，现郑重作出以下承诺：
⑴我公司提供的服务质量、环保、安全符合国家要求。
⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态。
⑶我公司完全按比选文件严格执行。
⑷我公司将严格遵守比选的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。
⑸若中标，我公司将按照合同约定确保项目顺利推进。
⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。
一旦我方中选，愿意按照比选文件和比选人的规定和要求签订合同，并信守合同、保证质量。


                           比选申请人：
日  期：     年    月     日






