西藏蜀道盛鑫矿贸有限公司
氧化铅锌矿破碎磨粉系统设备采购及安装项目
补充说明
各比选申请单位：
因原设计选择雷蒙机的高度超出现有厂房高度，且厂房顶不能作加高改造，导致雷蒙机无法安装。
现请各比选申请单位，根据现场安装条件，满足氧化铅锌矿破碎磨粉系统最终出料细度150目，产量20吨/小时的技术要求，选择合适的粉碎设备。
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