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  四川宏达股份有限公司
2026-2027年度液氨及氨水年度运输比选采购
                     编号：SFLHG-GKBX-2026-HW78
各投标单位：
四川宏达股份有限公司2026-2027年度液氨及氨水年度运输比选采购，本着“公开、公平、公正”的原则，欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：
一、标的物：2026-2027年度液氨及氨水年度运输比选采购  壹项
二、比选人：四川宏达股份有限公司  
三、具体要求：
1.运输服务起止地、时间及数量：
1.1 2026年7月16日至2027年7月15日，四川绵竹川润化工有限公司氨站(四川省德阳市绵竹市孝德镇茶店子村九组)至重庆奕翔化工有限公司（重庆市长寿工业园），期间液氨承运数量约3000吨，承运距离约420公里。
[bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK114]1.2  2026年7月16日至2027年7月15日，四川绵竹川润化工有限公司氨站(四川省德阳市绵竹市孝德镇茶店子村九组)至宏达股份什邡磷化工分公司(四川省德阳市什邡市洛水镇)，期间氨水承运数量约4000吨，承运距离约32公里。
[bookmark: OLE_LINK159][bookmark: OLE_LINK160]投标人资质满足招标方要求的前提下，可以选报任意一条或两条线路，每条线路以价格最低者确定为中标人，两条线路可以为同一中标人，实际运输数量以招标人安排运输量为准。
2.比选人资格要求
[bookmark: _bookmark3]2.1资质要求：营业执照（三证合一），中华人民共和国道路运输经营许可证〖经营范围：危险货物运输(2类）〗。
2.2物流服务其他要求
2.2.1运输危险品货物的车辆，以符合交通部规定的特种全封闭危险品罐装汽车进行运输。车辆应安装视频监控设备，可提供全程录像，保障货物安全。
2.2.2车辆罐体要求：所有装运车辆，罐体内部必须整洁、无杂物，不能出现有影响质量风险的其他异类物质。
2.2.3 中标方在运输作业时，装车完成后应对车辆状况进行相应的检查。
2.2.4 运输的中标方，须熟悉完整的提货、装货流程，并与各方形成良好的合作关系。
2.2.5 中标方在货物运输时必须全额投保《国内陆路货物运输保险》，承运司机、押运员必须投保《人身意外险》。
2.2.6 中标方在运输过程中应遵守《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《危险货物道路运输安全管理办法》、
《四川省公路条例》、《四川省高速公路条例》、《四川省治理公路超限超载运输办法》等有关法律、法规的规定。
2.2.7 中标方对车辆应有管控手段，可随时提供车辆行程轨迹。
2.2.8 中标方应对突发事件有相应的协调处理能力。
2.2.9  招标人因管理上的需要，可能安装运输监管软硬件，投标人需同意并无条件协助。
四、履约保证金
1、本项目需要缴纳投标保证金。本项目投标保证金为现金：
1.1  川润化工至重庆奕翔化工有限公司液氨运输履约保证金：100,000元整（拾万元整）
[bookmark: OLE_LINK168][bookmark: OLE_LINK169]1.2  川润化工至什邡磷化工分公司氨水运输履约保证金：10,000元整（壹万元整）。
五、付款方式及发票： 
1.付款方式：先货后款，现汇支付。甲方付款前，乙方应向甲方出具合法等额按国家规定的运输行业增值税专用发票（税率为9%），若乙方未按要求出具发票的，甲方有权拒绝付款并不承担任何违约责任。
2.发票：一票制，乙方开具全额增值税专用发票（税率9%）
3.本次招标确定的价格在合同期为不变价，若柴油价格、LNG价格（合同签订之日为基准）涨跌幅度超过20%，双方商议价格调整幅度，并签订价格调整协议。
六、比选文件的获取
获取方式为：2026年7月16日00时00分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。 
七、响应性文件的递交
递交截止时间：2026年7月23日 10时 30 分。
比选申请人按本比选文件第二章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交货期、付款方式等。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。
八、响应性文件的要求
①比选申请人需提供营业执照（三证合一），中华人民共和国道路运输经营许可证〖经营范围：危险货物运输(2类）〗。
②报价单（盖章）
10.比选办法：投标人资质满足招标方要求的前提下，可以选报任意一条或多条线路，每条线路以价格最低者确定为中标人，所有线路可以为同一中标人。
11.形式评审标准：
11.1比选人营业执照
11.2投标文件需盖章。
12.资格评审标准：中华人民共和国道路运输经营许可证
13响应评审标准：报价单（盖章）
14.交送报价文件前，投标方可自愿来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。
商务联系人：李伟  13628075717
地 址：四川省德阳市什邡洛水镇          邮 编：618401           

四川宏达股份有限公司
[bookmark: _Toc16684][bookmark: _Hlk155791057][bookmark: _Toc275014947][bookmark: _Toc269113527][bookmark: _Toc275019290][bookmark: _Toc318986166][bookmark: _Toc238552273][bookmark: _Toc303149804][bookmark: _Toc275019836][bookmark: _Toc268793030][bookmark: _Toc274596702][bookmark: _Toc274236999][bookmark: _Toc275019684][bookmark: _Toc238797630]2026年7月14日






第二章
报价文件格式





四川宏达股份有限公司
磷化工分公司原料及产品运输服务比选采购




响应性文件






报价文件
报  价  单
四川宏达股份有限公司
根据贵方液氨及氨水运输的招标要求，我方经研究招标有关文件，正式授权委托：姓名：       职务：      联系方式：      代表                                      公司投标 ：
	[bookmark: _Hlk187699384][bookmark: _Hlk187680319][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]包件
	运输货物名称
	始发地及目的地
	运输距离
	含税单价（元/吨）

	1
	液氨
	四川绵竹川润化工有限公司氨站(四川省德阳市绵竹市孝德镇茶店子村九组)至重庆奕翔化工有限公司（重庆市长寿工业园）
	420公里
	

	2
	氨水
	四川绵竹川润化工有限公司氨站(四川省德阳市绵竹市孝德镇茶店子村九组)至宏达股份什邡磷化工分公司(四川省德阳市什邡市洛水镇)
	约32公里
	

	备注
	车辆燃料类别：


[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK47]1.一旦我方中标，我方愿意按照招标文件和招标方的规定和要求签订运输合同，并信守合同、保证质量、如期交货。
2.投标人同意按照招标方的要求，严格遵守招标纪律，恪守招标方的各项规定，保证投标工作的顺利进行。
3.我方已经审查全部的招标文件，包括修改文件，以及全部的参考资料和有关附件，我方完全理解同意放弃对这方面有不明和误解的权利。
地址：        
电话：           
邮编：                               
投标人名称（盖章） 
日期：    年   月   日






[bookmark: _GoBack]（二）资质文件（营业执照、中华人民共和国道路运输经营许可证）





























（四）承 诺 书
致：宏达股份有限公司
我公司自愿参与2026-2027年度液氨及氨水年度运输比选采购投标，现郑重作出以下承诺：
⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；
⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；
⑶我公司完全按报价文件严格执行。
⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。
⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。
⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。


                                    供应商名称：              （盖单位章）
                                        日  期：      年    月     日

















液氨（氨水）运输合同

托运人（甲方）：                                            合同编号：
承运人（乙方）：
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经甲乙双方协商一致，就乙方承运甲方液氨事宜达成本合同，具体内容如下： 
第一条  标的物基本信息
	名称
	起运地
	到达地
	数量（吨）
	运输含税单价
（元/吨）

	液氨
	四川绵竹川润化工有限公司
	
	以甲方每天安排的数量为准
	

	备注：本合同约定的运输单价包括但不限于运费、过路（桥）费、税费、装卸费、货物保险费用、乙方运营费、驾驶员工资、杂费等乙方完成本合同约定所有内容而能获得的一切费用。


第二条  交货地点及方式
1.交货地点：甲方磷化工分公司液氨储站（什邡市洛水镇）。
2.交货方式：乙方从起运地将液氨承运至甲方指定地点，并根据甲方安排的承运数量，组织运输。
第三条  运输方式、风险与费用承担、运输要求
1.运输方式：以符合交通部规定的特种全封闭危险品罐装汽车进行运输，乙方应保证运输方式符合国家有关运输危险货物规定的要求，若违规应承担因此产生的全部损失和责任。
2.风险与费用承担：由乙方负责运输并承担标的物运到目的地之前的运费、保险费、过磅费、装卸费、杂费等相关费用及货损风险。
3.乙方应保证运输方式必须符合国家有关运输危险货物规定的要求，并承担因此产生的全部责任。乙方安排的车辆与人员必须证照齐全且有效，包括：
(1)车辆需持有标注危险货物运输范围的《道路运输证》及有效行驶证；
（2）车辆需具备质量技术监督部门核发的有效槽罐质量检测合格证，罐体（如适用）需持有《特种设备使用登记证》；
（3）车辆需配备有效的卫星定位装置（GPS）并按要求悬挂交通部门核发的危运标志灯、牌；
（4）驾驶员需持有公安部门核发的有效驾驶证及交通主管部门核发的营业性道路运输驾驶员危险货物运输从业资格证；
（5）押运人员需持有交通主管部门核发的道路危险货物操作证（押运员证）。
4.货物装卸由乙方负责，并由乙方自行承担货物装卸和运输过程中的安全环保责任以及货损风险。
第四条  标的物验收
1.标的物数量验收以甲方地磅计量数据为准。乙方应保证将所承运的甲方液氨完好无损地运达目的地。无论任何原因乙方不得留置甲方货物及单证，如因乙方留置甲方货物或单证而对甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。
2.在一个自然月内，乙方承运的液氨在起运地过磅数量与到达地过磅数量之差不应超过本月实际承运总量的2.0‰，超过2.0‰的部分，由乙方按甲方当月出具的在四川绵竹川润化工有限公司购买的液氨结算价格全额赔偿。
第五条  结算依据
以甲方过磅数量为结算依据。
第六条  付款方式及发票
[bookmark: _Hlk61860813]1.付款方式：先运货后支付运输款，甲方在约定地点接收乙方运输货物并经验收后向乙方支付所对应的运输服务费用。甲方以公对公转账的方式向乙方付款。运输费用每月结算一次，乙方需在次月5日前将上月的月结对账单以书面形式提交甲方，经甲方确认无误且收到乙方出具的符合甲方要求的合法等额增值税专用发票后，在次月十五日前将费用支付给乙方。
2.发票：甲方付款前，乙方应向甲方出具合法等额的运输行业增值税专用发票（税率为9%，如遇国家税率政策变更，则不含税价款部分不变，含税价款按照新税率重新计算），若乙方未按要求出具发票的，甲方有权拒绝付款并不承担任何违约责任，但乙方不得因此拒绝履行有关合同义务。
3.甲方逾期付款的，乙方自愿给与甲方一定的宽限期。宽限期经过甲方仍未付款的，则以逾期未付金额为基础按发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准，向乙方支付违约金（含资金占用利息），最高不超过逾期未付金额的10%。
第七条  违约责任
1.乙方应具备合法的液氨运输资质，保证所有运输车辆证照齐全，技术性能良好，保证驾驶员、押运员应具备相应资质，并保证承运货物的安全。乙方应购买货物保险、承运人责任险、交强险、商业险、物流责任险等，以降低货物承运过程中的货损风险。货物启运前，乙方须向甲方主动提供承运车辆及驾驶员的基本资料复印件/扫描件（包括但不限于行驶证、营运证、保险卡、驾驶证、身份证等）。如因弄虚作假造成的一切法律责任和经济纠纷由乙方承担，给甲方造成损失（包括但不限于甲方对外承担的责任、由此支出的违约金、赔偿金、诉讼费、律师费等维权费用）的，还应赔偿。
2.运输要求及安全规定：乙方的运输车辆必须符合国家有关运输危险货物规定的要求，具备有效齐全的证照及相关手续，应配备有效资质的押运人员，自行承担货物装卸及运输过程中的一切安全责任、货损风险和损失，若因此给甲方造成损失的，还应赔偿。
3.乙方应严格遵守国家《危险货物道路运输安全管理办法》等适用的法律法规。
4.乙方应严格遵守甲方《四川宏达股份有限公司磷化工分公司液氨站氨车接卸管理制度》（见合同附件一），在签署本合同前甲方已将该制度告知乙方，乙方已知晓并承诺遵守其全部内容，否则将取消乙方相关驾押人员的运输资格，若造成事故的则由乙方承担全部责任和损失，若因此给甲方造成损失（包括但不限于对外承担的责任、由此支出的违约金、赔偿金、诉讼费、律师费等维权费用）的，还应赔偿。
5.乙方在液氨运输及装、卸过程中，所发生的安全、环保事故（包括但不限于人身伤害、财产损失和环境污染事故等），由乙方承担全部责任及损失。若因此给甲方或第三方造成损失（包括但不限于对外承担的责任、由此支出的违约金、赔偿金、诉讼费、律师费等维权费用），由乙方全额赔偿。
6.运输过程中运输车辆及人员的安全由乙方负责，如发生人身伤亡或财产损失等事故，均由乙方自行承担，与甲方无关。
7.乙方应遵守甲方起运地和目的地的各项管理制度与规定，若因乙方原因所造成的商务纠纷、经济损失与法律责任全部由乙方承担，若因此给甲方及客户造成损失（包括但不限于由此支出的违约金、赔偿金、律师费等维权费用）的，由乙方全额赔偿。
8.乙方应保证液氨运输的时效性，务必最迟在提货之日起24小时以内将货物按甲方要求及时、完好地送达甲方指定地点，每逾期24小时，应按该批货物总货值千分之五的标准向甲方支付违约金；逾期超过48小时的，甲方有权解除合同，未付运费不再支付，乙方除向甲方支付逾期送货违约金外，还应按该批货物总货值20%的标准向甲方支付违约金，给甲方及客户造成的损失（包括甲方向客户支付的违约金、赔偿金、律师费等维权费用）的，乙方还应赔偿。
第八条 争议解决方式
因履行本合同而产生争议或纠纷，甲乙双方应尽量协商解决，协商不成的，应向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条 通知与送达
双方以本合同载明的通讯联络方式作为通知的依据，双方员工通过未载明的联系方式发送通知的，应出具证明劳动关系的相应材料。双方通讯方式变更的，应提前三天书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。
第十条  合同有效期限
本合同有效期限自2026年7月16日起至2027年7月15日止。
第十一条  其它约定事项
1.甲方收取乙方履约保证金XX万元整。
①甲方每天通知乙方第二天需承运液氨数量，乙方应提供足够的液氨运输车辆并完成甲方每天规定的承运量。若因乙方原因未完成甲方规定的液氨承运数量，但未对甲方生产造成影响的，乙方应按500元/次承担违约金；若对甲方生产造成损失的，甲方有权扣罚乙方对甲方造成损失的相应金额的运费或保证金作为违约金并解除合同，给甲方及客户造成损失（包括但不限于由此支付的违约金，赔偿金、律师费等维权费用）的，乙方还应当赔偿。
②若合同期内因乙方原因未完成甲方规定的液氨承运数量累计达到三次或以上，甲方有权终止合同且不视为违约，乙方除应承担违约责任外，还应支付甲方运输货物总价值20%的违约金，若给甲方造成损失（包括但不限于对外承担的责任、由此支出的违约金、赔偿金、诉讼费、律师费等维权费用）的，乙方应全额赔偿。
③乙方必须保证将甲方液氨完整安全承运至指定交货地点，若出现整车液氨灭失、毁损、被盗的，乙方除按该批货物购进价值全额赔偿外，甲方有权要求乙方支付该批货物价值的20%作为违约金并解除合同，给甲方及客户造成损失（包括但不限于由此支付的违约金，赔偿金、律师费等维权费用）的，乙方还应全额赔偿。
④合同期内乙方无违约行为的，待合同期到，甲方全额退还乙方履约保证金（无息）。若乙方存在违约行为的，待合同期到，甲方退还乙方剩余的履约保证金（无息）；
2凡根据本合同约定，乙方应承担的违约金、损失赔偿费用以及其他应向甲方或第三方支付的费用，甲方有权要求乙方限期缴纳，也有权在任何一笔应付乙方的款项或乙方存于甲方的其它权益中直接扣除，且甲方对未能扣除的部分享有进一步追偿的权利。
3.乙方提前终止/解除合同必须提前5天书面通知甲方，乙方无故提前终止/解除合同的，给甲方及客户造成损失（包括但不限于由此支付的违约金、赔偿费、律师费等维权费用）的，乙方还应当赔偿。
4.当液氨罐车进入厂区但尚未进入甲方液氨储站的过程中，驾、押人员不得与液氨罐车分离，否则，扣罚乙方1000元/次，因此引发的任何人身伤害、财产损失、环境污染、安全事故等，均由乙方承担全部法律责任与经济赔偿）若由此给甲方造成损失（包括但不限于对外承担的责任、因此支付的律师费、保全保险费、保全费、诉讼费等维权费用），由乙方承担全部责任；
5.乙方车辆的排放标准必须符合国家相应标准要求，否则不得承运。
6.乙方车辆进出甲方厂区时应遵守甲方《公司（厂）内部交通安全管理规定》和《公司（厂）内部环境和职业健康安全告知书》，乙方在签署本合同前已知晓并承诺遵守上述文件的全部内容（见合同附件二）。
7.双方液氨车调度负责人，甲方：  ；乙方：  
第十二条  合同生效及份数
本合同自甲乙双方加盖合同专用章或公章（多页合同双方应同时加盖骑缝章）后生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。（以下无正文）
	甲方（盖章）： 
	乙方（盖章）：

	联系人： 
	联系人： 

	联系电话：
	联系电话：

	通讯地址：四川省德阳市什邡市
	通讯地址： 

	开户行：中行什邡支行
	开户行： 

	账号：121203636202
	账号：

	税号：91510600205363163Y
	税号:

	签订时间：2026年7月15日
	签订地点：






附件一
四川宏达股份有限公司磷化工分公司
液氨站氨车接卸管理制度
氨同液化石油气一样属于低压液化气体，具有较高的气体膨胀系数，在拆装状态下温度每升高1摄氏度，升压速度为正常状态的数十倍和百倍，很容易超过罐体的承受压力发生爆炸，操作人员一定要严格把好液氨卸车作业关，检查罐车有无超装超压。
1、液氨生产厂家、供货商和承运商应选择具有相应资质的单位。供货厂家对液氨的运输应做到专人专车押送。
2、在卸氨前20分钟启动冰机油泵，确保供油顺畅，根据各贮罐液氨储存情况作好倒罐以及液氨卸车入罐的准备工作。
3、倒罐、液氨卸车入罐应专人负责，并有同岗位人员全程监督，杜绝违规或误操作，且其他无关人员严禁靠近。 
4、卸氨顺序应严格按照先进站先卸氨的原则依次卸氨，若因后进厂氨车压力严重超高或出现渗漏等异常现象，经操作人员核实并报告厂领导，采取可靠安全措施后可先卸氨处理罐内液氨。
5、当液氨罐车进入厂区时，应有专人接车引导，按照规定的路线行车，并在指定的地点停车或等待。等待过程中远离热源和火源，与其他的车辆也应保持一定的安全距离。 
6、送液氨车进站前，操作人员应持液氨接车安全确认单，对生产单位、运输单位以及驾驶员和押运员的资质、车辆状况进行核查和确认，有以下情况之一时，不得同意进站：
（1）生产单位、运输单位资料未在氨站备案或备案信息与进站车辆信息及人员不符；
（2）罐车未按规定进行定期检验；
（3）安全附件包括紧急切断装置不全，损坏或者有异常； 
（4）罐体外观有严重的变形，腐蚀和凹凸不平的现象；
7、核实无误后应及时做好信息登记工作和票据收集以及相关记录，并提示驾押人员进入氨站区，禁止携带火种和使用一切不防爆的通讯设备和电子设备，除卸氨作业时开关装卸臂快装接口处球阀外禁止动用氨站任何设备。
8、氨车应停到指定卸氨位置，熄灭引擎、 手刹拉起，将橡胶楔块放置于前后车轮底部，以防止车辆滑动，并将装卸臂上导静电接地线与氨车连接好。
9、卸氨操作人员应要求押运员卸车作业时不得有皮肤裸露，并佩戴防护面具。
10、在进行氨车与卸氨臂对接前，押运员再次对车体状况进行检查，重点检查卸氨气液相阀门、管道、排空阀门管道是否关严实或泄漏，各对接点密封是否良好。
11、装卸臂气液相管快装接口与氨车接头对接到位，并将快装接接口上锁紧耳朵压紧与氨车接头锁牢确认无误后，缓慢打开装卸臂上气液相管球阀确认无泄漏后再缓慢打开罐车上气液相阀，根据罐车压力情况告知氨站操作人员启动冰机向罐车加压卸氨。
12、卸氨过程中，操作人员、驾押人员必须坚守卸氨现场，不得擅自离岗，且驾驶员要离开驾驶室。
13、卸车时，要对氨管系统，密封件快速切断阀门等进行检查，有问题时及时处理，避免重大隐患。卸车过程中随时观察罐体有无变形、泄露、压力、温度急剧变化及其他的异常情况。
14、待液氨罐车内液氨卸完后，告知操作人员停冰机，依次关闭罐车、装卸臂上气相阀，罐车、装卸臂上液相阀，缓缓打开装卸臂上排空阀对装卸管内氨气排放到水池。
15、押运员将装卸臂气液相氨管挂放到内壁挂钩上，取下导静电线，拆除车轮防滑垫，指挥罐车缓缓出站。
16、氨车出站后操作人员应及时用路锥对大门作隔离或关闭大门。


附件二：
[bookmark: _Toc402341403][bookmark: _Toc402341488]厂内交通安全管理规定
Q/HD 3·457-2017
1 目的 
为维持公司内部正常的交通秩序，保证交通安全，防止公司内部交通事故发生，制定本规定.
2 适用范围
适用于磷化工基地范围内的交通安全管理.。
3  职责
3.1安全保卫部负责公司内部交通安全的综合管理。
3.2物流部负责公司内部交通事故的协调处理和所属车辆的管理。
3.3行政部负责公司公务用车和员工上下班客车的管理。
3.4分厂负责自用生产机动车辆的管理。
3.5技术部负责公司内部特种车辆的归口管理。
4  控制程序
4.1基本要求
4.1.1公司根据工艺流程、运输量和物料性质，选用适当的运输方式，合理地组织车流、人流，从设计上保证运输、装卸作业的安全。
4.1.2 公司内建（构）筑物、设备和绿色物严禁侵入道路的建筑限界，并不得妨碍视线。
4.1.3 制造、改造的运输、装卸设备，应有由主持设计和生产的有关单位出具完整的技术文件和使用说明书。
4.1.4 应建立运输、装卸设备的技术档案，有计划地对运输、装卸设备进行大、中、小修和维修保养。新购、改造和修复后的运输、装卸设备在投入使用前，必须经过验收或试运转，符合安全技术要求并制定安全技术操作规程后，方准使用。
4.1.5 从事运输工作的新职工和实习人员，应进行安全教育，在指定的人员带领下工作，按不同岗位确定不同的培训时间，经考试合格后，方准上岗。机车、机动车和装卸机械的驾驶人员，必须经有关部门组织的专业技术、安全操作考试合格，发给驾驶证和相关从业资格证明后，方准驾驶。
从事危险运输、装卸的人员，必须定期进行安全教育，每年进行一次训练和考试，经考试合格，方准继续操作。
4.1.6 从事运输作业的人员，应定期进行体格检查。经检查合格者，方能继续担任原职工作。
4.1.7 运输、装卸作业人员作业时应按规定穿戴劳动防护用品。
4.1.8 有害物料的运输，应使用专门的设备或容器。运输超限货物时，应采取必要的安全措施。
4.1.9 原有线路改造、邻近路基施工（特别是地下工程）、跨越或穿过路基构筑物施工、跨越道路或横穿路基和桥梁敷设电线、管道等设施时，必须事先经公司批准。
4.1.10 在运输线路附近施工时，应事先得到公司的批准，不得占用运输设备，并采取防护措施。所用器具、材料的堆放，不得妨碍行车安全。
4.2 道路要求
4.2.1 公司内道路的平纵断面设计应符合GBJ22-87的有关规定，并应经常保持路面平整、路基稳固、边坡整齐、排水良好，并应有完好的照明设施。
4.2.2 跨越道路上空架设管线距路面的最小净高不得小于5m，低于5m的管线在改、扩建时应予以解决。跨越道路上空的建（构）筑物距路面的最小净高，应按行驶车辆的最大高度或车辆装载物料后的最大高度另加0.5~1m的安全间距采用，并不宜于小5m。如有足够依据确保安全通行时，净空高度可小于5m，但不得小于4.5m。
4.2.3 公司内道路应根据交通量和规范公司内交通安全管理的需要设置交通标志，其设置、位置、形式、尺寸、图案和颜色等必须符合GB5768的规定。
4.2.4 易燃、易爆物品的生产区域或贮存仓库区，应根据安全生产的需要，将道路划分为限制车辆通行或禁止车辆通行的路段，并设置标志。
4.2.5公司内道路应采取交通分流，人流较大的主干道两则，应修筑人行道；人流较大的次干道两侧，宜设人行道。在职工上、下班时间内人流密集的出入口和路段，应停止行驶货运机动车辆。
4.2.6 路面狭窄或交通量大、容易堵塞的道路，应尽量实行单向通行。
4.2.7公司内道路在弯道的横净距和交叉口的视距三角形范围内，不得有妨碍驾驶员视线的障碍物。
4.2.8路面宽度9m以上的道路，应划中心线，实行分道行车。
4.3 车辆要求
4.3.1 上公共道路行驶的机动车辆必须经过车辆管理机关检验合格，领取号牌和行驶证，办理相关保险手续，方准行驶。号牌和行驶证不准转借、涂改或伪造。车辆必须按车辆管理机关规定的期限接受检验，未按规定检验或检验不合格的，不准行驶。
4.3.2 机动车的制动器、转向器、喇叭、灯光、雨刷和后视镜必须保持齐全有效。行驶途中，如制动器、转向器、喇叭、灯光发生故障或雨雪天雨刷发生故障时，应停车，并在车辆后方100米处设置警示牌后进行修复，待修复后方可继续行驶。
4.3.3 机动车牵引挂车，应符合下列要求：
a.机动车和挂车的连接装置必须牢固，并应挂保险链条；挂车的牵引架、挂环发现裂纹、扭曲、脱焊或严重磨损时，不得使用；
b.机动车与挂车之间，挂车前后轮之间，应安装防护栏栅；
c.机动车在空载情况下，不得拖带载重挂车；
d.每辆机动车只准牵引1辆挂车；
e.挂车应配备显著的标志；
f.挂车宽度超过机动车时，机动车的前保险杠两端，应安装与挂车宽度相等的标杆，标杆顶端安装标灯；
g.对采用自动连接装置的牵引车和挂车，应根据具体情况，采取必要的安全措施。
4.3.4 机动车拖带损坏车辆，应遵守下列规定：
a.被拖带的车辆，由正式驾驶员操纵，并在被拖带车辆后方醒目处设置警示标志；
b.小型车不准拖带大型车；
c.拖带车车辆时不得背行；
d.每车只准拖带1辆，牵引索的长度须在5~7m之间；
e.拖带制动器失灵的车辆须用硬牵引。不得拖带转向器失灵的车辆；
f.夜间拖带损坏车辆时，被拖带的车辆灯光应齐全有效；
g.新车、大修车在走合期，不得拖带车辆。
4.4 车辆装载要求
4.4.1 调度人员在下达运输作业计划前，应事先掌握运输线路与货源情况。下达计划时，应将货运路线、装卸场所和安全注意事项向驾驶员交待清楚。
4.4.2 车辆装载不得超过行驶证上核定的数量。
4.4.3 车辆载物的高度、宽度和长度应符合GB1589的规定。
4.4.4 载运不可解体货物的体积超过规定时，必须经公司安全保卫部批准，指派专人押车，按指定的路线、时间和时速行驶，并悬挂明显的安全标志。
4.4.5 装载货物必须均衡平稳，捆扎牢固，车厢侧板、后栏板必须关好、拴牢。货物长度超过后栏板时，不得遮挡号牌、转向灯、尾灯和制动灯。装载散状、粉状或液态货物时，不得散落、飞扬或滴漏车外。
4.4.6 车辆货厢内严禁载人，驾驶室载人数严禁超出核载人数。
4.4.7 自动倾卸车应遵守下列规定：
    a.装载大、重货物时，货物不得卡在车厢拦板上；
    b.车厢起升前注意空中有无障碍物，禁止边走边起，边走边落；
    c.倾卸货物时，应选择平坦场地，向坑内卸车时，应与坑边缘保持一定的安全距离；在危险地段卸车时，应有人指挥。
4.4.8 装载易燃、易爆、剧毒等危险货物时，应遵守下列规定：
a.装载液态和气态易燃、易爆物品的罐车，必须挂接地静电导链；装载液化气体的车辆，应有防晒措施；
b.装载剧毒品的车辆，用后应进行清洗、消毒；
c.不得与其他货物混装；易燃、易爆物品的装载量不得超过货物载重量的2/3，堆放高度不得高于车厢栏板。
4.4.9 装运易燃、易爆、剧毒等危险货物时，应遵守下列规定：
a.必须经公司安全保卫部批准，按指定的路线和时间行驶；
b.必须由具有50000km和3年以上安全驾驶经历的驾驶员驾驶，并选派熟悉危险品性质和有安全防护知识的人担任押运员；
c.必须用货运汽车运输，禁止用汽车挂车及其它机动车运输；
d.车上应根据危险货物的性质配带相应的防护、消防器材。车厢两端上方须设置明显的危险警示标志；
e.应在货车排气管消音器处装设阻火器，易燃、易爆货物专用车的排气管应装在车厢前一侧，向前排气；
f.车厢周围严禁烟火；
g.两台以上车辆跟踪运输时，两车最小间距为50m，行驶中不得紧急制动，严禁超车；
h.中途停车应选择安全地点，停车或未卸完货物前，驾驶员和押运员不得离车。
4.4.10 公司转运货物的车辆，必须做到：装货轻放，包装遮盖严密，在库房内装完货物出库时一定要清扫车体，转运途中减速缓行。 
4.4.11 各种车辆禁止违章搭人，装卸人员搭车要符合安全规定。
4.4.12 各种车辆必须按照公司规定的路线行驶。
4.5 机动车行驶要求
4.5.1 机动车在无限速标志的厂内物流主干道行驶时，不得超过20km/h，其它道路不得超过10km/h。
4.5.2 机动车行驶下列地点、路段或遇到特殊情况时的限速要求应符合下列规定。
a.交叉路口、装卸作业、下坡路道、人行稠密地段、设有警告标志处或转弯、调头时、货运汽车载运易燃易爆物品时，最高行驶速度为10km/h。
b.结冰、积雪、积水的道路或恶劣天气能见度在30m时，最高行驶速度为
10km/h。
c.进出厂房、仓库、车间大门、停车场、加油站、上下地中衡、危险地段、生产现场、倒车或拖带损坏车辆时，最高行驶速度为5km/h。
d.恶劣天气能见度在5m以内或能见度在10m以内、道路最大纵坡在6%以上时，应停止行驶。
4.5.3 执行任务的消防车、工程抢险车和救护车不受规定速度限制。
4.5.4 机动车通过交叉路口时，必须遵守下列规定：
a.提前减速；
b.要做到“一慢、二看、三通过”；
c.机动车发生故障被迫停在交叉路口时，驾驶员应采取紧急措施设置信号，并使车辆尽快让开交叉路口；
4.5.5 机动车在冰雪、泥泞道路上行驶时，应遵守下列规定：
a.在冰雪上行驶时，轮胎上应装有防滑链；
b.缓慢行驶，避免紧急制动；
c.同向行驶车辆，两车辆之间的距离应保持50m以上。
4.5.6 进入易燃易爆区域或重大危险源区域的机动车辆，必须装设火星熄灭器（阻火器）。
4.5.7 同向行驶的机动车，前、后车之间应根据车辆行驶速度、路面和气候状况，保持随时可以制动停车的距离。
4.5.8 停车应停在指定地点或道路有效路面以外不妨碍交通的地点，不得逆向停车，驾驶员离车时，应拉紧手闸、切断电路、锁好车门。
4.5.9 下列地点不得停放车辆：
a.距重大危险源、消防车库门口和消防栓20m以内的地段；
b.距交叉口、道口、转弯处、隧道、桥梁、危险地段、地中衡和厂房、仓库、职工医院大门口15m以内地段；
c.纵坡大于5%的地段；
d.道路一侧有障碍物时，对面一侧与障碍物长度相等的地段两端各20m以内。
4.5.10 机动车倒车时，驾驶员须先查明周围情况，确认安全后，方准倒车。在货场、厂房、仓库、窄路等处倒车时，应有人站在车后的驾驶员一侧指挥。
4.5.11 机动车在桥梁、危险地段严禁倒车或调头。
4.6 机动车驾驶员要求
4.6.1 机动车驾驶员应遵守下列规定：
a.驾驶车辆时，必须携带驾驶证和行驶证及相关证件；
b.不得驾驶与驾驶证不符的车辆，未经领导同意，不得将车交于他人驾驶，不得将车交给未驾驶资质的人员驾驶；
c.驾驶室不得超额载人；
d.严禁酒后驾驶车辆；不得在行驶时吸烟、饮食、闲谈或有其他妨碍安全行车的行为；
e.身体过度疲劳或患病有碍行车安全时，不得驾驶车辆；
f.试车时，必须挂试车牌照，不得在非试车区域内试车。
4.6.2 公司内机动车辆驾驶人员的培训、考核、发证和复审应遵守GB11342-1989的有关规定。
4.6.3 驾驶员不从事驾驶工作（除担任车管工作外）6个月至1年者，须继续担任驾驶工作时，应经车辆管理部门重新复试；1年以上者，应重新考核。
4.6.4进入公司的自行车、摩托车、电动自行车必须证照和附件齐全，车况良好，不得违章行驶。
4.6.5 各种车辆进出公司大门必须减速、接受门卫检查。骑摩托车、自行车、电动自行车的人员进出公司大门时必须下车推车步行。
4.7 公司区域内交通事故处理
4.7.1 公司区域内发生交通事故，应保留事故现场，驾驶员或其他人员应立即报告物流部和安全保卫部前往调查处理。
4.7.2发生交通事故的部门或单位应当对负伤人员进行及时抢救。
4.7.3公司对内部交通事故责任人比照生产安全事故责任的相关规定作出处理。
5  相关/支持文件
5.1《中华人民共和国道路交通安全法》
5.2《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》国务院第402号
5.3《机动车交通事故责任强制保险条例》国务院第462号
5.4《特种设备安全监察条例》国务院第549号
5.5《危险化学品安全管理条例》国务院第591号
5.6《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387
5.7《道路交通标志和标线》GB5768
5.8《厂矿企业内机动车辆驾驶员安全技术考核标准》GB11342

附件三：

环境和职业健康安全告知书

欢迎贵单位与我公司合作。为了贵公司员工的安全和工作顺利，进入我公司磷化工基地施工之前，请仔细阅读本《环境和职业健康安全告知书》。
▲四川宏达股份有限公司磷化工基地位于四川省什邡市洛水镇，属宏达股份磷化工生产板块，专注于磷化工产品的开发和生产。
▲磷化工基地属危化品生产企业，涉及的主要危险化学品有工业液氨、磷酸、硫磺、液氨、天然气。
▲磷化工基地依法取得《安全生产许可证》，编号为（川F）WH安许证字［2018］0014号。
▲磷化工基地为二级安全标准化企业。
▲磷化工基地取得中国质量认证中心颁发的职业健康安全管理体系（GB/T28001）和环境管理体系(ISO14001)认证合格证书。
▲磷化工基地禁止吸烟。外来单位人员应遵守甲方禁烟管理规定，配合甲方做好禁烟管理。
▲必须按国家标准要求制定合理的施工方案，防止安全事故和环境污染事故的发生。
▲必须按分类收集处置要求将生活垃圾和办公垃圾放置于磷化工基地设定的垃圾暂储点；将建筑垃圾规范收集后运至磷化工基地设置的建渣堆放点；自行按规范分类收集危险废物（含废油、油棉纱、防腐材料、射线类材料等），并作出安全处置，禁止随意抛弃危险废物。
▲进入磷化工基地，必须约束本单位员工，遵守治安保卫的相关要求，遵章守纪，防止盗窃、治安纠纷等事件的发生。
▲如有意外情况需要我磷化工基地协助处理，请拨打24小时值班电话 报警电话：13547078588（V网：68588）。
▲磷化工基地安全保卫部属专业安全和环保管理机构，负责对全磷化工基地进行安全管理和环境保护管理监督检查，有权对贵单位在我公司磷化工基地辖区的施工情况进行检查，对违规事项实施处罚。
为了贵单位在我公司磷化工基地施工过程中的安全，现依据《安全生产法》、《环境保护法》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《四川省安全生产条例》、《四川省生产经营单位安全生产责任规定》和我磷化工基地Q/HD 2·09《基建分包方管理程序》之规定，对相关安全事项告知如下：
1、确认具备相关安全资质文件，签订《施工单位安全管理协议书》。
按国家相关规定，建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位应有《企业法人营业执照》、《安全生产许可证》；危险化学品运输单位，应有《危险化学品运输资质证书》；从事电气维修、电气设备操作、焊接作业的人员应持有《特种作业证》。从事压力容器、锅炉、起重机械、锅炉等特种设备制安和维修的单位和人员，应具备相应的、符合《中华人民共和国特种设备安全法》规定的资质。以上安全资质材料应在开工之前报送安全保卫部审查确认，并与磷化工基地签订《施工单位安全管理协议书》，明确各自权利和义务。
2、从业人员培训。
外来施工单位进入磷化工基地施工前，应接受磷化工基地的入厂安全培训教育，学习《磷化工基地安全管理制度》，掌握必要的安全防火消防常识，了解磷化工基地的生产特点、安全规程及劳动纪律和其它安全规定，经考核合格发放《入厂证》。未取得《入厂证》而进入磷化工基地者，一经检查发现，将按20元/人次进行处罚。进入作业现场前，作业现场所在分厂将对贵单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育。
3、作业环境安全保障。
贵单位应按国家相关法律法规规定，创造安全规范的作业环境。
（1）在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、基坑边沿及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。
（2）贵单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应与磷化工基地工程部协商采取专项防护措施。
（3）贵单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、废油、废液、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。
（4）贵单位对构成重大危险源的设备应设置告示牌，标志应当置于或者附着于该设备的显著位置。
4、施工现场安全管理
（1）贵单位应设立安全人员具体负责安全工作。进入施工现场后，要严格遵守我磷化工基地的一切规章制度，凡发生违反规定的，按有关规定处理。
（2）贵单位动土前，必须到基建部办理《动土安全作业证》，避免因盲目施工造成地下管网、线缆损坏事故。
（3）需接用临时电源时，应经技术部同意，磷化工基地电工接线架设，验收合格后，方可使用。禁止外来施工单位私自接线或架设不符合安全用电要求的电源或在临时电源上再向外转接。
（4）贵单位在施工现场需要明火作业时(熬沥清、喷灯、电气焊等)，按动火等级到动火所在范围的厂（单位）办理《动火安全作业证》。
（5）高处作业时，应按AQ3025-2008《化学品生产单位高处作业安全规范》落实安全措施，如作业人员系好安全带，跳板可靠固定，带好安全帽，办理《高处安全作业证》等。
（6）进入装置区作业或到设备内部作业时，应按等级要求向所在厂申请办理《进入受限空间安全作业证》。
（7）施工过程中，涉及和影响生产系统的设备、管线等时，必须事先报告工程部和征得生产单位的同意，根据工程部和生产单位提出的意见采取有效的安全保护措施，必要时由生产单位指派专人现场指导，保证万无一失。未经同意批准而擅自施工造成事故，外来施工单位要赔偿全部直接经济损失和追究相应的责任。
（8）施工现场禁止占用道路影响交通，特殊情况需报磷化工基地安全保卫部批准，并做好围护和警示标志。工地材料、机具要堆放整齐，拆除的模板、钢丝、脚手架、边角废料要及时消除，禁止占用通道或长期堆放妨碍安全生产。
（9）土建施工周边必须设置隔离网，超过高度，周边必须设置安全网。
（10）施工区域内凡存在可能危害职工安全的部位应悬挂警示牌，在人员出入稠密部位设置遮盖措施。
（11）外来施工单位车辆要严格遵守磷化工基地内交通规定，不得超速抢行，厂区限速10km/h，进出大门限速5km/h。
（12）外来施工单位的起重机械(塔吊、龙门吊、汽车吊、手动拉链等)应符合国家的有关规定、标准，安全装置、附件要安全可靠，灵敏好用。
（13）进入厂区的电气焊器具要安全附件齐全、灵敏有效。氧气瓶、乙炔瓶要经检验合格，有防震圈、安全帽。焊割作业时，氧气瓶与乙炔瓶的安全间距不低于10米，与明火的间距分别不低于10米，乙炔瓶禁止倒放。
（14）起重作业、电、气焊作业、电工作业、架子作业要由持特种作业操作证的工人操作，严禁无证作业。
（15）施工人员只准在规定的区域内作业，不能随处乱走，乱动与施工无关的设备、阀门、仪表、电气和开关等。
（16）施工单位的设备、工具如有特殊要求，如是否防爆或存在危险因素，应及时向安全保卫部说明，需要配合的应同有关部门及时取得联系，经许可后方可进行作业。
（17）施工人员应以对磷化工基地财产及职工的身体健康高度负责的态度，严格遵守安全生产规章制度，杜绝违章作业，并服从磷化工基地安全管理人员的监督检查，违者将受到罚款或驱逐出磷化工基地的处罚。
（18）施工人员应在完工后将作业现场清理干净，恢复完好。
（19）外来施工队伍施工前要辨识出施工过程中的危险因素，并制定出防范措施后，方可进行施工作业。
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