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四川宏达股份有限公司
监控设备及安装服务采购比选文件

编号：CR-GKBX-2026-HW24
各单位：
四川宏达股份有限公司川润分公司、磷化工分公司因生产需要，需采购监控设备1批（含安装调试），共2个标段，本着“公开、公平、公正”的原则，现对该标的物进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：
1、 标的物：监控设备及安装服务
2、 比选人：四川宏达股份有限公司  
三、具体内容及要求：
1.标的物数量、规格型号：
（1）一标段（川润公司）
	序号
	品名
	品牌
	规格型号
	技术要求
	数量

	废气处理区域

	1
	8路双网口录像主机
	海康威视
	DS-7908N-R4(C)(标配)
	可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机；
支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；
支持8路1080P解码（开启解码增强模式，可提升至16路1080P解码）
支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；
自带4个SATA接口，最大支持满配10T硬盘；
支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；
最大支持8路本地同步回放；
针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；
支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置
支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入；
	1台

	2
	监控硬盘
	希捷
	ST6000VX008全新
	要求新增摄像机不低于90天录像回放
	1个

	3
	200万铝合金智能防爆语音筒型摄像机
	海康威视
	DS-2XE3627FWD-XST(4mm)(国内标配)
	防爆标志：Ex db ib IIC T6 Gb；Ex ib tb IIIC T80°C Db
【Smart功能】
Smart录像：配合Smart NVR卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放
Smart侦测：支持10项异常行为识别，4项异常侦测
Smart编码：支持低码率、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码
【图像相关】
最高分辨率可达200万像素（1920 × 1080），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅
采用高效阵列灯，支持白光和红外手动切换
支持120 dB宽动态
【系统功能】
支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB28181和ISUP接入
支持IP66/IP68防护等级
支持PoE供电功能
【接口功能】
支持10 M/100 M自适应网口
2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持语音对讲
支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，报警声音类型不小于11种，报警音量和重复次数可设置
支持1路报警输入，1路报警输出，1路RS-485
【安全服务】
支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤
	3台

	4
	防爆筒机壁装支架 
	/
	
	尺寸：278×140×200mm
	3个

	5
	防爆软管
	/
	
	防爆挠性管，长度1米|IP68|防爆等级Ex eb ⅡC Gb；Ex tb ⅢC Db
	3根

	6
	高频在线式UPS电源
	科华、英威腾、山特（深圳）
	1KVA
	1、容量：1KVA，单进单出，塔式安装；
2、DSP数字控制技术、绿色环保产品、符合ROHS；
3、输入功因＞0.95；
4、整机效率：90%；
5、输入电压范围120～275V、；6、输入频率46～64HZ ；
7、输出电压：220×（1±2%）
8、超载能力：105%～125%时1分钟；125～200%时30秒；
9、具备并机功能，实现N+X并联冗余 或 并机扩容；
10、电池直流电压：36V（每3只12V/65AH电池为1组）
11、多通讯接口，支持远程监控                    
	1套

	7
	8口千兆POE交换机
	锐捷睿易
	RG-YS110G-P（千兆POE）
	10口千兆以太网PoE交换机，金属壳体，内置电源开关，提供10个10/100/1000Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发。其中2个端口为上联口，剩余8个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备。能自动检测与识别符合IEEE 802.3af及IEEE802.3at标准的受电设备，并通过网线为其供电。整机PoE输出功率80W，单口最大PoE输出功率30W，足额大功率。
	1台

	8
	超五类网络线
	海康威视
	DS-1LN5E-S/E(国内标配))
	导体直径（网线):0.5mm 24AWG；导体类型:无氧铜
护套类型:PVC；网线线芯:8芯；使用场景:室内；屏蔽性能:非屏蔽；防火等级:UL CM；线缆类别（网线）:CAT 5E
	120米

	9
	护导线
	/
	RVV 2*1.0
	导体类型:无氧铜；护套类型:PVC；线缆芯数:2芯；屏蔽性能:非屏蔽；
标称截面积:1mm2；
	20米

	10
	镀锌钢管
	
	20#
	
	60米

	11
	防爆网络机柜
	/
	12U
	防护等级：IP66,防爆标志：Exdb IIBT 6,Exdb IICT 6,正面可视窗口，环保标识广告制作
	1个

	12
	防爆软管
	
	
	防爆挠性管，长度1米，IP68，防爆等级Ex eb ⅡC Gb；Ex tb ⅢC Db
	4根

	13
	防雷插座
	公牛
	GN-H5440 8位总控全长3米
	8位总控全长3米
	1个

		14
	安装调试服务
	/
	
	上述产品安装调试
	1项

	废水处理区域

	1
	8路双网口录像主机
	海康威视
	DS-7908N-R4(C)(标配)
	可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机
支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流
支持8路1080P解码（开启解码增强模式，可提升至16路1080P解码）
支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放
支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出
自带4个SATA接口，最大支持满配10T硬盘
支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等
最大支持8路本地同步回放
针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率
支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置
支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入
	1台

	2
	监控硬盘
	希捷
	ST6000VX008全新
	要求新增摄像机不低于90天录像回放
	1个

	3
	400万臻全彩2.0智能警戒筒型PoE网络摄像机
	海康威视
	海康威视DS-2CD3T47SWDA4-L(4mm)(B)(国内标配、含电源支架)
	全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度
支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态
支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
2个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
	3台

	4
	高频在线式UPS电源
	科华、英威腾、山特（深圳）
	1KVA
	1、容量：1KVA，单进单出，塔式安装；
2、DSP数字控制技术、绿色环保产品、符合ROHS；
3、输入功因＞0.95；
4、整机效率：90%；
5、输入电压范围120～275V、；6、输入频率46～64HZ ；
7、输出电压：220×（1±2%）
8、超载能力：105%～125%时1分钟；125～200%时30秒；
9、具备并机功能，实现N+X并联冗余 或 并机扩容；
10、电池直流电压：36V（每3只12V/65AH电池为1组）
11、多通讯接口，支持远程监控                                                                                                                                                     
	1套

	5
	8口千兆POE交换机
	锐捷睿易
	RG-YS110G-P（千兆POE）
	10口千兆以太网PoE交换机，金属壳体，内置电源开关，提供10个10/100/1000Mbps RJ45自适应端口，支持所有端口线速转发。其中2个端口为上联口，剩余8个端口具有PoE功能，可作为以太网供电设备。能自动检测与识别符合IEEE 802.3af及IEEE802.3at标准的受电设备，并通过网线为其供电。整机PoE输出功率80W，单口最大PoE输出功率30W，足额大功率。
	1台

	6
	超五类网络线
	海康威视
	DS-1LN5E-S/E(国内标配)
	导体直径（网线):0.5mm 24AWG；导体类型:无氧铜
护套类型:PVC；网线线芯:8芯；使用场景:室内；屏蔽性能:非屏蔽；防火等级:UL CM；线缆类别（网线）:CAT 5E
	120米

	7
	护导软线
	
	RVV 2*1.0
	导体类型:无氧铜；护套类型:PVC；线缆芯数:2芯；屏蔽性能:非屏蔽；
标称截面积:1mm2；
	30米

	8
	PVC管
	多联
	20#
	20#
	120米

	9
	网络机柜
	
	定制12U
	防护等级：IP65,正面可视窗口，环保标识广告制作
	1个

	10
	防雷插座
	公牛
	GN-H5440 8位总控全长3米
	GN-H5440 8位总控全长3米
	1个

	11
	安装调试服务
	
	
	上述产品安装调试
	1项


（2）二标段（磷化工分公司）：
	序号
	品名
	品牌
	规格型号
	技术要求
	数量

	建材分厂周边库房监控新增

	1
	64路高性能8盘位录像机
	海康威视
	DS-8864N-R8(C)(标配)(V2)
	可接驳符合ONVIF、RTSP、GB28181标准的网络摄像机
支持最高1200W像素高清网络视频的预览、存储、回放
支持H.265,Smart265,H.264,Smart264编码前端自适应接入
支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入、导出和升级等功能
1个HDMI接口，1个VGA接口，可支持4K+1080P异源输出
支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览
支持同步回放及多路同步倒放
支持重要录像文件加锁保护功能
支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期
支持4个SATA接口
双千兆网卡，支持网络容错以及多址设定等应用
支持GB28181、ISUP、萤石协议接入平台
支持人车分类检索，并关联录像回放
支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等周界检测功能
支持智能图搜功能，搭配文搜相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索
支持智能文搜功能，支持开放式语义检索，搭配文搜相机输入文字即可实现快速检索
	1台

	2
	监控硬盘
	希捷
	ST6000VX008全新
	要求新增摄像机60天以上录像回放
	2个

	3
	4寸400万白光全彩全景枪球
	海康威视
	DS-2DC4C144DZ-DEB 12xF1含 支架及电源
	（库房内使用）支持声音警戒：报警联动声音报警，声音内容可选
支持联动跟踪功能，全景路检测到移动目标（人、车）后，球机路可跟踪移动目标（人、车）
内置加热玻璃，有效除雾
细节支持12倍光学变倍
支持高效补光阵列，细节红外照射距离最远可达100 m、细节白光照射距离最远可达30 m，全景红外照射距离最远可达30 m、白光照射距离最远可达30 m
IP66；抗干扰能力强，符合GB/T 17626.5 认证标准
最大支持512 GB MicroSD卡存储
内置双麦克，拾音距离可达8m
	4台

	4
	400万臻全彩2.0筒型网络摄像机（对讲型）
	海康威视
	[bookmark: _GoBack]DS-2CD3T47SDWDV3-LT(6mm)(国内标配，含支架及电源)
	（主大门入口使用）全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入
海康自研AI ISP图像处理引擎，影像随场景自适应，夜视效果随时在线
最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾
人/车目标分类，报警精准减打扰
支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境
海康自研超级智能编码，省存储，画质稳
支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m
符合IP67防尘防水设计，可靠性高
	1台

	5
	8口千兆交换机
	锐捷睿易
	RG-ES08G 
	桌面式8口千兆交换机
	2台

	6
	超五类网络线
	海康威视
	DS-1LN5E-S/E(国内标配)
	导体直径（网线):0.5mm 24AWG；导体类型:无氧铜；护套类型:PVC；网线线芯:8芯；使用场景:室内；屏蔽性能:非屏蔽；防火等级:UL CM；
线缆类别（网线）:CAT 5E；
	305米

	7
	护导软线
	
	RVV 2*1.0
	导体类型:无氧铜；护套类型:PVC；线缆芯数:2芯；屏蔽性能:非屏蔽；标称截面积:1mm2；
	120米

	8
	PVC管
	多联
	20#
	
	300米

	9
	4芯光缆
	大唐光网
	GYXTW4B1
	
	650米

	10
	光纤收发器
	锐捷
	RG-FC11G
	
	1对

	11
	光纤跳线
	
	sc-sc
	
	2条

	12
	法兰盘
	
	sc-sc
	
	2个

	13
	4口终端盒
	
	4口
	
	1个

	14
	不锈钢设备箱
	
	400*300
	
	2个

	15
	防雷插座
	公牛
	GN-H5440 8位总控全长3米
	
	2个

	16
	安装调试服务
	
	
	上述产品安装调试
	1项



2.交货地点：四川省德阳市什邡市洛水镇、绵竹市孝德镇茶店子村九组。
3.交货期：合同生效之日起5个自然日内，由中选人将标的物运（发）至交货地点。安装进场时间以比选人通知为准。
4.付款方式及发票： 
①付款方式：标的物验收合格（以安装调试验收报告为准）、且收到中选人合同全额增值税发票之日起20个工作日内向中选人支付合同90%，余10%作为。以银行现汇支付。
②一票制，供应商开具全额增值税专用发票(材料发票税率 13 %，安装服务发票税率9%)。
5.验收方式：
①比选人按比选文件或合同约定对标的物外观质量、品牌、规格型号、数量等进行入库验收。
②双方对设备安装运行质量进行验收，并签署验收报告。
6.质保期：质保期12个月，自标的物验收合格之日起开始计算。
7.比选文件的获取
获取方式为：自 2026年7月14日10时 00 分至 2026年7月20日 10时 00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册，登录后下载比选文件参与投标。 
8.响应性文件的递交
递交截止时间：2026年7月 20日10 时 00 分。
比选申请人按本比选文件第二章格式制作响应性文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若对比选文件约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人以电子文档方式（PDF格式盖章）上传至宏达股份集采平台。
9.响应性文件的组成要求
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。
②安装资质（弱电）。投标人使用服务商资质授权文件予以认可。
③报价函件。
④承诺函。
10.本项目采用符合响应性条款的最低价法进行比选。
11.交送报价文件前，比选申请人可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。联系人：商务联系人 姚先生13908109048
     



四川宏达股份有限公司
2026年7月13日











附件：

第2章  
监控配件采购项目

响应性文件






供应商名称：                    （盖单位章）
[bookmark: _Toc9978][bookmark: _Toc4384][bookmark: _Toc30198]
（一）营业执照












 


（二）安装资质文件













（三）报价函
                     (比选申请人名称)：
1、 我方已仔细研究了(            ) 比选文件(包括补充通知的全部内容，愿意以含税人民币大写：          元（¥：	            元）（其中材料增值税发票税率为     %，安装增值税发票税率为     %）的比选总报价，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任。
2、 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。
3、如我方中标，我方承诺：
（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
4.                        。（其他补充说明）。

                                  报价单位：                  （盖单位章）
                     
                                                   年       月       日

详细报价清单
                                                  
	编号
	材料名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	投标报价（现汇付款）
	备注

	
	
	
	
	
	
	含税单价（元）
	合价（元）
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	含税合计
	



供应商名称（加盖单位公章）：  
 付款方式：                                                
交货期：                                                   
质保期：                                                                                                   
税率：    材料发票税率（）；安装发票税率（）                                                                            
备注：                                                
报价包含但不限于材料费、包装费、装车费、运费、保险费、指导安装及调试费用、税金等。     












（四）承 诺
致：
我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：
⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；
⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；
⑶我公司完全按报价文件严格执行。
⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。
⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。
⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。


                                      供应商名称：              （盖单位章）
                                     
       日  期：      年    月   日
第三章 合同条款及格式（响应文件中无需体现）

购销合同

  合同编号：GY-2026-
买方：四川宏达股份有限公司
卖方：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经买卖双方协商一致，就买方向卖方购买以下标的物事宜达成本合同，具体内容如下：
1. 标的物基本信息
	产品名称
	品种规格
	计量
单位
	数量
	到厂单价（元）
	税率
	税额（元）
	不含税金额（元）
	含税金额（元）

	
	
	
	
	
	13%
	
	
	

	合计人民币总金额（大写）：元。
该价款为一次性包干总价，系卖方履行本合同项下的所有内容而能获得的全部价款，包括但不限于货款、运费、保险费、装卸费、包装费、税金等，除此之外，不做任何调整，如有遗漏，均视为卖方的自愿让利行为。


[bookmark: OLE_LINK5]第二条 质量标准及要求
1.质量标准：执行国家现行法律法规及行业相关标准，且满足买方使用要求。
2.质保期：标的物（包括设备及相关配件）质量实行质保期内“三包”，质保期为标的物到厂验收合格、双方确认后起12个月内。
第三条 交货地点、交货方式及交货时间
1.交货地点：四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司（四川德阳市什邡市洛水镇）。
2.交货方式：卖方负责送货到交货地点。
3.交货时间：
第四条 运输方式、包装要求、费用承担
1.运输方式：汽车运输。
2.包装要求：由卖方根据标的物形状特点坚固包装，并采取防潮、防锈、防震措施，包装箱内散装部件加标签，标明归属设备的部位，每个包装箱注明设备名称、重量、尺寸及吊装位置，随机备件及专用工具应特别注明标准包装，以保证货物不受损坏，包装物不回收，不计价。
3.风险及费用承担：标的物运输过程中的一切货损风险和交付买方之前的运费、保险费、装卸费、杂费等相关费用均由卖方承担。
第五条 标的物验收及异议处理
1.标的物验收标准按本合同第二条要求执行，标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标以买方的验收结果为准。
2.如标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权不予收货；卖方应按买方要求退货或换货，并承担由此产生的所有费用。
3.卖方异议处置：如卖方对买方验收结果有异议，应于收到买方通知之日起5个工作日内提出书面异议，异议提出后，双方协商处理，协商不成的可提交有资质的第三方机构检测，费用由责任方承担。卖方逾期未提出异议的，视为认同买方验收结果。
第六条 付款方式及发票
1.付款方式：
2.发票：一票制，卖方开具全额增值税专用发票（税率13%）。
第七条 违约责任
1.卖方应具备合法的经营资质，并向买方主动提供相应证件。如因弄虚作假造成的一切法律责任和经济纠纷由卖方承担。
2.卖方必须保证所供货物的质量及数量，如卖方弄虚作假，买方不予结算。给买方造成损失的，卖方承担相应的经济责任与法律责任。
3.卖方必须按合同约定，提前或按时交付标的物。否则，每逾期一天，卖方按合同总金额的0.5％向买方支付违约金。若逾期时间超过20个自然日，买方有权提前终止/解除合同，卖方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并按合同总金额的20%向买方支付违约金，给买方造成损失的，还应赔偿。
4.卖方拒绝退、换货或是退、换货之后标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标仍不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权解除本合同，未付价款将不再支付，卖方应退还买方已付货款并按合同总金额20%的标准向买方承担违约责任，给买方造成损失的，还应赔偿。
5.因不可抗力使合同无法履行，则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履行，则一般采取延期履行合同的方式。凡发生不可抗力事件，当事方已尽力采取补救措施但仍未能避免损失的情况下，可不负赔偿责任。但是应立即以书面形式通知对方，并在10日内提交记载不可抗力的详细情况及无法履行本协议的证明文件。市场价格波动、铁路运力不足不得作为免责事由，双方另有约定的除外。
第八条 争议解决方式
因履行本合同而产生争议或纠纷，买卖双方应尽量协商解决，协商不成的，应向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条 合同有效期限
本合同有效期自2025年   月   日起至   结束。合同有效期限届满本合同自动终止，若双方有意向继续合作的，由双方协商一致另行签订书面合同。
第十条 合同生效及份数                 
本合同自买卖双方盖章后生效。本合同一式肆份，买卖双方各执贰份，具有同等法律效力。
第十一条 其它约定事项
1.买方的真实意思表示以买方用印公章/合同专用章后的合同为准，本合同项下加盖的其他买方印章及买方员工签字无效，对买 方不具有约束力。若由此给卖方造成损失的，买方不承担任何责任。
2.质量问题处理：质保期内，经双方业务代表现场检查并认可确是产品质量问题的，卖方应无条件予以更换或退货，更换或退货所产生的所有费用，由卖方全额承担；如买方选择退货处理的，卖方须在买方发出退货通知后7个自然日内全额退还买方已付款项，同时买卖双方需另行签订产品质量问题处理协议书。
3.双方以本合同载明的通讯联络方式作为通知的依据，双方员工通过未载明的微信账号发送通知的，应出具证明劳动关系的相应材料。双方通讯方式变更的，应提前三天书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。
4.买方逾期付款的，卖方自愿给与买方一定的宽限期（自应付未付之日起1个月）。宽限期经过买方仍未付款的，则以逾期未付金额为基础按发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准，向卖方支付违约金（含资金占用利息），最高不超过逾期未付金额的10%。
（以下无正文）
	买方（盖章）：四川宏达股份有限公司
	卖方（盖章）：

	法定代表人或委托代理人（签字）：
	法定代表人或委托代理人（签字）：

	联系电话：08388702056
	联系电话：

	通讯地址：四川省什邡市师古镇九里埂村
	通讯地址：

	开户行：中国银行什邡支行
	开户行：

	帐号：121203636202
	帐号：

	税号：91510600205363163Y
	税号:

	签订地点：
	签订日期：
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