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第一章比选公告
四川宏达股份有限公司
什邡磷化工分公司磷铵厂袋式收尘系统采购项目比选文件
                     编号：SFLHG-GKBX-2026-HW137
1、 各潜在比选申请单位：
    本比选采购项目为四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司磷铵厂袋收尘系统采购，比选人为四川宏达股份有限公司，项目资金来自企业自筹，出资比例为100%，现对该项目进行公开比选采购。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下。
2、 标的物：
1、1#袋式除尘系统(0.3万m³/h) 数量：1套。
[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK69]2、2#袋式除尘系统(0.5万m³/h)数量：1套。
3、3#袋式除尘系统(2.5万m³/h)数量：1套。
二、比选人：四川宏达股份有限公司  
三、具体内容及要求：
1.标的物技术参数及技术要求：
1.1工艺条件及配置要求
	材料名称
	主要技术参数
	配置要求

	[bookmark: OLE_LINK92][bookmark: OLE_LINK53][bookmark: OLE_LINK91]1#袋式除尘系统(0.3万m³/h)
	[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK59]1、功能：用于磷矿等粉尘收集。               2、物料特性：28%-32%品位磷矿精粉；温度：常温；水份≤5%；粉尘浓度：≤3000mg/Nm³；堆积密度：1.3~1.5；腐蚀性：无腐蚀；粘结性：遇潮湿空气，可能结块。流动性：好。                         3、技术要求：过滤面积≥65m²，处理风量3000m³/h，过滤效率≥99.7%，排放浓度＜10mg/Nm³,设备阻力≤1200Pa，过滤风速≤0.8m/min，漏风率≤2%。                  
	[bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK67]1、设备配置要求：1）袋收尘（服役寿命30年）；2）配套除尘风机；3）排空烟囱高出周围建筑3米；4）负责配套设施材料并制作安装，包括吸气罩和抽风管、排风烟囱、锁风阀、空气炮、排灰管，需根据图纸和到现场核实。 2、品牌要求：电机和风机选用国产大厂品牌。  3、工程资质；需环保工程专业承包和建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，具备设计、制造、安装能力。4、工程内容：生产制作并负责安装调试设备正常运行；负责提供设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份。 5、供货周期：60个自然日。安装周期：接比选方通知，30个自然日内完成1-2#除尘设备现场安装调试正常，排放浓度达标。 6、数量：1套。

	[bookmark: OLE_LINK93][bookmark: OLE_LINK94][bookmark: _Hlk239663341]2#袋式除尘系统(0.5万m³/h)
	[bookmark: OLE_LINK71][bookmark: OLE_LINK72]1、功能：用于磷矿等粉尘收集。               2、物料特性：28%-32%品位磷矿精粉；温度：常温；水份≤5%；粉尘浓度：≤3000mg/Nm³；堆积密度：1.3~1.5；腐蚀性：无腐蚀；粘结性：遇潮湿空气，可能结块。流动性：好。                         3、技术要求：过滤面积≥105m²，处理风量5000m³/h，过滤效率≥99.7%，排放浓度＜10mg/Nm³,设备阻力≤1200Pa，过滤风速≤0.8m/min，漏风率≤2%。                  
	[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK74]1、设备配置要求：1）袋收尘（服役寿命30年）；2）配套除尘风机；3）排空烟囱高出周围建筑3米；4）负责配套设施材料并制作安装，包括吸气罩和抽风管、排风烟囱、锁风阀、空气炮、排灰管，需根据图纸和到现场核实。                                      
[bookmark: OLE_LINK33]2、品牌要求：电机和风机选用国产大厂品牌。  3、工程资质；需环保工程专业承包和建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，具备设计、制造、安装能力。4、工程内容：生产制作并负责安装调试设备正常运行；负责提供设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份。 5、供货周期：60个自然日。安装周期：接比选方通知，30个自然日内完成1-2#除尘设备现场安装调试正常，排放浓度达标。 6、数量：1套。

	[bookmark: OLE_LINK107][bookmark: OLE_LINK95][bookmark: _Hlk240102655]3#袋式除尘系统(2.5万m³/h)
	[bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK117]1、功能：用于磷酸一铵等粉尘收集。              2、物料特性：72%-73%品位磷酸一铵；温度：常温；水份≤0.1%；粉尘浓度：≤3000mg/Nm³；堆积密度：0.75~0.82；腐蚀性：PH4.0以上，弱酸腐蚀；粘结性：遇潮湿空气，可能结块。  流动性：好。                                3、技术要求：过滤面积≥520m²，处理风量≥25000m³/h，过滤效率≥99.7%，排放浓度＜10mg/Nm³,设备阻力≤1200Pa，过滤风速≤0.8m/min，漏风率≤2%。                 
	[bookmark: OLE_LINK108][bookmark: OLE_LINK85][bookmark: OLE_LINK88]1、设备配置要求：1）袋收尘（服役寿命30年）；2）配套除尘风机；3）排空烟囱高度18米，且高出周围建筑3米；4）负责配套设施材料并制作安装，包括吸气罩和抽风管、排风烟囱、排灰螺运机、空气炮、下灰管，锁风阀、烟囱采样平台、灰斗蒸汽加热设施等，需根据图纸和到现场核实。                                      2、品牌要求：电机和风机选用国产大厂品牌。 3、工程资质；需环保工程专业承包和建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，具备设计、制造、安装能力。4、工程内容：生产制作并负责安装调试设备正常运行；负责提供设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份。 5、供货周期：60个自然日。安装周期：接比选方通知，30个自然日内完成3#除尘设备现场安装调试正常，排放浓度达标。6、数量：1套。


1.2其它技术要求
1.2.1执行国家或行业相关标准，设备满足GB50205-2020《钢结构工程施工及验收规范》、GB/T 6719-2023《袋式除尘器技术要求》、JB/T8471-2020《袋式除尘器安装技术要求与验收规范》、GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》及其它现行的相关规范中的要求。
1.2.2设计、制造、检验满足买方生产技术和使用要求。
1.2.3主要技术指标验收要求：采购品出厂前，投标单位对标的物进行测试，技术指标符合设计要求，外观质量、焊接质量、制造质量等符合国家或行业技术规范要求。其余性能及要求的验收由比选人在采购品送（发）到指定交货地点，投标人安装完成后组织进行。
2.比选人资格要求
[bookmark: _bookmark3][bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK40]2.1制造资质要求：具有生产、销售、安装布袋除尘系统等业绩的企业，且有环保工程专业承包和建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，具备设制造、安装能力。为增值税一般纳税人，营业执照（三证合一）。
2.2注册资金500万元及以上。
3.交货地点：四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司（四川省德阳市什邡市洛水镇）
[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK25]4.交货期：合同签订生效之日起60个自然日内完成交货(保证质量前提下，最快交货期优先）。
安装期：接比选方通知，30个自然日内完成现场安装调试。
5.付款方式及发票： 
①付款方式：合同签订生效之日起，招标方按合同总额的30%向中标方支付预付款；货物发（送）到招标方指定交货地点，安装调试完成后，经招标方初步验收合格，并收到中标方开具的合法有效的全额增值税专用发票后，招标方按合同总额的60%支付货款；剩余合同总额的10%作为质保金在质保期满且无任何质量问题后无息付清。
②一票制，开具全额增值税专用发票(税率13%)。
6.质保期：质保期为标的物验收合格并投入使用之日起12个月或标的物送（发）到买方之日起18个月（人为损坏和正常磨损除外），二者以先到为准。
7.比选文件的获取
获取方式为：自 2026年9月15日 00 时 00 分至 2026年9月22日 23 时 59 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。 
8.响应性文件的递交
递交截止时间：2026年9月23日 10 时 00 分。
比选申请人按本比选文件第二章技术响应性文件格式制作技术标文件（包含：营业执照、技术响应评审文件、设备配置清单、设备外形及安装条件图、业绩证明等），第三章商务响应性文件格式制作商务标文件（包含：营业执照、报价单、法定代表人身份证明或授权委托书（任一即可）、承诺书等）。比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。
9.响应性文件的要求
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK158][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK157][bookmark: OLE_LINK23]②提供近三年（2023年6月-2026年6月）生产销售安装业绩3个及以上业绩（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计）。
10.比选办法：本项目采用符合响应性条款后的最低投标价法进行比选。由比选人根据投标人报价函、参数、配置、交货期、质保期、付款方式等进行综合评审后确定中选人。
11.形式评审标准：
11.1比选申请人营业执照（盖章）。
11.2安装资质。
11.3投标文件（盖章）。
12.资格评审标准：
12.1业绩（销售合同）
12.2法定代表人身份证明或授权委托书。
13响应评审标准：
13.1技术文件响应性评审；
13.2交货期；
13.3付款方式；
13.4质保期；
13.5承诺书。
14.交送报价文件前，投标方可自愿来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。
技术联系人：谢厂长13508000789
商务联系人：谢恩贵13890228228
地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401           
四川宏达股份有限公司
2026年9月14日
[bookmark: _Hlk155791057][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: _Toc303149804][bookmark: _Toc275019684][bookmark: _Toc238552273][bookmark: _Toc274236999][bookmark: _Toc268793030][bookmark: _Toc238797630][bookmark: _Toc275019836][bookmark: _Toc269113527][bookmark: _Toc275019290][bookmark: _Toc318986166][bookmark: _Toc274596702][bookmark: _Toc16684][bookmark: _Toc275014947][bookmark: OLE_LINK12]第二章


磷铵厂袋收尘系统采购项目








技术响应性投标文件














比选申请人：                （盖公章）


2026年9月XX日

[bookmark: _Toc4384][bookmark: _Toc30198][bookmark: _Toc9978]（一）比选人营业执照+安装资质（须盖公章）制造资质要求：具有生产、销售、安装布袋除尘系统等业绩的企业，且有环保工程专业承包和建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，具备设制造、安装能力。
   






（二）技术响应评审文件
[bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK111]1.技术指标
	[bookmark: _Toc139560826]序号
	项 目
	单位
	保证值指标
	投标方参数
	是否偏离

	
	
	
	
	
	

	1
	[bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK119]排放浓度
	mg/Nm3
	＜10
	
	

	2
	设备阻力
	Pa
	＜1200
	
	

	3
	收集效率
	％
	＞99.7
	
	

	4
	设备漏风率
	％
	≤2
	
	


[bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK89][bookmark: OLE_LINK90]2.1#袋式除尘系统（1套）
	[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]设备名称
	技术要求
	投标方参数
	是否偏离

	设备型号
	投标方确定
	
	

	设计制造标准
	[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49]GB50205-2020《钢结构工程施工及验收规范》、GB/T 6719-2023《袋式除尘器技术要求》
	
	

	安装验收标准
	JB/T8471-2020《袋式除尘器安装技术要求与验收规范》、GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》
	
	

	油漆,包装,运输要求
	GB/T 6719-2023《袋式除尘器技术要求》
	
	

	设计寿命 年
	30
	
	

	过滤面积㎡
	≥65
	
	

	过滤风速m/min
	≤0.8
	
	

	处理风量m³/ h
	3000
	
	

	风机型号
	投标方确定
	
	

	风机品牌
	国产大厂
	
	

	风机风量m³/ h
	按处理量的1.2倍计，投标方核定
	
	

	风机风压Pa
	投标方确定
	
	

	风机电机
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]4极YE4，国产大厂
	
	

	[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK64]袋收尘壳体厚度及材质
	箱体5mm，灰斗6 mm，Q235-B
	
	

	袋收尘花板厚度及材质
	6 mm，Q235-B
	
	

	喷吹方式，清灰方式
	行喷，在线清灰
	
	

	脉冲阀组件
	国产大厂，投标方核定数量
	
	

	气源三连体
	需要，投标方核定型号
	
	

	压缩气路系统（含阀门）
	需要，投标方核定型号数量
	
	

	气压表
	U型压力计，投标方核定型号
	
	

	螺旋输送机
	不需要
	
	

	星型卸料器
	需要，投标方核定型号
	
	

	仓壁振动器
	需自控，投标方核定数量型号
	
	

	空气炮
	[bookmark: OLE_LINK83][bookmark: OLE_LINK84]需自控，投标方核定数量型号 
	
	

	爬梯及护栏
	需要，按照国家相关安全规范
	
	

	管阀/辅材
	需要，投标方核定型号
	
	

	[bookmark: OLE_LINK50][bookmark: OLE_LINK51]储气罐（简单压力容器）
	需要，投标方核定型号，需要特种设备设计制造监检资料。
	
	

	电控柜（304不锈钢）
	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK47]汇川或信捷等国产控制器，国产昆仑通泰等大厂10英寸触摸屏， R485通讯和预留接口，所有运行参数能方便比选方接入DCS，电器元件为正泰等国产大厂品牌，柜体3mm碳钢喷塑，驼灰色。
	
	

	蒸汽伴热
	不需要
	
	

	保温
	不需要
	
	

	滤料材质料 
	亚克力覆膜滤袋
	
	

	滤袋规格
	[bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK115]φ130×2450mm
	
	

	滤袋数量 只
	投标方核定
	
	

	骨架材质
	冷拔钢丝有机硅喷涂处理
	
	

	排气筒取样口及平台
	按照HJ1405-2024及HJ/T397-2007相关环保规定制作,配斜爬梯。
	
	

	排气筒型号及材质
	[bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK101][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK8]φ377×8，高15米，且高出周围建筑3米以上，壁厚6mm，材质Q235-B，设置雨帽和避雷针、引下线。
	
	

	防雷与接地
	按照GB 50057-2022《建筑物防雷设计规范》和GB501692016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
	
	

	吸气罩   只
	投标方现场核定，约2处/套，Q235-B，厚度3mm，组装可拆卸
	
	

	[bookmark: _Hlk239767662]抽风管   米
	[bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK121]主管φ273×6，约5米/套，含φ273×6的90°弯头1个；2根支管φ219×5，共约5米/套， Q235-B；法兰组装可拆卸，总管与袋收尘采用法兰联结，总管与支管采用法兰连接，每处抽风点配手动阀（DN200,2个），具体由投标方到现场核定。
	
	

	排灰管   米
	[bookmark: OLE_LINK123]φ219×5，约5米/套，Q235-B，厚度5mm，组装可拆卸。具体由投标方现场核定
	
	

	到货周期  
	60个自然日
	
	

	[bookmark: _Hlk238309529]安装调试周期  
	共30个自然日（1-2#合计）
	
	

	质保期
	1年
	
	

	设备重量（公斤）
	不含滤袋等辅材、辅机，投标方核定
	
	

	外形尺寸mm
	长*宽*高
	
	

	随机资料
	设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份
	
	

	付款方式
	[bookmark: OLE_LINK77][bookmark: OLE_LINK76][bookmark: OLE_LINK75]合同签订生效之日起，招标方按合同总额的30%向中标方支付预付款；货物发（送）到招标方指定交货地点，安装调试完成后，经招标方初步验收合格，并收到中标方开具的合法有效的全额增值税专用发票后，招标方按合同总额的60%支付货款；剩余合同总额的10%作为质保金在质保期满且无任何质量问题后无息付清。
	
	


[bookmark: OLE_LINK103][bookmark: OLE_LINK68]3. 2#袋式除尘系统（1套）
	[bookmark: OLE_LINK106]设备名称
	技术要求
	投标方参数
	是否偏离

	设备型号
	投标方确定
	
	

	设计制造标准
	GB50205-2020《钢结构工程施工及验收规范》、GB/T 6719-2023《袋式除尘器技术要求》
	
	

	安装验收标准
	JB/T8471-2020《袋式除尘器安装技术要求与验收规范》、GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》
	
	

	油漆,包装,运输要求
	GB/T 6719-2023《袋式除尘器技术要求》
	
	

	设计寿命 年
	30
	
	

	过滤面积㎡
	≥105
	
	

	过滤风速m/min
	≤0.8
	
	

	处理风量m³/h
	5000
	
	

	风机型号
	投标方确定
	
	

	风机品牌
	国产大厂
	
	

	风机风量m³/h
	按处理量的1.2倍计，投标方核定
	
	

	风机风压Pa
	投标方确定
	
	

	风机电机
	4极YE4，国产大厂
	
	

	袋收尘壳体厚度及材质
	箱体5mm，灰斗6 mm，Q235-B
	
	

	袋收尘花板厚度及材质
	6 mm，Q235-B
	
	

	喷吹方式，清灰方式
	行喷，在线清灰
	
	

	脉冲阀组件
	国产大厂，投标方核定数量
	
	

	气源三连体
	需要，投标方核定型号
	
	

	[bookmark: _Hlk238309260][bookmark: _Hlk238309283]压缩气路系统（含阀门）
	需要，投标方核定型号数量
	
	

	气压表
	U型压力计，投标方核定型号
	
	

	螺旋输送机
	不需要
	
	

	星型卸料器
	需要，投标方核定型号
	
	

	仓壁振动器
	需自控，投标方核定数量型号
	
	

	空气炮
	需自控，投标方核定数量型号 
	
	

	爬梯及护栏
	需要，按照国家相关安全规范
	
	

	管阀/辅材
	需要，投标方核定型号
	
	

	储气罐（简单压力容器）
	需要，投标方核定型号，需要特种设备设计制造监检资料。
	
	

	电控柜（304不锈钢）
	汇川或信捷等国产控制器，国产昆仑通泰等大厂10英寸触摸屏， R485通讯和预留接口，所有运行参数能方便比选方接入DCS，电器元件为正泰等国产大厂品牌，柜体3mm碳钢喷塑，驼灰色。
	
	

	蒸汽伴热
	不需要
	
	

	保温
	不需要
	
	

	滤料材质料 
	亚克力覆膜滤
	
	

	滤袋规格
	φ130×2450mm
	
	

	滤袋数量 只
	投标方核定
	
	

	骨架材质
	冷拔钢丝有机硅喷涂处理
	
	

	[bookmark: _Hlk240101791]排气筒取样口及平台
	按照HJ1405-2024及HJ/T397-2007相关环保规定制作,配斜爬梯。
	
	

	排气筒型号及材质
	φ377×8，高9米，且高出周围建筑3米以上，壁厚6mm，材质Q235-B，设置雨帽和避雷针、引下线。
	
	

	防雷与接地
	按照GB 50057-2022《建筑物防雷设计规范》和GB501692016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
	
	

	吸气罩   只
	投标方现场核定，约5处/套，Q235-B，厚度3mm，组装可拆卸
	
	

	抽风管   米 
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]φ219×4，约40米/套， Q235-B，厚度3mm，法兰组装可拆卸，每处抽风点配手动阀，具体投标方现场核定
	
	

	排灰管   米
	φ219×5，约5米/套，Q235-B，厚度5mm，组装可拆卸。具体由投标方现场核定
	
	

	到货周期  
	60个自然日
	
	

	安装调试周期  
	共30个自然日（1-3#合计）

	
	

	质保期
	1年
	
	

	设备重量（公斤）
	不含滤袋等辅材、辅机，投标方核定
	
	

	[bookmark: _Hlk238310347]外形尺寸mm
	长*宽*高
	
	

	随机资料
	设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份
	
	

	付款方式
	合同签订生效之日起，招标方按合同总额的30%向中标方支付预付款；货物发（送）到招标方指定交货地点，安装调试完成后，经招标方初步验收合格，并收到中标方开具的合法有效的全额增值税专用发票后，招标方按合同总额的60%支付货款；剩余合同总额的10%作为质保金在质保期满且无任何质量问题后无息付清。
	
	


4. 3#袋式除尘系统（1套）
	设备名称
	技术要求
	投标方参数
	是否偏离

	设备型号
	投标方确定
	
	

	设计制造标准
	GB50205-2020《钢结构工程施工及验收规范》、GB/T 6719-2023《袋式除尘器技术要求》
	
	

	安装验收标准
	JB/T8471-2020《袋式除尘器安装技术要求与验收规范》、GB 50150-2016《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》
	
	

	油漆,包装,运输要求
	GB/T 6719-2023《袋式除尘器技术要求》
	
	

	设计寿命 年
	30
	
	

	过滤面积㎡
	≥520
	
	

	过滤风速m/min
	≤0.8
	
	

	处理风量m³/h
	≥25000
	
	

	风机型号
	投标方确定
	
	

	风机品牌
	国产大厂
	
	

	风机风量m³/h
	按处理量的1.2倍计，投标方核定
	
	

	风机风压Pa
	投标方确定
	
	

	风机电机
	4极变频，国产大厂
	
	

	变频器及控制柜
	汇川、森兰、英威腾，配套控制柜
	
	

	袋收尘壳体厚度及材质
	箱体5mm，灰斗6 mm，Q235-B
	
	

	袋收尘花板厚度及材质
	6 mm，Q235-B
	
	

	袋收尘内部防腐要求
	与物料接触部分全部环氧防腐
	
	

	喷吹方式，清灰方式
	行喷，在线清灰
	
	

	脉冲阀组件
	国产大厂，投标方核定数量
	
	

	气源三连体
	需要，投标方核定型号
	
	

	压缩气路系统（含阀门）
	需要，投标方核定型号数量
	
	

	气压表
	U型压力计，投标方核定型号
	
	

	卸料螺旋输送机
	长度约9232mm，投标方核定型号，材质碳钢内防环氧漆，具体尺寸按图纸核定。
	
	

	星型卸料器
	需要，投标方核定型号
	
	

	仓壁振动器
	需自控，投标方核定数量型号
	
	

	空气炮
	需自控，投标方核定数量型号 
	
	

	爬梯及护栏
	需要，按照国家相关安全规范
	
	

	管阀/辅材
	需要，投标方核定型号
	
	

	储气罐（简单压力容器）
	需要，投标方核定型号，需要特种设备设计制造监检资料。
	
	

	电控柜（304不锈钢）
	汇川或信捷等国产控制器，国产昆仑通泰等大厂10英寸触摸屏， R485通讯和预留接口，所有运行参数能方便比选方接入DCS，电器元件为国产大厂品牌，内装风机变频器，柜体3mm碳钢喷塑，驼灰色。
	
	

	蒸汽伴热
	除尘器界区内的主蒸汽管20#-Φ76*4，；灰斗增设伴热管20#-Φ32*3,间距300，箱体不伴热；配界区接口的蒸汽截止阀(DN65,PN16)，冷凝水疏水和截止阀门 (DN25,PN16)及输水管至雨水沟。
	
	

	保温
	袋收尘本体外部（顶盖除外）全部硅酸铝保温棉100mm,彩钢0.5mm；其中灰斗有蒸汽伴热管外部须覆盖铁丝网，再保温，防止保温棉堵塞散热通道。
	
	

	滤料材质料 
	亚克力覆膜滤
	
	

	滤袋规格
	φ130×4200mm
	
	

	滤袋数量  只
	投标方核定
	
	

	骨架材质
	冷拔钢丝有机硅喷涂处理
	
	

	[bookmark: _Hlk240101754]排气筒取样口及平台
	按照HJ1405-2024及HJ/T397-2007相关环保规定制作,配斜爬梯。
	
	

	排气筒型号及材质
	高度18米，且高出周围建筑3米以上，φ820*10，材质Q235-B，设置雨帽和避雷针、引下线，具体由投标方核定
	
	

	防雷与接地
	按照GB 50057-2022《建筑物防雷设计规范》和GB501692016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》
	
	

	吸气罩   只
	投标方现场核定，约8处/套，Q235-B，厚度3mm，组装可拆卸。
	
	

	抽风管   米 
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK26]主管φ720×8，约22米/套，φ720×8的90°弯头2个；支管φ273×4，约56米，含2个φ273 的90°弯头，Q235-B；总管与袋收尘采用法兰联结，总管与支管采用法兰连接，每处抽风点配手动阀（DN250,8个），具体由投标方到现场核定。
	
	

	排灰管   米
	φ219×5，约5米/套，Q235-B，厚度5mm，组装可拆卸，投标方现场核定
	
	

	到货周期  
	60个自然日
	
	

	安装调试周期  
	30个自然日（3#）

	
	

	质保期
	1年
	
	

	设备重量（公斤）
	不含滤袋等辅材、辅机，投标方核定
	
	

	外形尺寸mm
	长*宽*高
	
	

	随机资料
	设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份
	
	

	付款方式
	合同签订生效之日起，招标方按合同总额的30%向中标方支付预付款；货物发（送）到招标方指定交货地点，安装调试完成后，经招标方初步验收合格，并收到中标方开具的合法有效的全额增值税专用发票后，招标方按合同总额的60%支付货款；剩余合同总额的10%作为质保金在质保期满且无任何质量问题后无息付清。
	
	


说明：
1.投标人应当如实填写上表“技术响应评审文件”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
2.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其响应或中选资格。
3.若未明确应答的条款均视为接受及满足采购文件要求。  
4.若收货设备重量与填报设备重量严重偏差，比选人有权拒绝收货和结账，比选申请人还应承担由此给比选人造成的一切经济损失。

投标人名称（全称并加盖公章）：       
           
                                          日 期:      年    月    日






五、设备详细配置清单
1. 1#袋式除尘系统（1套）
	[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK62]序号
	名称
	规格型号/参数
	计量
单位
	数量
	生产厂家/品牌
	备注

	1
	袋收尘本体
	
	套
	
	
	

	1.1
	电磁脉冲阀
	
	只
	
	
	

	1.2
	气源三连体
	
	套
	
	
	

	1.3
	压缩气路系统（含阀门）
	
	套
	
	
	

	1.4
	U型气压表
	
	套
	
	
	

	1.5
	覆膜滤袋
	
	只
	
	
	

	1.6
	骨架（喷塑）
	
	只
	
	
	

	1.7
	爬梯及护栏
	
	套
	
	
	

	2
	储气罐（简单压力容器）
	
	台
	
	
	

	3
	电控柜（304不锈钢）
	
	套
	
	
	

	4
	星型卸料器
	
	只
	
	
	

	5
	仓壁振动器
	
	只
	
	
	

	6
	空气炮
	
	只
	
	
	

	7
	排气筒采样平台
	
	套
	
	
	

	8
	排气筒（烟囱）
	
	件
	
	
	

	9
	防雷与接地
	
	套
	
	
	

	10
	吸气罩   
	
	件
	
	
	

	11
	抽风管   
	
	米
	
	
	

	12
	手动抽风阀
	
	只
	
	
	

	13
	排灰管   
	
	米
	
	
	

	14
	风机
	
	台
	
	
	

	15
	电机
	
	台
	
	
	

	16
	设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份
	
	份
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	


2. 2#袋式除尘系统（1套）

	序号
	名称
	规格型号/参数
	计量
单位
	数量
	生产厂家/品牌
	备注

	1
	袋收尘本体
	
	套
	
	
	

	1.1
	电磁脉冲阀
	
	只
	
	
	

	1.2
	气源三连体
	
	套
	
	
	

	1.3
	压缩气路系统（含阀门）
	
	套
	
	
	

	1.4
	U型气压表
	
	套
	
	
	

	1.5
	覆膜滤袋
	
	只
	
	
	

	1.6
	骨架（喷塑）
	
	只
	
	
	

	1.7
	爬梯及护栏
	
	套
	
	
	

	2
	储气罐（简单压力容器）
	
	台
	
	
	

	3
	电控柜（304不锈钢）
	
	套
	
	
	

	4
	星型卸料器
	
	只
	
	
	

	5
	仓壁振动器
	
	只
	
	
	

	6
	空气炮
	
	只
	
	
	

	7
	排气筒采样平台
	
	套
	
	
	

	8
	排气筒（烟囱）
	
	件
	
	
	

	9
	防雷与接地
	
	套
	
	
	

	10
	吸气罩   
	
	件
	
	
	

	11
	抽风管   
	
	米
	
	
	

	12
	手动抽风阀
	
	只
	
	
	

	13
	排灰管   
	
	米
	
	
	

	14
	风机
	
	台
	
	
	

	15
	电机
	
	台
	
	
	

	16
	设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份
	
	份
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	



3.3#袋式除尘系统（1套）
	序号
	名称
	规格型号/参数
	计量
单位
	数量
	生产厂家/品牌
	备注

	1
	袋收尘本体
	
	套
	
	
	

	1.01
	电磁脉冲阀
	
	只
	
	
	

	1.02
	气源三连体
	
	套
	
	
	

	1.03
	压缩气路系统（含阀门）
	
	套
	
	
	

	1.04
	U型气压表
	
	套
	
	
	

	1.05
	覆膜滤袋
	
	只
	
	
	

	1.06
	骨架（喷塑）
	
	只
	
	
	

	1.07
	爬梯及护栏
	
	套
	
	
	

	1.08
	蒸汽伴热
	
	套
	
	
	

	1.10
	保温
	
	套
	
	
	

	2
	储气罐（简单压力容器）
	
	台
	
	
	

	3
	电控柜（304不锈钢）
	
	套
	
	
	

	4
	变频器
	
	台
	
	
	

	5
	星型卸料器
	
	只
	
	
	

	6
	卸料螺旋
	
	套
	
	
	

	7
	仓壁振动器
	
	只
	
	
	

	8
	空气炮
	
	只
	
	
	

	9
	排气筒采样平台
	
	套
	
	
	

	10
	排气筒（烟囱）
	
	件
	
	
	

	11
	防雷与接地
	
	套
	
	
	

	12
	吸气罩   
	
	件
	
	
	

	13
	抽风管   
	
	米
	
	
	

	14
	手动抽风阀
	
	只
	
	
	

	15
	排灰管   
	
	米
	
	
	

	16
	风机
	
	台
	
	
	

	17
	变频电机
	
	台
	
	
	

	18
	设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份
	
	份
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	


注:  1.此处所列项目应按照招标文件的配置要求，对标的物全部内容进行统计，表内项目不足，投标人可依次增减。
2.投标人可根据实际供货内容自行修改。
3.设备及资料明细表请按类别排序，将全部供货范围按上表格式罗列。


  
[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK11]投标人名称（全称并加盖公章）：       
           
                                          日 期:      年    月    日  





[bookmark: _GoBack]（四）设备外形及安装条件图（注：未附条件图，视为不满足招标技术要求。）
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK18]1. 1#袋收尘
三视图：








土建条件图：










控制系统电气原理图：





2. 2#袋收尘

[bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK148]三视图：






土建条件图：









控制系统电气原理图：










3. 3#袋收尘
[bookmark: OLE_LINK151][bookmark: OLE_LINK152]三视图：






土建条件图：












控制系统电气原理图：







（五）业绩文件  提供近三年（2023年6月-2026年6月）生产销售安装业绩3个及以上业绩（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计）。























第三章


磷铵厂袋收尘系统采购项目








商务响应性投标文件














比选申请人：                （盖公章）
2026年X月XX日

（一）比选人营业执照（须盖公章）























（二）报价文件
四川宏达股份有限公司：
我方已仔细研究了四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司磷铵厂袋收尘系统采购项目比选文件(包括补充通知的全部内容），正式授权委托：姓名：            ，联系电话：             ，代表                     公司参加比选投标 ，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。
一、投标报价如下：
[bookmark: OLE_LINK180][bookmark: OLE_LINK181]1、1#袋收尘系统  型号：       数量：1套 ；投标单价：      元/套。
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK34]2、2#袋收尘系统  型号：      数量：1套 ；投标单价：      元/套。
3、3#袋收尘系统   型号：      数量：1套 ；投标单价：      元/套。
[bookmark: OLE_LINK184][bookmark: OLE_LINK185][bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK42]4、合计3套设备，总价          元，大写          元（包括设备配置清单内全部货物、包含辅助材料、含税、含运费、安装费、调试费、装车费）。
5、 交货期：      自然日内，货到买方指定交货地点。
6、 安装期：本次招标3套设备，接招标方通知，30个自然日内完成现场安装调试正常。
7、 质保期：    响应招标文件要求。
8、 付款方式：  响应招标文件要。
二、我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。
三、如我方中标，我方承诺：
（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
报价单位：                  （盖单位章）
2026年   月    日





（三）法定代表人身份证明或授权委托书（任一即可）





















（四）承 诺 书
致：
我公司自愿参与四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司磷铵厂袋收尘系统的投标，现郑重作出以下承诺：
⑴ 我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；
⑵ 我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；
⑶ 我公司完全按报价文件严格执行。
⑷ 我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。
⑸ 若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付、安装物资，确保项目顺利推进。
⑹ 我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。


                           供应商名称：              （盖单位章）

                              日  期：      年    月     日









第四章 合同条款及格式

袋收尘系统购销合同

  合同编号：GY-2026-
买方：四川宏达股份有限公司
卖方：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经买卖双方协商一致，就买方向卖方购买袋收尘系统事宜达成本合同，具体内容如下：
第1条 标的物基本信息
	产品名称
	品种规格
	计量
单位
	数量
	到厂单价（元）
	税率
	税额（元）
	不含税金额（元）
	含税金额（元）

	1#袋收尘系统
	
	套
	1
	
	13%
	
	
	

	2#袋收尘系统
	
	套
	1
	
	13%
	
	
	

	3#袋收尘系统
	
	套
	1
	
	13%
	
	
	

	供货范围
	以上3套设备的配置清单内全部货物（详见技术协议），包括设计、制造、安装、调试，并提供设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份。（买方负责提供安装现场的吊装、水、电、气、土建基础、搭架等协助业务。）

	含税总金额（大写）
	

	该价款为系卖方履行本合同项下的所有内容而能获得的全部价款，包括货款、运费、上车费、保险费、包装费、安装费、调试费、税金等，除此之外，不做任何调整，如有遗漏，均视为卖方的自愿让利行为。


第二条质量标准及验收要求
1.质量要求：执行国家现行法律法规及行业相关标准，且满足买方使用要求。
2.质保期：标的物（包括设备及相关配件）质量实行质保期内“三包”，质保期1年，质保期为标的物验收合格并投入使用之日起12个月或标的物送（发）到买方之日起18个月（人为损坏和正常磨损除外），二者以先到为准。
3.验收要求：
3.1标的物到厂验收：比选方和供方共同验收设备详细配置清单范围内的货物，货物型号、规格、数量、铭牌参数、生产商（品牌）等与配置清单一致，无外观质量问题、缺件、错件等，视为到厂验收合格。
3.2标的物运行验收：卖方安装完成，买方开车72小时，各项运行参数符合买方技术要求。
第三条交货地点、交货方式及交货时间
1.交货地点：买方指定地点：四川省德阳市什邡市洛水镇买方物资仓库。
2.交货方式：卖方负责送（发）货到本合同项下交货地点。
3.交货时间：2026年   月   日前完成交货。
[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK78]4.安装工期：2026年   月   日前完成安装调试。
第四条运输方式、包装要求、费用承担
1.运输方式：汽车运输。
2.包装要求：由卖方根据设备形状特点坚固包装，并采取防潮、防锈、防震措施，包装箱内散装部件加标签，标明归属设备的部位，每个包装箱注明设备名称、重量、尺寸及吊装位置，随机备件及专用工具应特别注明标准包装，以保证货物不受损坏，包装物不回收，不计价。
3.风险及费用承担：标的物运输过程中的一切货损风险和交付买方之前的运费、保险费、上车费、杂费等相关费用均由卖方承担。
第五条标的物验收及异议处理
1.标的物验收标准按本合同第二条（质量标准及验收要求）执行，标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标以买方的验收结果为准。
2.如标的物的数量、质量、型号规格、外观、性能指标等一切货物指标不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权不予收货；卖方应按买方要求退货或换货，并承担由此产生的所有费用。
3.卖方异议处置：如卖方对买方验收结果有异议，应于收到买方通知之日起5个工作日内提出书面异议，异议提出后，双方协商处理，协商不成的可提交有资质的第三方机构检测，费用由责任方承担。卖方逾期未提出异议的，视为认同买方验收结果。
第六条付款方式及发票
1. 付款方式：以现汇或银行电子承兑汇票支付，合同签订生效后，买方按合同总额的30%向卖方支付预付款；货物发（送）到买方指定交货地点，经安装调试买方初步验收合格，并收到卖方开具的合法有效的全额增值税专用发票后，买方按合同总额的60%支付货款；剩余合同总额的10%作为质保金在质保期满且无任何质量问题后无息付清。
2. 发票：一票制，卖方开具全额增值税专用发票（税率13%）。
第七条违约责任
1.卖方应具备合法的经营资质，并向买方主动提供相应证件。买方有权核验卖方的主体资格、资信状况、相关资质等。如因弄虚作假造成的一切法律责任和经济纠纷由卖方承担。
2.卖方必须保证所供货物的质量及数量，如卖方弄虚作假，买方不予结算。给买方造成损失的，卖方承担相应的经济责任与法律责任。
3.卖方必须按合同约定，提前或按时交付标的物。否则，每逾期一天，卖方按合同总金额的0.5％向买方支付违约金。若逾期时间超过20个自然日，买方有权提前解除本合同，卖方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并按合同总金额20%向买方支付违约金，给买方造成损失的，还应赔偿。
4.卖方拒绝退、换货或是退、换货之后标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标仍不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权解除本合同，未付价款将不再支付，卖方应退还买方已付货款并按合同总金额20%的标准向买方承担违约责任，给买方造成损失的，还应赔偿。
5.因不可抗力使合同无法履行，则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履行，则一般采取延期履行合同的方式。凡发生不可抗力事件，当事方已尽力采取补救措施但仍未避免损失的情况下，可不负赔偿责任，但是应立即以书面形式通知对方，并在7日内提交记载不可抗力的详细情况及无法履行本合同的证明文件。市场价格波动、铁路运力不足不得作为免责事由，双方另有约定的除外。
第八条争议解决方式
因履行本合同而产生争议或纠纷，买卖双方应尽量协商解决，协商不成的，应向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条合同有效期限
本合同有效期自2026年X月X日起至质保期结束之日止。
第十条合同生效及份数                 
本合同自买卖双方加盖公章/合同专用章后生效。本合同一式肆份，买卖双方各执贰份，具有同等法律效力。
第十一条其它约定事项
1.买方的真实意思表示以买方用印公章/合同专用章后的合同为准，本合同项下加盖的其他买方印章及买方员工签字无效，对买方不具有约束力。若由此给卖方造成损失的，买方不承担任何责任。
2.质量问题处理：质保期内，经双方业务代表现场检查并确认是产品质量问题的，卖方无条件予以更换或退货，更换或退货所产生的所有费用，由卖方全额承担；如买方选择退货处理的，卖方须在买方发出退货通知后7个自然日内全额退还买方已付款项，同时买卖双方需另行签订产品质量问题处理协议书。
3.双方以本合同载明的通讯联络方式作为通知的依据，双方员工通过未载明的微信账号发送通知的，应出具证明劳动关系的响应材料。双方通讯方式变更的，应提前三天书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。
4. 随机附产品使用说明书、产品合格证等文件资料。
5. 买方逾期付款的，卖方自愿给与买方一定的宽限期。宽限期经过买方仍未付款的，则以逾期未付金额为基础按发生时中国人民 银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准，向卖方支付违约金（含资金占用利息），最高不超过逾期未付金额的10%。
（以下无正文）
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