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第一章比选公告
[bookmark: _GoBack]四川宏达股份有限公司
什邡磷化工分公司磷铵厂原料输送系统采购项目比选文件
                     编号：SFLHG-GKBX-2026-HW127
1、 各潜在比选申请单位：
    本比选采购项目为四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司磷铵厂原料输送系统采购，比选人为四川宏达股份有限公司，项目资金来自企业自筹，出资比例为100%，现对该项目进行公开比选采购。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下。
2、 标的物：
[bookmark: OLE_LINK70][bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK103]1、给料仓  LC-10  数量：1套。2、重型板式给料机B=1500*4400 数量：1套。 3、原料输送机B=800*78337(角度：约12.57°） 数量：1套。4、皮带式除铁器 RCYD-C-8 数量：1套。5、电控柜（含变频器） 数量：1套。6、电气线路 数量：1套。
二、比选人：四川宏达股份有限公司  
三、具体内容及要求：
1.标的物技术参数及技术要求：
1.1工艺条件及配置要求
	[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK5]材料名称
	主要技术条件
	其他要求

	[bookmark: _Hlk237423729]给料仓  LC-10
	1、功能：用于磷矿石缓冲储料仓。
2、料仓容积：10 m³，附条件图
3、物料特性：28%-32%品位磷矿石；温度：常温；水份≤5%；进料矿石粒度：≤50mm；堆积密度：1.3~1.5。
4、设备配置：  1）仓体形式：方形，接收50铲车卸料。2）进料口尺寸：3000mm*3000mm 。3）出料口尺寸：1200*2000mm。4）高度：（500+1250）mm ，锥度夹角1：120°，锥度夹角2:117°，立面：90°。 5）材质：Q355 仓壁厚：16mm；支撑座均厚：20mm。
	5、工程内容：设计、生产制作并负责安装调试设备正常运行；负责提供设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份，具体尺寸根据实际施工可能略有调整。         
[bookmark: OLE_LINK178][bookmark: OLE_LINK179]6、数量：1套 。7、供货周期：60个自然日。安装周期：本次招标6套设备接招标方通知，30个自然日内完成现场安装调试正常。

	重型板式给料机B=1500*4400
	1、功能：用于磷矿石喂料。 2、输送能力：40-270t/h；输送速度：Vmax=0.05m/s ，实际0.025m/s；附条件图.3、物料特性：28%-32%品位磷矿石；温度：常温；水份≤5%；进料矿石粒度：≤50mm；堆积密度：1.3~1.5。2、设备配置：1）给料槽尺寸5150x1500x600mm；2）允许进料粒度：≤600mm；
3）允许最大安装倾角23°，实际安装角度：12°；
4）配置电机：6-YE4变频,~22kW，380V ；启动方式：变频启动；能重载启动，满足抗砸、抗压要求；5)传动方式：行星轮减速机NGW123，速比约:1：200。电机与减速机皮带轮减速，速比约：1:3；6）护料槽：厚度4mm；7）头尾轮中心距4400mm，鳞板长度1550mm，鳞板采用Q355/t20耐磨材料。8）鳞板底部采用2道轨道钢加强支撑，尾轮配张紧丝杆。   
	5、品牌要求：减速机：通力、国茂、博能、泰隆；电机选用安徽皖南、六安、赛力盟、西玛等国产大厂品牌；轴承：哈瓦洛大厂。                                     
6、工程内容：生产制作并负责安装调试设备正常运行；负责提供设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份。         
7、数量：1套。 8、供货周期：60个自然日。安装周期：本次招标6套设备接招标方通知，30个自然日内完成现场安装调试正常。

	原料输送机B=800*78337
	1、输送能力：150t/h；带宽800mm；线速度：≤0.8m/s。2、输送距离：78.337米（头尾轮中心距离），角度12.57°，皮带实际周长：约168米（78.337*2+3.454+4*2），厚度≥18mm。附条件图。3、物料特性：28%-32%品位磷矿石；温度：常温；水份≤5%；矿石粒度：≤8mm；堆积密度：1.3~1.5。                             
4、设备配置要求：1）胶带选用NN200耐磨皮带，800*6（6+3）；国产大厂品牌；2）头轮：Q235-B,直径Φ800，厚度14mm，衬厚度15mm天然橡胶，刻菱形纹；转向轮和重锤张紧滚轮：Q235-B,均为直径Φ400，厚度8mm；尾轮：Q235-B,直径Φ600，厚度12mm；以上部件采用钢板卷制或钢管，需精加工处理，确保圆度；3）头轮配置2套聚氨酯可调清扫器；4）硬齿面卧式减速机：博能、通力、国茂等国产大厂；电机：皖南、六安、赛力盟、西玛等国产大厂；5）轴承：哈瓦洛总厂6）上下托辊：碳钢组合；7）头尾轮配套护料槽、溜槽。
	5、驱动方式：6-YE4节能电机+卧式硬齿面减速机驱动（联轴器联接）。6、安全装置：拉线急停开关、自动纠偏等、重锤张紧、尾轮张紧丝杆。7、工程内容：设计、生产制作并负责安装调试设备正常运行；负责提供设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份，具体尺寸根据实际施工可能会有调整。 8、数量：1套 。9、供货周期：60个自然日。安装周期：本次招标6套设备接招标方通知，30个自然日内完成现场安装调试正常。

	皮带式除铁器 RCYD-C-8 
	1、功能：把磷矿石中的铁件吸附出来。            
2、物料特性：28%-32%品位磷矿石；温度：常温；水份≤5%；进料矿石粒度：≤30mm；出料矿石粒度要求：80%物料≤8mm；堆积密度：1.3~1.5。杂质：主要是偶尔的不规则铁件。
3、设备配置：
1）卸铁方式：自卸式；2）磁系类型：永磁除铁器；3）悬吊高度≤250mm；4) 最大铁件≤20kg；5)电机4-YE4，由制造厂核定功率。
4、品牌要求：电机选用国产大厂品牌。               

	5、工程内容：生产制作并负责安装调试设备正常运行；负责提供设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份，具体尺寸根据实际施工可能会有调整。6、数量：1套 。7、供货周期：60个自然日。安装周期：本次招标6套设备接招标方通知，30个自然日内完成现场安装调试正常。

	电控柜
	[bookmark: OLE_LINK199][bookmark: OLE_LINK198][bookmark: OLE_LINK200][bookmark: OLE_LINK197][bookmark: OLE_LINK196][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]1、功能：PLC实现重型板式给料机、原料皮带、除铁器的启动、停止、顺序启停、安全联锁。各台设备有运行状态、电流、电压、频率显示、皮带跑偏有报警显示。2、主要电气元件为施耐德，PLC为西门子品牌，昆仑通泰10寸可触摸屏，预留R485接口，可实现DCS远程控制。主控制柜外壳为3mm304不锈钢，变频器为重型板式给料机专用，属于重载启动，功率：30 kW，品牌为森兰、英威腾、汇川，具体型号由投标方核定。原料皮带、除铁器，重型板式给料机现场控制箱3台，可实现3台设备的顺序启动，逆序停止；也能就地单独启停，有电流和运行指示灯显示，采用防腐防爆控制箱。3、工程内容：生产制作并负责安装调试设备正常运行；负责提供设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份。
	4、数量：1套 。5、供货周期：60个自然日。安装周期：本次招标6套设备接招标方通知，30个自然日内完成现场安装调试正常。

	电气线路
	1、功能：实现重型板式给料机、原料皮带、除铁器的电气控制、接地等功能。2、主要元件为国产大厂品牌，包括镀锌穿线管、电缆、固定卡、接地装置等。3、工程内容：生产制作并负责安装调试设备正常运行；负责提供设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份，具体根据实际施工可能会有调整。
	4、数量：1套 。5、供货周期：60个自然日。安装周期：本次招标6套设备接招标方通知，30个自然日内完成现场安装调试正常。


1.2其它技术要求
1.2.1执行国家或行业相关标准，满足买方设计图纸、生产技术和使用要求。
1.1.2主要技术指标验收要求：采购品出厂前，投标单位对标的物进行测试，技术指标符合要求，转速、功率、电流、振动、噪音等符合国家或行业技术规范要求。其余性能及要求的验收由比选人在采购品送（发）到指定交货地点，安装完成后组织进行。
2.比选人资格要求
[bookmark: _bookmark3][bookmark: OLE_LINK41][bookmark: OLE_LINK40]2.1制造资质要求：具有设计生产销售矿用设备业绩的企业，为增值税一般纳税人，营业执照（三证合一）。
2.2安装资质要求：具有机电设备专业安装工程二级及以上的企业，为增值税一般纳税人，营业执照（三证合一）。
2.3以上资质要求可以为同一企业。
2.4本次招标允许总包和分包；对只有制造资质要求或只有安装资质要求的企业，只能由一家企业总包，再采用分包形式完成，分包必须由总包企业提供授权委托书。
3.交货地点：四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司（四川省德阳市什邡市洛水镇）
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK32]4.交货期：合同签订生效之日起60个自然日内完成交货(保证质量前提下，最快交货期优先）。
5.付款方式及发票： 
①付款方式：合同签订生效之日起，招标方按合同总额的30%向中标方支付预付款；货物发（送）到招标方指定交货地点，经招标方初步验收合格，并收到中标方开具的合法有效的全额增值税专用发票后，招标方按合同总额的60%支付货款；剩余合同总额的10%作为质保金在质保期满且无任何质量问题后无息付清。
②一票制，开具全额增值税专用发票(税率13%)。
6.质保期：质保期为标的物验收合格并投入使用之日起12个月或标的物送（发）到买方之日起18个月（人为损坏和正常磨损除外），二者以先到为准。
7.比选文件的获取
获取方式为：自 2026年9月15日 00 时 00 分至 2026年9月24日10 时 00 分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。 
8.响应性文件的递交
递交截止时间：2026年9月24日 10 时 00 分。
比选申请人按本比选文件第二章技术响应性文件格式制作技术标文件（包含：营业执照、技术响应评审文件、设备配置清单、设备外形及安装条件图、业绩证明等），第三章商务响应性文件格式制作商务标文件（包含：营业执照、报价单、法定代表人身份证明或授权委托书（任一即可）、承诺书等）。比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。
9.响应性文件的要求
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK37][bookmark: OLE_LINK158][bookmark: OLE_LINK157]②提供近三年（2023年6月-2026年6月）类似生产销售安装业绩，即本次招标的3种类型设备各1个及以上业绩（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计）。
③业绩合同或中标通知书中设备型号及性能参数须与本采购项目标的物相近，否则，按无效业绩处理。
10.比选办法：本项目采用符合响应性条款后的最低投标价法进行推荐。由比选人根据投标人报价函、参数、配置、交货期、质保期、付款方式等进行综合评审后确定中选人。
11.形式评审标准：
11.1比选申请人营业执照（盖章）。
11.2安装资质。
11.3投标文件（盖章）。
12.资格评审标准：
12.1业绩（销售合同）
12.2法定代表人身份证明或授权委托书。
13响应评审标准：
13.1技术文件响应性评审；
13.2交货期；
13.3付款方式；
13.4质保期；
13.5承诺书。
14.交送报价文件前，投标方可自愿来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。


技术联系人：谢厂长13508000789
商务联系人：曾先生13508001166
地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401           

四川宏达股份有限公司
2026年9月14日
[bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: _Hlk155791057][bookmark: _Toc274236999][bookmark: _Toc303149804][bookmark: _Toc275019836][bookmark: _Toc318986166][bookmark: _Toc275014947][bookmark: _Toc275019684][bookmark: _Toc238552273][bookmark: _Toc274596702][bookmark: _Toc269113527][bookmark: _Toc238797630][bookmark: _Toc275019290][bookmark: _Toc16684][bookmark: _Toc268793030]
第二章


磷铵厂原料输送系统采购项目








技术响应性投标文件














比选申请人：                （盖公章）


2026年9月XX日

[bookmark: _Toc30198][bookmark: _Toc4384][bookmark: _Toc9978]（一）比选人营业执照+安装资质（须盖公章） 
   






（二）技术响应评审文件
[bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK120][bookmark: OLE_LINK74][bookmark: OLE_LINK57][bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK75]1. 给料仓  LC-10（1台）
	[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK29]类别
	技术要求
	投标方参数
	是否偏离

	设备型号
	LC-10
	
	

	容积m³
	10
	
	

	外型尺寸mm
	按照条件图
	
	

	仓体形式
	方形
	
	

	进料口尺寸mm
	3000*3000
	
	

	出料口尺寸mm
	1200*2000
	
	

	仓体高度mm
	（500+1250）
	
	

	仓壁角度
	[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK16]锥度夹角1：120°，锥度夹角2:117°，立面：90°
	
	

	仓壁厚度mm
	16
	
	

	材质
	Q355
	
	

	支撑座厚度mm
	20
	
	

	[bookmark: _Hlk239609795]防腐
	外部铁锈红防锈底漆2度，灰色面漆2度
	
	

	工程内容
	设计、生产制作并负责安装调试设备正常运行；负责提供设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份，具体尺寸根据实际施工可能略有调整。  
	
	

	设备重量Kg
	[bookmark: OLE_LINK79][bookmark: OLE_LINK78]由投标方核定
	
	

	交货期（天）
	60个自然日
	
	

	安装工期（天）
	本次招标6套设备接招标方通知，30个自然日内完成现场安装调试正常。
	
	

	[bookmark: _Hlk239424117]质保期（月）
	12个月
	
	

	付款方式
	合同签订生效之日起，招标方按合同总额的30%向中标方支付预付款；货物发（送）到招标方指定交货地点，经招标方初步验收合格，并收到中标方开具的合法有效的全额增值税专用发票后，招标方按合同总额的60%支付货款；剩余合同总额的10%作为质保金在质保期满且无任何质量问题后无息付清。
	
	


[bookmark: OLE_LINK121][bookmark: OLE_LINK122][bookmark: OLE_LINK124][bookmark: OLE_LINK123]2. 重型板式给料机B=1500*4400 数量：1套。 

	[bookmark: OLE_LINK9]类别
	技术要求
	投标方参数
	是否偏离

	设备型号
	B=1500*4400由投标方核定
	
	

	设备类型
	重型板式给料机，能重载启动，满足抗砸、抗压要求
	
	

	[bookmark: _Hlk239594654]驱动布置
	前置右驱（以运行方向看）
	
	

	输送能力t/h
	40-270 
	
	

	总速比
	i=i1*i2=1:600,其中i1=1:3，i2：1:200
	
	

	外型尺寸mm
	参照条件图，由投标方核定
	
	

	输送速度
	Vmax=0.05m/s ，工作0.025m/s；
	
	

	给料槽尺寸mm
	5150x1500x600，厚度10mm
	
	

	允许进料尺寸
	≤600mm
	
	

	允许最大安装倾角
	23°
	
	

	实际安装角度
	12°
	
	

	配置电机
	6-YE4变频,~22 kW，380V ；由投标方核定
	
	

	电机品牌
	皖南、六安、赛力盟、西玛等国产大厂品牌
	
	

	减速机型号
	行星轮卧式减速机，减速比i2约1:200
	
	

	减速机输入功率
	22kW ；由投标方核定
	
	

	减速机输出功率
	kW ；由投标方核定
	
	

	减速机输出扭矩
	[bookmark: OLE_LINK47][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: OLE_LINK43][bookmark: OLE_LINK42]＞13000NM；由投标方核定
	
	

	[bookmark: _Hlk239496433]减速机与电机联结方式
	三角带+皮带轮（200：600），三角带：C2794*5根；由投标方核定
	
	

	皮带轮减速比
	i1=1:3；由投标方核定
	
	

	主动皮带轮
	[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK49][bookmark: _Hlk239597589]Φ200 ；规格型号由投标方核定
	
	

	从动皮带轮
	Φ600；规格型号由投标方核定
	
	

	三角带
	规格型号由投标方核定
	
	

	减速机与链板机联结方式
	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK26]重型联轴器；型号由投标方核定
	
	

	减速机品牌
	[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK34]通力、国茂、博能、泰隆
	
	

	轴承
	哈瓦洛大厂
	
	

	链板机护料槽
	厚度10mm，外型尺寸由投标方核定
	
	

	头尾链轮中心距mm
	4400
	
	

	鳞板宽度mm
	约330
	
	

	鳞板型式
	L型
	
	

	鳞板长度mm
	1550
	
	

	鳞板联结方式
	内六角沉头螺钉：M24*65
	
	

	鳞板厚度mm
	20
	
	

	鳞板材质及数量
	[bookmark: OLE_LINK82][bookmark: OLE_LINK81]采用Q355耐磨材料，数量由投标方核定
	
	

	鳞板底部支撑
	2道轨道钢，外型尺寸由投标方核定
	
	

	主动链轮型号
	[bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK58]齿顶Φ600（齿根Φ450）*12齿，型号和尺寸由投标方核定
	
	

	主动链轮材质
	[bookmark: OLE_LINK65][bookmark: OLE_LINK64]ZG310-570，表面淬火，由投标方核定
	
	

	主动链轮轴mm
	直径和长度由投标方核定
	
	

	主动链轮轴材质
	[bookmark: OLE_LINK67][bookmark: OLE_LINK66]45#调质，由投标方核定
	
	

	从动链轮型号
	齿顶Φ600（齿根Φ450）*12齿，型号和尺寸由投标方核定
	
	

	从动链轮材质
	ZG310-570，表面淬火，由投标方核定
	
	

	从动链轮轴mm
	直径和长度由投标方核定
	
	

	从动链轮轴材质
	45#调质，由投标方核定
	
	

	链条型号
	型号和长度由投标方核定
	
	

	链节距
	P=300mm,由投标方核定
	
	

	链条材质
	40Cr，由投标方核定
	
	

	辊轮型号
	配合重轨，由投标方核定
	
	

	辊轮材质
	45#,调质，由投标方核定
	
	

	辊轮数量
	由投标方核定
	
	

	张紧装置
	尾轮设调节丝杆张紧，行程≥550mm
	
	

	联轴器
	减速机输出1套；尺寸由投标方核定
	
	

	链板机轨道
	[bookmark: OLE_LINK72][bookmark: OLE_LINK80]建议采用38kg/m重轨，由投标方核定
	
	

	下料箱体
	下料至原料输送机，保证密闭可抽风，防止积料，可拆卸，非标件，现场制作，厚度6mm。由投标方核定。
	
	

	[bookmark: _Hlk239594683]安全机构
	链板两侧设急停拉线开关，与链板机联锁
	
	

	防腐和包装
	按照JB/T 4040-2013《重型板式给料机》
	
	

	工程内容
	设计、生产制作并负责安装调试设备正常运行；负责提供设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份，具体尺寸根据实际施工可能略有调整。  
	
	

	设备重量Kg
	由投标方核定
	
	

	交货期（天）
	60个自然日
	
	

	安装工期（天）
	本次招标6套设备接招标方通知，30个自然日内完成现场安装调试正常。
	
	

	质保期（月）
	12个月
	
	

	付款方式
	合同签订生效之日起，招标方按合同总额的30%向中标方支付预付款；货物发（送）到招标方指定交货地点，经招标方初步验收合格，并收到中标方开具的合法有效的全额增值税专用发票后，招标方按合同总额的60%支付货款；剩余合同总额的10%作为质保金在质保期满且无任何质量问题后无息付清。
	
	


[bookmark: OLE_LINK126][bookmark: OLE_LINK125]3.原料输送机B=800*78337(角度：约12.57°） 数量：1套。
	类别
	技术要求
	投标方参数
	是否偏离

	设备型号
	B=800*78337(角度：约12.57°）由投标方核定
	
	

	设备类型
	槽型托辊皮带式输送机
	
	

	技术标准
	[bookmark: OLE_LINK191][bookmark: OLE_LINK190]《带式输送机工程技术标准》GB 50431-2020
	
	

	输送能力t/h
	150
	
	

	驱动布置
	前置右驱（以运行方向看）
	
	

	外型尺寸mm
	参照条件图，由投标方核定
	
	

	输送速度m/s
	≤0.8
	
	

	受料槽尺寸mm
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK14]长2000x高600x宽700，厚度8mm，，与物料接触部分用软皮带隔离，可拆卸结构。
	
	

	允许进料尺寸
	≤100mm
	
	

	允许最大安装倾角
	15°
	
	

	实际安装角度
	[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20]12.57°
	
	

	配置电机
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK21]6-YE4,380V ；功率约30Kw，由投标方核定
	
	

	电机品牌
	皖南、六安、赛力盟、西玛等国产大厂品牌
	
	

	减速机型号
	[bookmark: OLE_LINK97][bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK86][bookmark: OLE_LINK87]Zsy系列卧式硬齿面减速机， 速比=1：43， 输入n=1460rpm  P=30kw 具体型号和功率由投标方核定
	
	

	减速机输入功率
	30kW ；由投标方核定
	
	

	减速机输出功率
	kW ；由投标方核定
	
	

	减速机输出扭矩
	NM；由投标方核定
	
	

	减速机与头轮联结
减速机品牌
	联轴器
	
	

	减速机品牌
	通力、国茂、博能
	
	

	减速机与电机联结
	三角带+皮带轮；由投标方核定
	
	

	皮带轮减速比
	速比=1：1.8，由投标方核定
	
	

	减速机与头轮联结
	联轴器；型号由投标方核定
	
	

	主动皮带轮
	规格型号由投标方核定
	
	

	从动皮带轮
	规格型号由投标方核定
	
	

	三角带
	[bookmark: OLE_LINK98][bookmark: OLE_LINK99]规格型号由投标方核定
	
	

	轴承
	哈瓦洛大厂
	
	

	护料槽
	长1500*宽700*高450，厚度10mm，外型尺寸由投标方核定
	
	

	头尾轮中心距mm
	78337
	
	

	皮带宽度mm
	800
	
	

	皮带长度m
	周长约168米（78.337*2+3.454+4*2）
	
	

	皮带厚度mm
	≥18，由投标方核定
	
	

	皮带
	NN200耐磨皮带，800*6（6+3）
	
	

	头轮结构
	Q235-B,直径Φ800，厚度14mm，衬厚度15mm天然橡胶，刻菱形纹；采用钢板卷制或钢管，衬胶前需精加工处理，确保圆度。
	
	

	转向轮
	Q235-B,直径Φ400，厚度8mm；需精加工处理，确保圆度。
	
	

	重锤张紧滚轮
	[bookmark: OLE_LINK118][bookmark: OLE_LINK119]Q235-B,直径Φ400，厚度8mm；需精加工处理，确保圆度。
	
	

	重锤张紧装置
	按照规范设计，有滑槽和吊桶
	
	

	尾轮
	Q235-B；直径Φ600，厚度12mm；需精加工处理，确保圆度。
	
	

	清扫器
	头轮配置2套，可调，聚氨酯材质
	
	

	皮带桁架规格
	槽钢，由投标方核定
	
	

	上托辊
	[bookmark: OLE_LINK100]碳钢，规格型号数量由投标方核定
	
	

	上托辊支架
	碳钢，规格型号数量由投标方核定
	
	

	下托辊
	碳钢，规格型号数量由投标方核定
	
	

	下托辊支架
	碳钢，规格型号数量由投标方核定
	
	

	自动纠偏装置
	碳钢，规格型号数量由投标方核定
	
	

	尾轮张紧装置
	尾轮设调节丝杆张紧，行程≥800mm
	
	

	联轴器
	减速机输出1套
	
	

	安全机构
	两侧设急停拉线开关，与皮带机联锁
	
	

	跑偏报警传感器
	前中后各1套皮带跑偏报警传感器，共3套，在PLC上有报警显示。
	
	

	防腐和包装
	按照《带式输送机工程技术标准》GB 50431-2020
	
	

	工程内容
	设计、生产制作并负责安装调试设备正常运行；负责提供设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份，具体尺寸根据实际施工可能略有调整。  
	
	

	设备重量Kg
	由投标方核定
	
	

	交货期（天）
	60个自然日
	
	

	安装工期（天）
	本次招标6套设备接招标方通知，30个自然日内完成现场安装调试正常。
	
	

	质保期（月）
	12个月
	
	

	付款方式
	合同签订生效之日起，招标方按合同总额的30%向中标方支付预付款；货物发（送）到招标方指定交货地点，经招标方初步验收合格，并收到中标方开具的合法有效的全额增值税专用发票后，招标方按合同总额的60%支付货款；剩余合同总额的10%作为质保金在质保期满且无任何质量问题后无息付清。
	
	


[bookmark: OLE_LINK129][bookmark: OLE_LINK130][bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK101]4.皮带式除铁器 RCYD-C-8 数量：1套。
	[bookmark: OLE_LINK106][bookmark: OLE_LINK105]类别
	技术要求
	投标方参数
	是否偏离

	设备型号
	RCYD-C-8，由投标方核定
	
	

	皮带宽度mm
	由投标方核定
	
	

	卸铁方式
	自卸式
	
	

	磁系类型
	永磁除铁器
	
	

	除铁能力
	最大铁件≤20kg
	
	

	悬吊高度
	≤250m
	
	

	外型尺寸mm
	由投标方核定
	
	

	配置电机
	4-YE4变频,，380V ；型号由投标方核定
	
	

	电机品牌
	国产大厂品牌
	
	

	工程内容
	设计、生产制作并负责安装调试设备正常运行；负责提供设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份，具体尺寸根据实际施工可能略有调整。  
	
	

	设备重量Kg
	由投标方核定
	
	

	交货期（天）
	60个自然日
	
	

	安装工期（天）
	本次招标6套设备接招标方通知，30个自然日内完成现场安装调试正常。
	
	

	质保期（月）
	12个月
	
	

	付款方式
	合同签订生效之日起，招标方按合同总额的30%向中标方支付预付款；货物发（送）到招标方指定交货地点，经招标方初步验收合格，并收到中标方开具的合法有效的全额增值税专用发票后，招标方按合同总额的60%支付货款；剩余合同总额的10%作为质保金在质保期满且无任何质量问题后无息付清。
	
	


[bookmark: OLE_LINK131][bookmark: OLE_LINK132]5.电控柜（含变频器） 数量：1套。
	[bookmark: OLE_LINK114][bookmark: OLE_LINK115]类别
	技术要求
	投标方参数
	是否偏离

	主控柜
	1台，由投标方核定
	
	

	主控柜控制功能
	[bookmark: OLE_LINK112][bookmark: OLE_LINK111]通过PLC控制实现先启动原料皮带、除铁器，再启动重型板式给料机；先停止重型板式给料机，再停止原料皮带、除铁器的顺序启停的功能；每台设备也能独立启动、停止；拉线急停开关与系统进行安全连锁。各台设备有运行状态、电流、电压、频率显示、皮带跑偏有报警显示。由投标方核定具体功能。
	
	

	现场控制箱
	[bookmark: OLE_LINK193][bookmark: OLE_LINK192]3台，原料皮带、除铁器，重型板式给料机；由投标方核定
	
	

	现场控制箱功能
	[bookmark: OLE_LINK195][bookmark: OLE_LINK194]可实现3台设备的顺序启动，逆序停止；也能就地单独启停。有电流和运行指示灯显示。采用防腐防爆控制箱。
	
	

	PLC与触摸屏
	[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK109]PLC为西门子品牌，昆仑通泰10寸可触摸屏，预留R485接口，可实现DCS远程控制。
	
	

	重载变频器型号
	重型板式给料机专用,由投标方核定
	
	

	重载变频器功率
	30Kw, 由投标方核定
	
	

	重载变频器品牌
	森兰、英威腾、汇川
	
	

	重载变频器峰值扭矩
	2.0倍
	
	

	主要电气元件
	施耐德
	
	

	外型尺寸mm
	由投标方核定
	
	

	外壳
	3mm304不锈钢
	
	

	主控制柜内照明
	型号由投标方核定
	
	

	工程内容
	设计、生产制作并负责安装调试设备正常运行；负责提供设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份，具体尺寸根据实际施工可能略有调整。  
	
	

	设备重量Kg
	由投标方核定
	
	

	交货期（天）
	60个自然日
	
	

	安装工期（天）
	本次招标6套设备接招标方通知，30个自然日内完成现场安装调试正常。
	
	

	质保期（月）
	12个月
	
	

	付款方式
	合同签订生效之日起，招标方按合同总额的30%向中标方支付预付款；货物发（送）到招标方指定交货地点，经招标方初步验收合格，并收到中标方开具的合法有效的全额增值税专用发票后，招标方按合同总额的60%支付货款；剩余合同总额的10%作为质保金在质保期满且无任何质量问题后无息付清。
	
	


[bookmark: OLE_LINK133][bookmark: OLE_LINK134]6.电气线路 数量：1套。
	类别
	技术要求
	投标方参数
	是否偏离

	设备型号
	由投标方核定
	
	

	功能
	实现重型链板机、原料皮带、除铁器的电气控制、接地等功能。由投标方核定具体功能。
	
	

	[bookmark: _Hlk239605287]重型板式给料机
主电缆
	[bookmark: OLE_LINK136][bookmark: OLE_LINK135]YJV4*16，控制柜与供电设备距离约10米
	
	

	原料输送机主电缆
	YJV4*16，控制柜与供电设备距离约100米
	
	

	除铁器主电缆
	YJV4*2.5，控制柜与供电设备距离约30米
	
	

	控制电缆
	[bookmark: OLE_LINK116][bookmark: OLE_LINK117]KVV14*1.5，控制柜与3台现场控制箱共50米
	
	

	跑偏报警传感器电缆
	RVV5*1，控制柜到跑偏报警传感器共150米
	
	

	重型板式给料机
主电缆穿线管
	Φ50镀锌管，控制柜与供电设备距离约10米
	
	

	原料输送机主电缆穿线管
	Φ50镀锌管，控制柜与供电设备距离约100米
	
	

	除铁器主电缆穿线管
	[bookmark: OLE_LINK201][bookmark: OLE_LINK202]Φ32镀锌管，控制柜与供电设备距离约30米
	
	

	控制电缆穿线管
	3寸镀锌管，控制柜到3台现场控制箱共10米
	
	

	跑偏报警传感器电缆穿线管
	Φ25，控制柜到跑偏报警传感器共100米
	
	

	线卡
	满足现场安装要求。
	
	

	接地装置
	3台用电设备和主控制柜接入接地网，距离约5米；接地电阻≤4Ω
	
	

	工程内容
	[bookmark: OLE_LINK182][bookmark: OLE_LINK183][bookmark: OLE_LINK141][bookmark: OLE_LINK140]设计、生产制作并负责安装调试设备正常运行；负责提供设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份，具体尺寸根据实际施工可能略有调整。  
	
	

	交货期（天）
	60个自然日
	
	

	安装工期（天）
	本次招标6套设备接招标方通知，30个自然日内完成现场安装调试正常。
	
	

	质保期（月）
	12个月
	
	

	付款方式
	合同签订生效之日起，招标方按合同总额的30%向中标方支付预付款；货物发（送）到招标方指定交货地点，经招标方初步验收合格，并收到中标方开具的合法有效的全额增值税专用发票后，招标方按合同总额的60%支付货款；剩余合同总额的10%作为质保金在质保期满且无任何质量问题后无息付清。
	
	



说明：
1.投标人应当如实填写上表“技术响应评审文件”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。
2.投标人必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其响应或中选资格。
3.若未明确应答的条款均视为接受及满足采购文件要求。  
4.若收货设备重量与填报设备重量严重偏差，比选人有权拒绝收货和结账，比选申请人还应承担由此给比选人造成的一切经济损失。

投标人名称（全称并加盖公章）：                

日 期:      年    月    日



（三）设备详细配置清单
[bookmark: OLE_LINK142][bookmark: OLE_LINK143][bookmark: OLE_LINK165][bookmark: OLE_LINK166]1. 给料仓  LC-10（1台）
	[bookmark: OLE_LINK63][bookmark: OLE_LINK30][bookmark: OLE_LINK62]序号
	名称
	规格型号/参数
	计量
单位
	数量
	生产厂家/品牌
	备注

	1
	仓体
	
	
	
	
	

	2
	基座
	
	
	
	
	

	3
	资料
	设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


[bookmark: OLE_LINK145][bookmark: OLE_LINK144][bookmark: OLE_LINK167][bookmark: OLE_LINK168]2. 重型板式给料机B=1500*4400 数量：1套。 
	序号
	名称
	规格型号/参数
	计量
单位
	数量
	生产厂家/品牌
	备注

	1
	重型板式给料机
	
	
	
	
	

	2
	电机
	
	
	
	
	

	3
	减速机
	
	
	
	
	

	4
	皮带轮
	
	
	
	
	

	5
	联轴器
	
	
	
	
	

	6
	资料
	设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


[bookmark: OLE_LINK146][bookmark: OLE_LINK147][bookmark: OLE_LINK128][bookmark: OLE_LINK127]3.原料输送机B=800*78337(角度：约12.57°） 数量：1套。
	序号
	名称
	规格型号/参数
	计量
单位
	数量
	生产厂家/品牌
	备注

	1
	原料输送机
	
	
	
	
	

	2
	电机
	
	
	
	
	

	3
	减速机
	
	
	
	
	

	4
	皮带轮
	
	
	
	
	

	5
	联轴器
	
	
	
	
	

	6
	清扫器
	
	
	
	
	

	7
	纠偏装置
	
	
	
	
	

	8
	跑偏报警传感器
	
	
	
	
	

	9
	资料
	设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


[bookmark: OLE_LINK150]4. 皮带式除铁器 RCYD-C-8 数量：1套。 
	序号
	名称
	规格型号/参数
	计量
单位
	数量
	生产厂家/品牌
	备注

	1
	皮带式除铁器
	RCYD-C-8
	
	
	
	

	2
	资料
	设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


[bookmark: OLE_LINK153][bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK173]5. 电控柜（含变频器） 数量：1套。 
	序号
	名称
	规格型号/参数
	计量
单位
	数量
	生产厂家/品牌
	备注

	1
	主控制柜
	
	1
	
	
	

	2
	变频器
	
	1
	
	
	

	3
	现场控制箱
	
	3
	
	
	

	4
	资料
	设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	


[bookmark: OLE_LINK175][bookmark: OLE_LINK174]6. 电气线路 数量：1套。
	序号
	名称
	规格型号/参数
	计量
单位
	数量
	生产厂家/品牌
	备注

	1
	重型板式给料机
主电缆
	YJV4*16，控制柜与供电设备距离约10米
	
	
	
	

	2
	原料输送机主电缆
	YJV4*16，控制柜与供电设备距离约100米
	
	
	
	

	3
	除铁器主电缆
	YJV4*2.5，控制柜与供电设备距离约30米
	
	
	
	

	4
	控制电缆
	KVV14*1.5，控制柜与3台现场控制箱共50米
	
	
	
	

	5
	跑偏报警传感器电缆
	RVV5*1，控制柜到跑偏报警传感器共150米
	
	
	
	

	6
	重型板式给料机
主电缆穿线管
	Φ50镀锌管，控制柜与供电设备距离约10米
	
	
	
	

	7
	原料输送机主电缆穿线管
	Φ50镀锌管，控制柜与供电设备距离约100米
	
	
	
	

	8
	除铁器主电缆穿线管
	Φ32镀锌管，控制柜与供电设备距离约30米
	
	
	
	

	9
	控制电缆穿线管
	3寸镀锌管，控制柜到3台现场控制箱共10米
	
	
	
	

	10
	跑偏报警传感器电缆穿线管
	Φ25，控制柜到跑偏报警传感器共100米
	
	
	
	

	11
	线卡
	满足现场安装要求。
	
	
	
	

	12
	接地装置
	3台用电设备和主控制柜接入接地网，距离约5米；接地电阻≤4Ω
	
	
	
	

	13
	资料
	[bookmark: OLE_LINK187][bookmark: OLE_LINK186]设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	



注:
1.此处所列项目应按照招标文件的配置要求，对标的物全部内容进行统计，表内项目不足，投标人可依次增减。
2.投标人可根据实际供货内容自行修改。
3.设备及资料明细表请按类别排序，将全部供货范围按上表格式罗列。
 
  
投标人名称（全称并加盖公章）：       
           
                                          日 期:      年    月    日  
（四）设备外形及安装条件图
注未附条件图，视为不满足招标技术要求。
1. 给料仓  LC-10
三视图：












土建条件图：












[bookmark: OLE_LINK160][bookmark: OLE_LINK159]2. 重型板式给料机B=1500*4400

[bookmark: OLE_LINK149][bookmark: OLE_LINK148]三视图：











土建条件图：















[bookmark: OLE_LINK161][bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK169]3.原料输送机B=800*78337(角度：约12.57°）
[bookmark: OLE_LINK152][bookmark: OLE_LINK151]三视图：











土建条件图：
















[bookmark: OLE_LINK163][bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK176][bookmark: OLE_LINK177]4. 皮带式除铁器 RCYD-C-8
[bookmark: OLE_LINK156][bookmark: OLE_LINK155]三视图：











土建条件图：
















5. 主电控柜（含变频器）
外形图：











土建条件图：
















控制系统电气原理图：




























（五）业绩文件  提供近三年（2023年6月-2026年6月）类似生产销售安装业绩，即本次招标的3种类型设备各1个及以上业绩（附中标通知书或合同扫描件，中标通知书或合同包括已履约完成和正在履约均可，同一家单位多次采购，合同数量可累计）。业绩合同或中标通知书中设备型号及性能参数须与本采购项目标的物相近，否则，按无效业绩处理。
 1.  重型板式给料机业绩（1个）



 2. 原料输送机（1个）




[bookmark: OLE_LINK171]3. 皮带式除铁器（1个）












第三章


磷铵厂原料输送系统采购项目








商务响应性投标文件














比选申请人：                （盖公章）
2026年X月XX日

（一）比选人营业执照（须盖公章）






















（二）报价文件
四川宏达股份有限公司：
我方已仔细研究了四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司磷铵厂原料输送系统采购项目比选文件(包括补充通知的全部内容），正式授权委托：姓名：            ，联系电话：             ，代表                     公司参加比选投标 ，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。
一、投标报价如下：
[bookmark: OLE_LINK181][bookmark: OLE_LINK180]1、给料仓  型号： LC-10   数量：1套 ；投标单价：      元/套。
2、重型板式给料机 型号B=1500*4400  数量：1套 ；投标单价：      元/套。
3、原料输送机 型号B=800*78337 数量：1套 ；投标单价：      元/套。
4、皮带式除铁器 型号RCYD-C-8 数量：1套 ；投标单价：      元/套。
5、电控柜（含变频器、现场控制箱）数量：1套 ；投标单价：      元/套。
6、电气线路    数量：1套 ；投标单价：      元/套。
[bookmark: OLE_LINK185][bookmark: OLE_LINK184]7、合计6套设备，总价          元，大写          元（含税、含运费、安装费、调试费、装车费）。
8、 交货期：      自然日内，货到买方指定交货地点。
9、 安装期：本次招标6套设备，接招标方通知，30个自然日内完成现场安装调试正常。
10、 质保期：    响应招标文件要求。
11、 付款方式：  响应招标文件要。
二、我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。
三、如我方中标，我方承诺：
（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
报价单位：                  （盖单位章）
2026年   月    日

（三）总包单位法定代表人身份证明或授权委托书（任一即可）










（四）总包单位分包授权委托书（需要分包时才提供，无分包不需要该证明）









（五）承 诺 书
致：
我公司自愿参与四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司磷铵厂原料输送系统的投标，现郑重作出以下承诺：
⑴ 我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；
⑵ 我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；
⑶ 我公司完全按报价文件严格执行。
⑷ 我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。
⑸ 若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付、安装物资，确保项目顺利推进。
⑹ 我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。


                           供应商名称：              （盖单位章）

                              日  期：      年    月     日









第四章 合同条款及格式

原料输送系统购销合同

  合同编号：GY-2026-
买方：四川宏达股份有限公司
卖方：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经买卖双方协商一致，就买方向卖方购买原料输送系统事宜达成本合同，具体内容如下：
第1条 标的物基本信息
	产品名称
	品种规格
	计量
单位
	数量
	到厂单价（元）
	税率
	税额（元）
	不含税金额（元）
	含税金额（元）

	[bookmark: _Hlk239608764]给料仓
	LC-10
	套
	1
	
	13%
	
	
	

	重型板式 给料机
	B=1500*4400
	套
	1
	
	13%
	
	
	

	原料输送机
	B=800*78337
	套
	1
	
	13%
	
	
	

	皮带式除铁器
	RCYD-C-8
	套
	1
	
	13%
	
	
	

	电控柜
	含变频器、现场控制箱
	套
	1
	
	13%
	
	
	

	电气线路
	/
	套
	1
	
	13%
	
	
	

	供货范围
	以上6套设备的设计、制造、安装、调试，提供设备图2份+电子版图纸1份+安装资料1份。（买方负责提供安装现场的吊装、水、电、气、土建基础、搭架等协助业务。）

	含税总金额（大写）
	

	该价款为系卖方履行本合同项下的所有内容而能获得的全部价款，包括货款、运费、上车费、保险费、包装费、安装费、调试费、税金等，除此之外，不做任何调整，如有遗漏，均视为卖方的自愿让利行为。


第二条质量标准及验收要求
1.质量要求：执行国家现行法律法规及行业相关标准，且满足买方使用要求。
2.质保期：标的物（包括设备及相关配件）质量实行质保期内“三包”，质保期1年，质保期为标的物验收合格并投入使用之日起12个月或标的物送（发）到买方之日起18个月（人为损坏和正常磨损除外），二者以先到为准。
3.验收要求：
3.1标的物到厂验收：需方和供方共同验收设备详细配置清单范围内的货物，货物型号、规格、数量、铭牌参数、生产商（品牌）等与配置清单一致，无外观质量问题、缺件、错件等，视为到厂验收合格。
3.2标的物运行验收：卖方安装完成，买方开车72小时，各项运行参数符合买方技术要求。
第三条交货地点、交货方式及交货时间
1.交货地点：买方指定地点：四川省德阳市什邡市洛水镇买方物资仓库。
2.交货方式：卖方负责送（发）货到本合同项下交货地点。
3.交货时间：2026年   月   日前完成交货。
4.安装工期：2026年   月   日前完成安装调试。
第四条运输方式、包装要求、费用承担
1.运输方式：汽车运输。
2.包装要求：由卖方根据设备形状特点坚固包装，并采取防潮、防锈、防震措施，包装箱内散装部件加标签，标明归属设备的部位，每个包装箱注明设备名称、重量、尺寸及吊装位置，随机备件及专用工具应特别注明标准包装，以保证货物不受损坏，包装物不回收，不计价。
3.风险及费用承担：标的物运输过程中的一切货损风险和交付买方之前的运费、保险费、上车费、杂费等相关费用均由卖方承担。
第五条标的物验收及异议处理
1.标的物验收标准按本合同第二条（质量标准及验收要求）执行，标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标以买方的验收结果为准。
2.如标的物的数量、质量、型号规格、外观、性能指标等一切货物指标不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权不予收货；卖方应按买方要求退货或换货，并承担由此产生的所有费用。
3.卖方异议处置：如卖方对买方验收结果有异议，应于收到买方通知之日起5个工作日内提出书面异议，异议提出后，双方协商处理，协商不成的可提交有资质的第三方机构检测，费用由责任方承担。卖方逾期未提出异议的，视为认同买方验收结果。
第六条付款方式及发票
1. 付款方式：以现汇或银行电子承兑汇票支付，合同签订生效后，买方按合同总额的30%向卖方支付预付款；货物发（送）到买方指定交货地点，经买方初步验收合格，并收到卖方开具的合法有效的全额增值税专用发票后，买方按合同总额的60%支付货款；剩余合同总额的10%作为质保金在质保期满且无任何质量问题后无息付清。
2. 发票：一票制，卖方开具全额增值税专用发票（税率13%）。
第七条违约责任
1.卖方应具备合法的经营资质，并向买方主动提供相应证件。买方有权核验卖方的主体资格、资信状况、相关资质等。如因弄虚作假造成的一切法律责任和经济纠纷由卖方承担。
2.卖方必须保证所供货物的质量及数量，如卖方弄虚作假，买方不予结算。给买方造成损失的，卖方承担相应的经济责任与法律责任。
3.卖方必须按合同约定，提前或按时交付标的物。否则，每逾期一天，卖方按合同总金额的0.5％向买方支付违约金。若逾期时间超过20个自然日，买方有权提前解除本合同，卖方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并按合同总金额20%向买方支付违约金，给买方造成损失的，还应赔偿。
4.卖方拒绝退、换货或是退、换货之后标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标仍不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权解除本合同，未付价款将不再支付，卖方应退还买方已付货款并按合同总金额20%的标准向买方承担违约责任，给买方造成损失的，还应赔偿。
5.因不可抗力使合同无法履行，则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履行，则一般采取延期履行合同的方式。凡发生不可抗力事件，当事方已尽力采取补救措施但仍未避免损失的情况下，可不负赔偿责任，但是应立即以书面形式通知对方，并在7日内提交记载不可抗力的详细情况及无法履行本合同的证明文件。市场价格波动、铁路运力不足不得作为免责事由，双方另有约定的除外。
第八条争议解决方式
因履行本合同而产生争议或纠纷，买卖双方应尽量协商解决，协商不成的，应向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条合同有效期限
本合同有效期自2026年X月X日起至质保期结束之日止。
第十条合同生效及份数                 
本合同自买卖双方加盖公章/合同专用章后生效。本合同一式肆份，买卖双方各执贰份，具有同等法律效力。
第十一条其它约定事项
1.买方的真实意思表示以买方用印公章/合同专用章后的合同为准，本合同项下加盖的其他买方印章及买方员工签字无效，对买方不具有约束力。若由此给卖方造成损失的，买方不承担任何责任。
2.质量问题处理：质保期内，经双方业务代表现场检查并确认是产品质量问题的，卖方无条件予以更换或退货，更换或退货所产生的所有费用，由卖方全额承担；如买方选择退货处理的，卖方须在买方发出退货通知后7个自然日内全额退还买方已付款项，同时买卖双方需另行签订产品质量问题处理协议书。
3.双方以本合同载明的通讯联络方式作为通知的依据，双方员工通过未载明的微信账号发送通知的，应出具证明劳动关系的响应材料。双方通讯方式变更的，应提前三天书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。
4. 随机附产品使用说明书、产品合格证等文件资料。
5. 买方逾期付款的，卖方自愿给与买方一定的宽限期。宽限期经过买方仍未付款的，则以逾期未付金额为基础按发生时中国人民 银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准，向卖方支付违约金（含资金占用利息），最高不超过逾期未付金额的10%。
（以下无正文）
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