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第一章
西藏蜀道盛鑫矿贸有限公司
防水板采购比选文件
各投标单位：
西藏蜀道盛鑫矿贸有限公司采购一批防水板，本着“公开、公平、公正”的原则，现邀请供应商公开报价比选（报价时，请充分测算，我方在进行比价时原则上不进行第二次议价），并于2026年 9月11日14时00分前将报价单上传到四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(http://jc.sichuanhongda.com/）。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：
1、标的物：防水板（材料需求一览表）
	包件号
	名称
	规格
	单位
	数量
	限价
（不含税单价）
元/㎡
	交货地点
	交货期

	
	
	
	
	
	材料单价
	合计
	
	

	FSB-01
	防水板
	1.2mm厚新型凸壳PE聚乙烯防排水板
	㎡
	160000
	30
	4800000
	四川公路桥梁建设集团有限公司国道G214线加卡至邦达机场段新改建工程JJTJ-3标段项目经理部指定地点
	2026年8月至竣工，具体时间以合同协议书为准。

	FSB-02
	防水板
	1.2mm厚新型凸壳PE聚乙烯防排水板
	㎡
	80000
	30
	2400000
	四川公路桥梁建设集团有限公司国道G214线加卡至邦达机场段新改建工程JJTJ-3标段项目经理部指定地点
	2026年8月至竣工，具体时间以合同协议书为准。

	合计
	240000
	
	7200000
	
	


注：①此规格、数量为暂估，仅作为投标报价的共同基础，不作为供货和最终结算的依据，实际供货规格及数量以计划为准，结算以实际到场且验收合格的数量为准，中选人不得对实际供货数量和供货范围提出任何异议。
②投标综合单价是指将比选物资运抵比选人指定地点，包括材料费、运输费用、检测费、装卸费、税金、利润、垫资成本等一切费用和所有合同明示或暗示的所有责任、义务和风险的综合单价。
③因施工需要，为区分工区管理，优化资源配置；本次招标共划分为2个包件，投标人不得提出异议。
2、比选申请人资格要求
2.1营业范围要求：投标人为中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格，为增值税一般纳税人，具有合法、有效的营业执照（三证合一）证件并提供复印件，提供基本账户开户许可证，营业执照经营范围需涵盖投标物资的生产或是销售。
2.2供货能力要求：具备提供采购物资延伸服务的能力、临时组织供货能力。
2.3财务能力要求：报价单位具备200万元及以上的垫资能力。
2.4质量保证能力要求：提供投标物资具有CMA标识的合格质检报告至少1份。 
3、比选文件的获取
[bookmark: _GoBack]获取方式为：自 2026年9月7日16 时 00 分至 2026年9月11日14时00分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。 
4、响应性文件的递交
递交截止时间：2026年9月11日 14 时00分。
比选申请人按本比选文件的响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、完成时间、付款方式等（若询价约定的标的完成时间、付款方式、等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。
5、联系方式
交送报价文件前，比选申请人可自愿来我公司或使用项目地进行实地考查、技术交流或咨询。
业务联系人：陶女士13540370586
地      址：四川省德阳市什邡市亭江东路233号（停车场内）
邮      编：618401           
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第2章 比选申请人须知
1、比选申请文件的组成	
（1）投标函（页码比选申请人自行添加）                            
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
（3）授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
（4）资格审查资料
（5）分项报价表
（6）供货能力承诺函
2、报价
报价单位应根据本询价文件中标明的规格型号、质量要求等进行报价（附：物资报价表格式）并递交报价确认函；报价区分包件物资的综合到场单价、不含税价、税价金额、含税金额，物资限价采购，其中防水板采购不含税限价不超过30元/㎡。
本结算单价（综合到场不含税单价）是指将询价物资完好无损地运抵施工单位施工现场指定地点（即四川公路桥梁建设集团有限公司国道G214线加卡至邦达机场段新改建工程JJTJ-3标段项目经理部指定地点），包括材料费、运输费用、检测费、装卸费、税金、利润、垫资成本等一切费用和所有合同明示或暗示的所有责任、义务和风险的综合单价。
3、验收及结算 
①验收及结算：材料供应结算周期：按自然月结算，每月16日至下一月的20日，为月度结算期。每月21-23日（节假日顺延）为买方和中选人月度材料结算核对时间。中选人原指定人员如因特殊原因不能按时参加结算核对，应书面委托其他人员办理，否则，买方将停止核对结算，顺延至下月核对结算。
②经核对无误后中选人须在结算确认表上签字盖章确认，并应在对账日后 5 个工作日内按《采购合同》规定提交销售发票（由中选人开具的货物增值税专用发票，不接受非合同主体方开具的发票。
4、付款方式及发票： 
①付款方式：以现汇或银行电子承兑汇票支付，货物交付按月结款。
②一票制，开具全额增值税专用发票(税率13%)。如遇国家税率政策变更，则不含税价款部分不变，含税价款按照新税率重新计算。


第三章 评审和选定
1、选定办法： 经评审的最低投标价法，即通过对比选申请人形式、资格、响应性等比选申请文件进行评审，按各比选申请人的投标报价由低到高依序推荐1-3名中选候选人的评标方法，但明显低于成本价的除外。若经评审的投标报价相等时，由评标委员会综合考量比选申请人资质、信誉、财务以及项目的具体情况等因素，推荐候选人。
2、评审因素及标准：
	评审因素
	评审标准

	形式评审标准
	比选申请人名称
	与营业执照、资质证书一致。

	
	比选申请文件的编制
	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。符合要求，内容齐全完整。

	
	比选申请文件的递交
	在规定的截止时间前递交。

	
	联合体比选申请人
	不接受联合体投标。

	资格评审标准
	资质要求
	符合资格要求规定

	
	供货能力要求
	符合比选申请人资格要求

	
	财务要求
	符合比选申请人资格要求

	
	质量保证能力
	符合比选申请人资格要求

	
	供货保障能力
	符合比选申请人资格要求

	响应性评审标准
	★报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	★投标报价
	不得高于比选申请文件规定的限价

	
	质量要求及技术标准
	见第五章技术规格书

	
	投标有效期
	符合公告要求

	
	★保证金
	符合公告要求

	
	★投标物资数量、规格型号
	物资数量、规格型号与比选要求一致，不允许自行调整数量进行报价、缺项报价。

	
	权利义务
	合同条款及格式中的实质性要求和条件






第四章  合同格式
合同专用条款
甲方：西藏蜀道盛鑫矿贸有限公司
乙方：
一、总则
依据《中华人民共和国民法典》有关法律、法规、条例的相关规定要求，兹有甲方向乙方采购供货物资 。本着平等互利的原则，甲、乙双方经友好协商一致，订立本合同，双方共同遵守。  
二、材料名称、规格型号、数量、单价
	材料
名称
	规格
型号
	数量
（㎡）
	不含税单价（元/㎡）
	税率
	到场不含税金额
（元）
	到场含税金额
（元）
	备注

	防水板
	1.2mm厚新型凸壳PE聚乙烯防排水板
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	

	合计不含税大写金额
	

	合计含税大写金额
	


1、本表中数量均为暂估数据，以实际供货数量以计划通知为准。
2、该综合单价是指将材料完好无损地运抵甲方指定地点，包括材料费、运输费用、检测费、装卸费、税金、利润、垫资成本等一切费用和所有合同明示或暗示的所有责任、义务和风险的综合单价。本单价为固定单价，除本合同另有约定外，供货期内不作调整。
3、开增值税专用发票，税率为13%,发票为一票制，如遇国家税率政策变更，则不含税价款部分不变，含税价款按照新税率重新计算。
4、乙方承担将材料安全运至甲方指定地点完成交货前货物毁损灭失的风险以及所引起的全部法律和经济赔偿责任。
三、交货地点、送货通知
1、交货地点：甲方指定地点。
2、送货通知：甲方将供货需求计划（具体供货的时间、数量和地点）以书面形式通知乙方，乙方负责运输并按甲方要求供货。
四、质量与包装
1、乙方送货时须附质量证明书（或合格证），其内容包括材料名称、规格、质量等级和标准规定的全部检验项目的检验结果。质量证明书（或合格证）是乙方对该批产品检验结果的确认和保证，也是甲方进行复验和使用的依据，质量证明书（或合格证）是重要的技术文件必须随货同行。质量证明书（或合格证）必须加盖有生产厂家印章。
2、必须满足现行国家及行业规定标准，并达到优等品，同时满足使用要求。乙方应提供生产厂家有效的CMA标识的合格质检报告至少1份。
五、收货计量、验收方式及质量检验
1、验收与质量检验
（1）数量确认无误后，甲方指定收料人员与乙方送货人员应立即签认实物收料单，其中应载明验收的货物规格、数量和验收日期。甲方指定收料员有增加或变动的，以书面方式通知乙方。非指定的收料人员填写或涂改的实物收料单均为无效单据。
（2）乙方提供的产品物资到达甲方指定的现场后，甲方有权按国家质量标准并结合生产厂家出具的材质报告进行抽样检验，质量异议在货到7日内由甲方书面或电话提出，乙方在24小时内应派人到达现场处理，否则视为默认甲方提出的异议和处理意见。若因送检不合格的，甲方予以退货，并有权要求乙方承担由此给甲方造成的所有损失。若对检测结果有异议的，则由甲、乙双方在该批供货物资中随机取样送省级以上质量监督检验站进行仲裁检验，仲裁检验费用由乙方先行垫付，最终由责任方承担。
（3）乙方提供的产品在生产和使用过程中须满足国家有关安全、环保、职业健康方面的规定，不得对环境和人身健康产生不良影响。
六、质量保证
若经有关部门认定乙方货物质量不合格造成任何事故的，乙方应承担因此导致的一切违约责任及损害赔偿责任。
七、结算和支付
1、本合同约定的物资综合到场结算单价是指将标的物运抵甲方指定地点，包括材料费、运输费用、检测费、装卸费、税金、利润等一切费用和所有合同明示或暗示的所有责任、义务和风险的综合单价。合同价款已充分考虑对逾期付款的补偿，价款已包括但不限于逾期付款违约金、逾期资金占用利息以及其他可能因甲方逾期付款造成乙方产生的全部损失等。
2、原则上甲乙双方每月对账结算一次，每月21－23日为结算日，乙方应将每月16日至下一月的15日的甲方指定收料人员出具的签字或盖章的实物收料单送交甲方，如果材料数量有偏差的，双方可以据实更正。双方在确认数量、金额无误后在《结算单》中签字或盖章，该单据系甲方支付货款的唯一依据。如非甲方指定人员出具的签字或盖章收料单则视为无效收料单，乙方应第一时间与甲方沟通并处理；若乙方不予以处理，后续出现任何问题与甲方无关。经核对无误后乙方须在结算确认表上签字盖章确认，并应在对账日后 5 个工作日内按《采购合同》规定提交销售发票（由乙方开具货物增值税专用发票，不接受非合同主体方开具的发票）。甲方应在收到乙方开具的发票后【90】日内付清当月结算款项。
3.甲方在支付本合同项下每一笔款项前，乙方应当按照甲方提供的开票信息及要求开具增值税专用发票，乙方未按照甲方要求开具合法有效的等额发票的，甲方有权不向乙方支付任何款项，且甲方不承担任何违约责任。乙方不得因此拒绝履行有关合同义务。因乙方增值税专用发票填写有误，造成甲方增值税抵扣损失的，由乙方全额赔偿给甲方。
八、履约保证金
1、甲乙双方确认，甲方直接在第一笔结算货款中扣留40万元（大写：人民币肆拾万元整）作为履约保证金，待合同履约完毕且乙方无任何遗留问题后，甲方一次性无息退还。
2、如因乙方存在任何材料质量问题或违约情形时，甲方有权没收履约保证金并终止合同，由此产生的一切损失、风险由乙方承担。
九、责任承担
1、安全环保责任
（1）乙方及乙方安排的送货人员、车辆进入现场必须服从甲方及收货地点的统一调度。乙方应对因执行本合同而引起的任何人身伤亡或财产损失，由乙方进行赔付。
2、违约责任
（1）甲方逾期付款的，乙方自愿给与甲方一定的宽限期。宽限期经过甲方仍未付款的，则以逾期未付金额为基础按发生时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准，向乙方支付违约金（含资金占用利息），最高不超过逾期未付金额的10%。
（2）如标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标不符合合同约定或未通过甲方验收的，甲方有权不予收货；乙方应按甲方要求退货或换货，并承担由此产生的所有费用。若乙方未按照甲方要求的时限重新供货，否则视作乙方未按期交付货物而违约，应按本合同约定的逾期交货责任由乙方承担违约责任。
（3）乙方应按双方协商的日期，提前或按时交付产品。否则，每逾期一天（包括但不限于因乙方产品不符合约定未通过验收而进行退换货造成的延迟交货），乙方应按【0.5】万元/天向甲方支付违约金。若逾期时间超过【5】个自然日，甲方有权单方解除合同，乙方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还甲方已支付的全部款项，并按合同总金额的20%向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿。
（4）乙方在任何情况下均不得将本合同约定的全部或部分供货物资供应任务转让或分包给其他单位或个人，如发生这类事件，属于乙方严重违约，甲方有权解除合同，并不予退还履约保证金。
（5）因乙方供货不及时或质量不合格给甲方造成损失的，甲方有权解除合同或要求乙方在甲方指定的时间内按合同约定的标准继续履行交付义务，因此给甲方造成的损失由乙方全额赔偿，同时甲方有权不退还乙方的履约保证金。若乙方支付的违约金和履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以补足。
（6）如乙方违反法律、法规规定和合同约定或擅自终止履行合同，应按合同未履行部分货款总额的10%向甲方支付违约金并赔偿甲方的全部经济损失，同时甲方有权不退还乙方的履约保证金。
（7）乙方未按时办理结算或未按照甲方要求开具发票，甲方拒绝付款，乙方因此停止供货，视为乙方违约，需对甲方的损失进行赔偿。
（8）如果乙方拒绝供应本合同项下的材料品种，甲方有权解除合同并按合同未履行部分货款总额的20%追究乙方违约责任。
（9）本合同所述乙方造成的甲方“损失”，包括但不限于甲方的经济损失，预期可得利益损失，甲方对下游承担的违约责任、赔偿责任，甲方向第三方采购价款与本合同价款的差额，以及为实现债权而支出的律师费、保全费、诉讼费、公证费、鉴定费、调查费等一切费用。
十、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应3日内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十一、合同变更、解除与终止
1、经双方协商一致可以变更或解除合同；
2、发生下列情形之一的，可以解除合同，解除合同的一方不承担违约责任：
（1）因不可抗力致使合同不能履行；
（2）乙方未按计划期限供货或所供材料质量不符合质量要求，甲方可按合同约定解除合同；
（3）由于甲方生产经营发生重大调整或甲方客户调整需求数量、变更产品产地、品牌等，甲方可解除合同；
（4）若合同一方构成其他重大违约，守约方可解除合同。
3、合同变更或解除，除本合同明确不承担违约责任外，不能免除违约方应承担的违约责任，给对方造成损失的，应按照本合同第十条责任承担下约定的损失范围承担赔偿责任。
十二、其他条款
1、乙方承诺所供产品具有完全知识产权，未侵犯任何国家或企业、个人的知识产权，并保障甲方免于承受因侵犯任何知识产权而遭受的诉讼、仲裁、索赔或其他经济损失，否则，甲方有权追究乙方的赔偿责任。
2、本合同材料使用方有权对乙方货物进行检验，乙方应积极配合其提出的合理检验要求。甲方办理的现场收货手续不免除乙方的产品责任，不影响甲方后续依法主张质量异议的权利。
十三、争议解决方式
如发生争议，双方友好协商解决；若协商不成，双方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。
十四、附则
1、与合同相关的比选文件及比选申请文件和双方的谈判纪要等是合同的组成要件，与合同具有同等法律效力。
2、双方合作过程中所获得的对方商业资料以及合作过程中所产生的商业信息资源，包括本合同内容均属商业秘密，未经对方事先书面同意，双方均不得将商业秘密用于本合同规定之外的目的和向其他任何第三方泄露。保密义务不因本合同的终止、解除或无效而失效，将持续有效直至该类信息因依法公开或其他原因进入公有领域，不再具有保密性为止。违反保密义务造成损失的（包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、诉讼费、鉴定费、保全费、保全保险费等维权费用），应当对守约方承担赔偿责任。
3、其他未尽事宜，双方可用补充协议形式加以补充，补充协议与本合同具有相同法律效力。
4、本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。本合同自甲乙双方加盖公司印章或合同专用章（多页应当加盖骑缝章）之日起生效，至合同双方责任和义务履行完毕之日止。



甲方：（单位全称）（盖单位章）           乙方：（单位全称）（盖单位章）

联系人：                                 法定代表人或其授权代理人：
（签字）                                （签字）
 
日期：   年   月   日                        日期：   年   月   日   



第五章 技术规格书
	检测项目
	技术指标要求

	拉伸强度
	≥13MPa

	断裂伸长率
	≥700%

	撕裂强度
	横向≥120kN/m²；纵向≥150kN/m²

	不透水性
	0.3MPa，120min 不透水

	抗压性能
	≥300kPa，壳体高度压缩 50% 后外观无破损

	耐碱性（饱和 Ca (OH)₂
溶液，23℃×168h）
	拉伸强度、断裂伸长率保持率≥80%


1、总则
1.1 本项目工程所用新型凸壳PE聚乙烯防排水板的材料选型、技术性能、质量标准、供货及验收全部要求，所有进场产品必须严格满足本条款规定的各项技术指标。
1.2 本产品采用高密度聚乙烯（PE）为原材料，经一体注塑压制形成凸壳结构，具备防水、排水、缓冲、防护、抗老化等综合性能。
1.3 所有供货产品须为全新原厂正品，无破损、无老化、无油污、无变形，凸壳结构规整统一，板体厚薄均匀，不得存在拼接、修补、二次加工等情况。
2、基本规格参数
2.1 产品类型：新型凸壳式PE聚乙烯防排水板
2.2 基材材质：高密度聚乙烯（PE）
2.3 板材厚度：标准厚度1.2mm，允许偏差符合国家相关规范要求，板体整体厚度均匀一致。
3、核心力学性能指标
3.1 拉伸强度：产品纵向、横向拉伸强度均≥13MPa，具备优良的抗拉性能，可适应工程沉降、轻微形变等工况。
3.2 断裂伸长率：产品断裂伸长率≥700%，韧性优异，抗拉伸、抗撕裂形变能力强，不易脆裂。
3.3 撕裂强度：产品横向撕裂强度≥120kN/m²，纵向撕裂强度≥150kN/m²，高低温及复杂施工工况下不易破损。
4、防水抗压性能要求
4.1 不透水性：产品在0.3MPa恒定水压力作用下，持续保压120min，板体无渗水、无透水、无湿润渗透现象，防水阻隔性能达标。
4.2 抗压性能：产品抗压承载力≥300kPa，对凸壳结构进行50%高度压缩试验后，板材整体外观无开裂、无破损、无塌陷、无永久变形，排水空腔结构完整，可长期保障排水通道通畅，满足覆土回填及荷载承压要求。
5、耐碱耐久性能要求
5.1 产品需具备优异的混凝土耐碱腐蚀性能，模拟工程碱性环境开展老化试验：将试样置于23℃饱和氢氧化钙（Ca(OH)₂溶液中，持续浸泡168h后，产品拉伸强度、断裂伸长率的性能保持率均不低于80%。
5.2 产品长期接触混凝土、水泥砂浆等碱性介质，不得出现老化、粉化、脆断、性能衰减过快等问题，满足工程长期耐久使用要求。
6、结构与工艺要求
6.1 产品采用整体一体成型工艺，凸壳与板体为整体结构，无二次粘接、无焊接拼接，结构稳定性强。
6.2 凸壳排布均匀、规整，空腔结构稳定，可有效实现积水疏导、排水疏水、隔离防水功能，同时具备缓冲防护、保护基层防水层的作用。
7、质量验收与资料要求
7.1 比选申请人所供产品必须全部满足本条款上述技术指标，比选申请文件中需明确响应全部参数，不得出现负偏离。
7.2 产品进场时，需同步提供原厂合格证、产品说明书、同批次第三方权威检测报告，检测报告须完整覆盖厚度、拉伸强度、断裂伸长率、撕裂强度、不透水性、抗压性能、耐碱性等全部指标。
7.3 进场材料需接受使用方抽样复检，复检不合格产品无条件退场，由此产生的一切损失由供货方承担。
8、适用工况要求
本产品适用于隧道防排水系统、岩土防水排水工程，适配干湿交替、碱性介质等复杂工况。
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第六章 报价文件格式
西藏蜀道盛鑫矿贸有限公司供货物资采购比选
响应性文件


供应商名称：                    （盖单位章）
[bookmark: _Toc9978][bookmark: _Toc4384][bookmark: _Toc30198]一、投标报价确认函
1.我方已仔细研究了西藏蜀道盛鑫矿贸有限公司防水板材料采购比选文件的全部内容，愿意为下述物资采购活动提供延伸及相关伴随服务，并按合同约定履行义务。
2.我方承诺已详细审查全部比选文件以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利，并完全响应比选文件的各项要求。
3.如我方中选，我方承诺：
（1）在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
4.我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且满足比选文件要求。
5.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的中选通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。




[bookmark: _Toc2169][bookmark: _Toc1967][bookmark: _Toc23886][bookmark: _Toc15108][bookmark: _Toc25064][bookmark: _Toc8739][bookmark: _Toc12776][bookmark: _Toc19586][bookmark: _Toc6383][bookmark: _Toc28930]比选申请人名称（全称并加盖公章）：
                                                      日 期:      年    月    日
二、法定代表人（单位负责人）身份证明

比选申请人名称：
单位性质：
地址：
成立时间：          年        月        日
经营期限：
姓名：         性别：          年龄：        职务：
系                              （比选申请人名称）的法定代表人。
特此证明。




比选申请人：                 （填写单位名称并盖单位章）


年       月       日





注：
1 、须附法定代表人身份证影印件。




[bookmark: _Toc31475][bookmark: _Toc19297][bookmark: _Toc31325][bookmark: _Toc25516][bookmark: _Toc9953][bookmark: _Toc26009][bookmark: _Toc9354][bookmark: _Toc9135][bookmark: _Toc9356][bookmark: _Toc22820]
三、授权委托书
本人（姓名）系（比选申请人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改 ****材料采购比选项目比选申请文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期结束为止。
代理人无转委托权。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件



比选申请人：（填写单位名称并加盖单位章）
法定代表人（单位负责人）：（签字）
身份证号码：
委托代理人：（签字）
身份证号码：
年月日





注：
[bookmark: _Toc341][bookmark: _Toc31898][bookmark: _Toc17815][bookmark: _Toc23887][bookmark: _Toc13198][bookmark: _Toc4922][bookmark: _Toc11709][bookmark: _Toc4637][bookmark: _Toc578][bookmark: _Toc21125]1、本授权委托书需由比选申请人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。
[bookmark: _六、资格审查资料][bookmark: _Toc10235][bookmark: _Toc19211][bookmark: _Toc7301][bookmark: _Toc19622][bookmark: _Toc31542][bookmark: _Toc7168][bookmark: _Toc23795][bookmark: _Toc18777][bookmark: _Toc6298][bookmark: _Toc8984]
四、资格审查资料
[bookmark: _Toc32107][bookmark: _Toc17163]4.1基本情况表
应附营业执照、基本账户开户许可证复印件或开户银行盖章的“基本存款账户信息”
4.2生产能力证明情况
具备提供采购物资延伸服务的能力、临时组织供货能力。提供拟投入本项目的设备设施（根据实际需求提供）
4.3财务能力要求
[bookmark: _Toc5312]具备供货物资资金周转能力（200万元及以上）

垫资承诺书
致：                             （采购人名称）
我谨代表（报价单位名称）郑重承诺：
若我单位有幸在（项目名称）xx材料投选活动中中选，我单位愿意在合同履约期内提供人民币（大写） 元（￥     万元  ）的流动资金，保证招选人（项目名称）的（材料名称）的供应和使用。

特此承诺。



                                                申请人（盖章）：
法定代表人或授权代理人：
日期：   年   月   日

4.4质量保证能力证明
提供投标物资具有CMA标识的合格质检报告至少一份。





[bookmark: _Toc469164725][bookmark: _Toc238552309][bookmark: _Toc2187][bookmark: _Toc469163737][bookmark: _Toc25045][bookmark: _Toc1303][bookmark: _Toc516242943][bookmark: _Toc4674][bookmark: _Toc17426][bookmark: _Toc4475][bookmark: _Toc4295][bookmark: _Toc238797671][bookmark: _Toc14091][bookmark: _Toc13167][bookmark: _Toc29616][bookmark: _Toc482868772]

























[bookmark: _Toc17603][bookmark: _Toc20978][bookmark: _Toc15376][bookmark: _Toc23272][bookmark: _Toc29586][bookmark: _Toc24249][bookmark: _Toc550][bookmark: _Toc7292][bookmark: _Toc7914][bookmark: _Toc11450]五、分项报价表（一）
比选申请人名称:                                                                                                           包件号：FSB-01
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	材料价部分
	税率
	税额
（元）
	不含税金额合计
（元）
	价税合计（元）
	备注

	
	
	
	
	不含税单价
（元）
	含税单价
（元）
	
	
	
	
	

	防水板
	1.2mm厚新型凸壳PE聚乙烯防排水板
	m2
	160000
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	160000
	
	
	
	
	
	
	



不含税金额合计（大写）：
含税金额合计（大写）：
备注：
1. 比选材料品种、规格、数量为暂估，仅作为投标报价的共同基础，不作为供货和最终结算的依据，中选人不得对实际供货规格及数量提出任何异议。
2. 投标综合单价是指将比选物资运抵甲方施工现场指定地点，包括材料费、运输费用、检测费、装卸费、税金、利润、垫资成本等一切费用和所有合同明示或暗示的所有责任、义务和风险的综合单价；（增值税专用发票13%，一票制）,税率随国家政策的调整而调整，不含税单价不予变化。
3. 比选申请人需具备跨地域的供应和资源调配能力，并提供相关方案及措施。

比选申请人名称（公章）：                                     法定代表人或被授权代理人签字：                                    日期：   年 月 日
五、分项报价表（二）
比选申请人名称:                                                                                                           包件号：FSB-02
	材料名称
	型号规格
	单位
	数量
	材料价部分
	税率
	税额
（元）
	不含税金额合计
（元）
	价税合计（元）
	备注

	
	
	
	
	不含税单价
（元）
	含税单价
（元）
	
	
	
	
	

	防水板
	1.2mm厚新型凸壳PE聚乙烯防排水板
	m2
	80000
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	80000
	
	
	
	
	
	
	



不含税金额合计（大写）：
含税金额合计（大写）：
备注：
4. 比选材料品种、规格、数量为暂估，仅作为投标报价的共同基础，不作为供货和最终结算的依据，中选人不得对实际供货规格及数量提出任何异议。
5. 投标综合单价是指将比选物资运抵甲方施工现场指定地点，包括材料费、运输费用、检测费、装卸费、税金、利润、垫资成本等一切费用和所有合同明示或暗示的所有责任、义务和风险的综合单价；（增值税专用发票13%，一票制）,税率随国家政策的调整而调整，不含税单价不予变化。
6. 比选申请人需具备跨地域的供应和资源调配能力，并提供相关方案及措施。

比选申请人名称（公章）：                                     法定代表人或被授权代理人签字：                                    日期：   年 月 日
[bookmark: _Toc24797][bookmark: _Toc18525][bookmark: _Toc3994][bookmark: _Toc19161][bookmark: _Toc4875][bookmark: _Toc30463][bookmark: _Toc26812][bookmark: _Toc863][bookmark: _Toc27690][bookmark: _Toc17567]六、比选申请人供货保障能力的承诺函
承诺函
致：西藏蜀道盛鑫矿贸有限公司
　　我公司若有幸参与国道G214线加卡至邦达机场段新改建工程施工JJTJ-3标项目经理部物资供应，自愿承担相应责任并接受贵项目部及相关管理部门的监督检查，我公司在此做如下承诺：
　　质量达标承诺：我公司供应的所有物资，严格符合国家相关标准、行业规范、项目设计要求及采购合同约定，杜绝不合格、假冒伪劣、以次充好的产品进场，每批次物资均随货提供合格的合格证、质保书等相关资料。
　　供应保障承诺：严格按照贵方物资需求计划及合同约定的时间、数量、规格，及时组织物资进场，保障项目施工进度，不擅自延期、短缺、更换物资规格，若因我方原因导致供应延误，自愿承担相应违约责任。
　　售后保障承诺：我公司建立完善的售后服务体系，对供应的物资提供及时、有效的售后服务，若出现质量问题，在接到贵方通知后，按约定时间到场处理，无偿更换不合格产品，承担由此产生的一切费用及损失。
　　责任承担承诺：若因我公司供应的物资质量问题、供应延误或违规操作，导致项目质量隐患、安全事故、进度延误等损失，我方自愿承担全部赔偿责任，且贵方有权取消我方供货资格，终止一切合作。
特此承诺!



单位名称(盖章):
法定代表人(签名):
或被授权人(签名):

