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有色金属分公司
2026年9月干熄焦炭比选采购
编号：YS-GKBX-2026-HW202
各投标单位：
四川宏达股份有限公司有色分公司2026年9月干熄焦炭比选采购，本着“公开、公平、公正”的原则，欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：
一、标的物：有干熄焦炭（0-10mm）
二、比选人：四川宏达股份有限公司有色金属分公司 
1、质量要求：详见附件二
2、数量：3000吨。
3、供货期：合同签订之日起在保障我司正常生产所需的前提下二十天内供完。
4、交货地点：四川宏达股份有限公司什邡有色金属分公司库房（四川省德阳市什邡市师古镇），到招标方库房前所有费用、货损风险由中标方承担。
6、发票：一票制，中标人开具全额增值税专用发票（税率13%）。
7、付款方式：银行电子承兑汇票支付，先货后款，供方当期供货数量达到60%时，需方按到货货值的80%支付货款给供方，余款在票据齐备后支付剩余货款。
[bookmark: _Hlk201587717]8、资质要求：具有有效的营业执照等。
三.比选文件的获取
1、获取方式为： 2026年9月12日 00 时 00分通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。 
2、响应性文件的递交
递交截止时间：2026年9月17日 10时30 分。
比选申请人按本比选文件第二章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。
3、响应性文件的要求
比选申请人需提供营业执照（三证合一）。
4、比选办法：经评审后的最低价法。
5、形式评审标准：
5.1比选人营业执照及相关资质
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]5.2投标人名称与营业执照一致
6、资格评审标准：
完税证明：投标人需提供近2年内任意月份的完税证明并加盖公章
7、响应评审标准：
7.1投标文件和招标文件格式一致
7.2投标文件按招标文件要求签字盖章
8、本项目需缴纳投标保证金50000.00元（大写五万元整），在招标结束时间前（以“宏达股份集采平台”公示的时间为准）以公司账户对公转账至我公司以下账户：
单位名称：四川宏达股份有限公司
开户银行：中国银行什邡亭江西路支行
开户账号：1266 7841 0051
转账需备注：焦炭投标保证金（可自行简写）
保证金的退还：定标后七个工作日内原路退还，但有下列情形之一的，将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内无正当理由撤销投标文件；
（2）投标人在收到中标通知后，2日内无正当理由不与我公司订立合同并缴纳履约保证金，或在订立合同时向我公司提出附加条件；
（3）发生围标串标等我公司认为其他可以不予退还投标保证金的情形。
[bookmark: OLE_LINK5]10、本项目需缴纳履约保证金300000.00（大写：叁拾万元整）中选侯投标保证金自动转为履约保证金，不足部分于2日内补齐，按照合同签订时要求的合同履约金额从合同签订之日起2天内以单位名义从对公账户转账至以下账户：
单位名称：四川宏达股份有限公司
开户银行：中国银行什邡亭江西路支行
开户账号：1266 7841 0051
转账需备注：焦炭履约保证金（可自行简写）
供方全面履行完本合同并结算后，需方于十五个工作日内退还履约保证金（不计利息）。
报价前，报价方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。项目地点：四川宏达股份有限公司什邡有色金属分公司。
联系人：李先生  13628075717
地 址：四川省德阳市什邡师古镇

四川宏达股份有限公司
什邡有色金属分公司 
2026年9月11日   
[bookmark: _GoBack]

附件一
报 价 单（干熄焦）

四川宏达股份有限公司：
知悉贵司干熄焦炭招标公告，现报价如下：
1、 质量标准：公告附件二（质量标准）
2、 规格：干熄焦炭（0-10mm）
3、 到贵司到厂含税承兑价报价:        （元/吨）
4、 数量 ：3000吨
       5、上述报价为我司送到贵司的到厂含税承兑价（全额增值税发票一票制结算），运输由我司组织，运输费用由我司承担。

联系人：                        联系电话：              


                    公司（加盖公章）
                                      2026年   月   日





附件二：       干熄焦炭（0-10mm）内控质量指标及结算办法
	原料
名称
	质量指标
	结算办法
	检测依据

	干熄焦炭
（0-10mm）
	固定碳:FCad≥80.0%
	FCad＜80.0%，以80.0%为基准，每降低0.1%，扣1.0元/吨。
	GB/T2001-2013

	
	
	FCad＜75.0%，以80.0%为基准，每降低0.1%，扣1.5元/吨。
	

	
	
	FCad＜70.0%，以80.0%为基准，每降低0.1%，扣2.0元/吨。
	

	
	
	FCad＜65.0%，以80.0%为基准，每降低0.1%，扣(合同价/151)元/吨(价格扣到零为止)。
	

	
	挥发份:Vad≤3.0%
	Vad＞3.0%，以3.0%为基准，每增加0.1%，扣2元/吨。
	GB/T2001-2013

	
	
	Vad＞5.0%，以3.0%为基准，每增加0.1%，扣5元/吨。
	

	
	
	Vad＞8.0%，以3.0%为基准，每增加0.1%，扣10元/吨。
	

	
	过80目标准筛细度≤8.0%
	细度＞8.0%，以8.0%为基准,每增加0.1%，扣2.0元/吨。
	使用80目标准筛测定

	
	
	细度＞10.0%，以8.0%为基准,每增加0.1%，扣3.0元/吨。
	

	
	
	细度＞12.0%，以8.0%为基准,每增加0.1%，扣5.0元/吨。
	

	
	
	细度＞14.0%，以8.0%为基准,每增加0.1%，扣(合同价/61)元/吨(价格扣到零为止)。
	

	
	S(t,ad)≤1.5%
	S(t,ad)＞1.5%，以1.5%为基准,每增加0.1%，扣8.0元/吨。
	GB/T214-2007

	
	N≤0.40%
	N＞0.40%,每增加0.01%，扣2元/吨。
	

	
	
	N＞0.50%,以0.40%为基准，每增加0.01%，扣5元/吨。
	

	
	
	N＞0.60%,以0.40%为基准，每增加0.01%，扣10元/吨（价格扣到零为止）。
	

	
	水分（Mt ）
	以扣除水分后干重进行结算；
	

	
	
	Mt ＞5.0%，以5.0%为基准,每增加0.1%，扣0.5元/吨
	

	
	备注
	大宗原料无法分堆，不予退货。
	 



