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什邡磷化工分公司
 硫酸转化进出烟气管道等制作安装比选文件
                          编号：SFLHG-GKZB-2026-FW131 
各单位：
由四川宏达股份有限公司什邡磷化工分公司因生产需外协制作安装省煤器进出烟气管道，本着“公开、公平、公正”的原则，现对省煤器进出烟气管道制作安装进行公开比选。欢迎贵公司前来报价，现将相关事项公告如下：
一、标的物：硫酸转化等进出烟气管道制作安装1套。
二、比选人：什邡磷化工分公司 
三、具体内容及要求：
1.内容：
	12万吨设备更新改造外协制作安装项目内容（1）

	
	管道号
	名称
	路线
	规格
	长度 
	弯头
	支架
	参考重量KG

	1
	PG9003
	焚硫炉风管
	吸塔出口-风机房门前-液硫储槽-焚硫炉进风罩
	φ1020*10
	40
	2
	3
	10000

	2
	PG9002
	低温出口烟管
	高温塔出口-一吸塔出口
	φ1020*10
	60
	6
	5
	15000

	3
	PG9001
	低温进口烟管
	一吸塔进口-高温塔进口
	φ1120*10
	44
	4
	
	12100

	4
	PG0101
	锅炉进口烟管
	焚硫炉-锅炉
	Ф2724*12
	2.75
	
	
	2200

	5
	PG0102
	锅炉出口烟管
	锅炉-一段电炉
	φ1420*10
	66
	5
	4
	23100

	6
	LU0204
	高温过热器
	转化一段出口-高温过热器（管道外加加强圈）   321
	φ1420*6
	15
	2
	
	3150

	7
	LU0205
	
	高温过热器-二段电炉
	φ1420*10
	3.5
	1
	
	1225

	8
	LU0207
	第二换热器
	二段出口-二换上气室
	φ1420*10
	6
	2
	1
	2100

	9
	LU0208
	
	换下气室-三段电炉
	φ1420*10
	1
	
	
	350

	10
	LU0216
	
	二换上壳程-四段电炉
	φ1420*10
	10
	3
	1
	3500

	11
	LU0215
	
	 五换上气室-二换下壳程
	φ1420*10
	20
	3
	2
	7000

	12
	LU0214
	第五换热器
	一吸塔出口管-五换下气室
	Ф1020*10
	5
	2
	
	1250

	13
	LU0220
	
	转化五段出口-五换上壳程
	φ1420*10
	8
	2
	
	2800

	14
	LU0221
	
	五换下壳程-二吸塔进口管道
	Ф1120*10
	5
	2
	
	1375

	15
	LU0222
	4#阀
	一吸塔出口管- 四段电炉进口
	φ630*8
	25
	6
	3
	3075

	16
	LU0223
	3#阀
	一吸塔出口管- 五换上壳程出口
	φ630*8
	25
	5
	2
	3075

	17
	LU0210
	低过
	转化三段出口-低过
	φ1420*10
	12
	3
	
	4200

	18
	LU0212
	省煤器
	低过-省煤器
	φ1420*10
	8
	2
	
	2800

	19
	LU0213
	
	省煤器-一吸塔
	Ф1120*10
	8
	2
	
	2200

	20
	LU0218
	四段省煤器
	四段出口-四段省煤器
	φ1420*10
	5
	3
	1
	1750

	21
	LU0219
	
	四段省煤器-五段进口
	φ1420*10
	20
	4
	2
	7000

	22
	
	转化降温总管
	1#阀，2#阀
	φ630*8
	25
	
	
	3075

	23
	
	纤维除雾器
	二吸出口-纤维除雾器
	φ1020*10
	12
	4
	
	3000

	24
	
	
	纤维除雾器-脱硫塔
	φ1020*10
	15
	2
	
	3750

	25
	
	循环水水管
	1600m³/h
	φ630*10
	70
	
	2
	10710

	26
	
	循环水水管
	900m³/h
	Φ530*10
	85
	
	2
	11050

	27
	
	焚硫炉
	前、后挡板、进风罩
	φ4950*16
	
	
	
	7500

	28
	
	脱盐水槽
	304
	10*4.5*4.5
	
	
	
	17600

	29
	
	纤维除雾器
	304
	φ3500*5500
	
	
	
	9400

	
	合计
	
	
	
	
	
	20000
	175335

	1
	资质要求：石油化工工程施工总承包三级及以上+有效安全生产许可证；或机电工程施工总承包三级及以上 + 安许

	2
	制作安装重量为概算，以实际验收重量为准。制作安装包括新设备，设备修复，利旧管道，新制作管道，膨胀节，弯头，支架，支座等.部分为不锈钢管件

	3
	甲方提供：制作安装材料，电源。乙方提供：低耗，材料转运，吊装，搭架等

	4
	适用标准：GB50235‑2010《工业金属管道工程施工规范》、GB50184‑2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》及GB50711-2011《冶炼烟气制酸设备安装工程施工规范》

	5
	工期要求：2026.9.10-2026.10.20


  总重大约200吨，包含主管道、分支管道、副线管道、旁路管道、膨胀节、弯头、变径、法兰、支座、吊架、临时支撑、密封配件的预制，现场安装。部分不锈钢管件
2.业主提供钢材、电源（380V、220V），负责整体防腐涂装、保温层施工
3.投标方负责氧气、乙炔、焊材、搭架、吊装以及搬运等。以及竣工资料编制、现场清理、质保期运维服务
4.投标者应在合同生效时，提交专项施工方案、安全应急预案，针对高温、腐蚀、高空作业风险做好防控措施。
5.要求投标方提供的资料：
5.1投标者提交的文件资料的范围、内容、份数及时间要求，按附件《卖方图纸资料要求》中的规定。
5.2投标文件中明确施工方案、材质选型、焊接工艺、验收标准、质保承诺，提供相关资质证书、同类硫酸制酸烟气管道施工业绩

6.安装地点：什邡磷化工分公司洛水镇
7.完成时间：合同签订生效后，预付款到账之日起40个工作日内完成安装制作。
8.付款方式及发票： 
①付款方式：以现汇或银行电子承兑汇票支付，合同签订生效之日起，招标方按合同总额的30%向中标方支付预付款；制作安装验收合格后，招标方再按合同总额的60%支付货款，中标方10个工作日日内开具的合法有效的全额增值税专用发票；剩余合同总额的10%作为质保金，从计算质保开始满1年且无任何质量问题后无息付清。
②一票制，供应商开具全额增值税专用发票(税率  %)。
9.质保期：质保期12个月，以合同为准。自安装验收合格并投用之日起开始计算或货到验收合格30个自然日之日起开始计算（因买方原因未安装使用情形适用）。
10.比选文件的获取
获取方式为通过四川宏达股份有限公司集采中心招投标平台(以下简称“ 宏达股份集采平台”）（http://jc.sichuanhongda.com/）进行注册并登录后参与投标并下载比选文件。 
11.响应性文件的递交
递交截止时间：2026年 9月24日 10时 0 分。
比选申请人按本比选文件第三章响应性文件格式制作报价文件，注明标的物名称、规格型号、数量、单价（到厂含税价）、合计金额、交货期、付款方式等（若询价约定的标的物交货期、付款方式、质保期等有异议，请在报价文件中另作说明）。所有上述资料组成响应性文件，比选申请人需将响应性文件打印盖章后，以电子文件方式（PDF、扫描文件等）上传至宏达股份集采平台。
12.响应性文件的要求
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]①比选申请人需提供营业执照（三证合一）。
②资质要求：投标人具备机电工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包或石油化工工程施工总承包等相应资质。以及安全生产许可证 
13.本项目采用符合响应性条款后的最低投标价法。
14.验收方式：
比选人按比选文件或合同约定对标的物外观质量、规格型号、数量、技术参数、配置清单等按照现行国家标准验收。
15.交送报价文件前，供应商方可自愿前来我公司进行实地考查、技术交流或咨询。
商务联系人：曾先生  13508001166
技术联系人：李先生  15883610983
地 址：四川省德阳市什邡市洛水镇          邮 编：618401           



什邡磷化工分公司
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk155791057][bookmark: _Toc318986166][bookmark: _Toc269113527][bookmark: _Toc275019836][bookmark: _Toc274236999][bookmark: _Toc274596702][bookmark: _Toc275019684][bookmark: _Toc238797630][bookmark: _Toc303149804][bookmark: _Toc275019290][bookmark: _Toc16684][bookmark: _Toc238552273][bookmark: _Toc268793030][bookmark: _Toc275014947]2026年9月14日





第二章 
合同条款及格式

 硫酸转化进出烟气管道等制作安装合同

  合同编号：GY-2026-
买方：四川宏达股份有限公司
卖方：
根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，本着平等互利、诚实守信的原则，经买卖双方协商一致，就买方向卖方购买省煤器进出烟气管道制作安装事宜达成本合同，具体内容如下：
第1条 标的物基本信息
	产品名称
	品种规格
	计量
单位
	数量
	到厂单价（元）
	税率
	税额（元）
	不含税金额（元）
	含税金额（元）

	硫酸转化进出烟气管道等
	
	
	
	
	
	
	
	

	含税总金额（大写）
	

	该价款为系卖方履行本合同项下的所有内容而能获得的全部价款，包括货款、运费、上车费、保险费、包装费、指导安装、调试、培训费、税金等，除此之外，不做任何调整，如有遗漏，均视为卖方的自愿让利行为。


第二条质量标准及验收要求
1.质量要求：执行国家现行法律法规及行业相关标准：GB50235‑2010《工业金属管道工程施工规范》、GB50184‑2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》及GB50711-2011《冶炼烟气制酸设备安装工程施工规范》，且满足买方使用及技术要求。
2.质保期：质保期18个月，以合同为准。自安装验收合格并投用之日起开始计算或货到验收合格30个自然日之日起开始计算（因买方原因未安装使用情形适用）。
3.验收要求：
外观与尺寸验收​ 
(1)  管道、管件外观平整光滑，无变形、凹陷、翘曲、破损、严重锈蚀、划痕等缺陷；管口规整、封堵完好，内部无杂物、焊渣、积尘。
(2)  管道安装标高、走向、坡度、间距严格符合图纸要求，安装偏差控制在规范允许范围内；管道中心偏差、垂直度、水平度偏差均满足《工业金属管道工程施工质量验收规范》标准。
(3) 法兰安装平行、对正，螺栓孔对中，所有螺栓规格统一、紧固均匀、外露丝扣一致，无缺失、松动、歪斜；垫片安装居中、无偏移、无褶皱。
(4)  支架、吊架安装牢固、排布规整，受力均匀，无松动、变形、虚焊、漏焊，高温管道滑动、导向支架位移预留量符合热膨胀设计要求。​
焊接质量验收​
(1) 所有焊缝成型均匀饱满，宽窄一致，无气孔、夹渣、裂纹、未焊透、未熔合、超标咬边、焊瘤、飞溅等质量缺陷，焊渣清理干净，焊缝打磨平整顺滑。
(2) 管道纵缝、环缝布局规范，焊缝间距、错边量、端面平整度符合制作工艺要求，无焊缝交叉、重叠问题。
(3) 焊缝100%外观检查，合格率100%。
(4) 焊接工艺参数、焊材选型、焊接作业流程全程可追溯，焊接记录完整规范。
第三条交货地点、交货方式及交货时间
1.交货地点：买方指定地点：四川省德阳市什邡市洛水镇。
2.交货方式：安装完毕检验合格。现场验收
3.交货时间：合同签订生效后，起40个自然日内完成交货（含安装）。
 第四条标的物验收及异议处理
1.验收标准按本合同第二条（质量标准及验收要求）执行，由双方共同验收结果为准。
2. 验收过程发现的质量缺陷、不合格项，乙方必须无条件停工整改，制定专项整改方案，限期完成整改并重新报验，所有整改费用、工期延误损失由乙方自行承担；存在严重质量隐患、重复整改不合格的，甲方有权终止合同、追究违约责任
 第五条付款方式及发票
1. 付款方式：以现汇或银行电子承兑汇票支付， 安装调试验收合格后，招标方按合同总额的90%支付货款，中标方10个工作日日内开具的合法有效的全额增值税专用发票；剩余合同总额的10%作为质保金，从计算质保开始满1年且无任何质量问题后无息付清。发票：卖方开具全额增值税专用发票（税率 %）。
第六条违约责任
1.卖方应具备合法的经营资质，并向买方主动提供相应证件。买方有权核验卖方的主体资格、资信状况、相关资质等。如因弄虚作假造成的一切法律责任和经济纠纷由卖方承担。
2.卖方必须保证所供货物的质量及数量，如卖方弄虚作假，买方不予结算。给买方造成损失的，卖方承担相应的经济责任与法律责任。
3.卖方必须按合同约定，提前或按时交付标的物。否则，每逾期一天，卖方按合同总金额的0.5％向买方支付违约金。若逾期时间超过20个自然日，买方有权提前解除本合同，卖方应在合同终止之日起5个工作日内全额退还买方已支付的全部款项，并按合同总金额20%向买方支付违约金，给买方造成损失的，还应赔偿。
4.卖方拒绝退、换货或是退、换货之后标的物的数量、质量、型号规格、外观等一切货物指标仍不符合合同约定或未通过买方验收的，买方有权解除本合同，未付价款将不再支付，卖方应退还买方已付货款并按合同总金额20%的标准向买方承担违约责任，给买方造成损失的，还应赔偿。
5.因不可抗力使合同无法履行，则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履行，则一般采取延期履行合同的方式。凡发生不可抗力事件，当事方已尽力采取补救措施但仍未避免损失的情况下，可不负赔偿责任，但是应立即以书面形式通知对方，并在7日内提交记载不可抗力的详细情况及无法履行本合同的证明文件。市场价格波动、铁路运力不足不得作为免责事由，双方另有约定的除外。
第八条争议解决方式
因履行本合同而产生争议或纠纷，买卖双方应尽量协商解决，协商不成的，应向买方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条合同有效期限
本合同有效期自2026年X月X日起至质保期结束之日止。
第十条合同生效及份数                 
本合同自买卖双方加盖公章/合同专用章后生效。本合同一式肆份，买卖双方各执贰份，具有同等法律效力。
第十一条其它约定事项
1.买方的真实意思表示以买方用印公章/合同专用章后的合同为准，本合同项下加盖的其他买方印章及买方员工签字无效，对买方不具有约束力。若由此给卖方造成损失的，买方不承担任何责任。
2.质量问题处理：质保期内，经双方业务代表现场检查并确认是产品质量问题的，卖方无条件予以更换或退货，更换或退货所产生的所有费用，由卖方全额承担；如买方选择退货处理的，卖方须在买方发出退货通知后7个自然日内全额退还买方已付款项，同时买卖双方需另行签订产品质量问题处理协议书。
3.双方以本合同载明的通讯联络方式作为通知的依据，双方员工通过未载明的微信账号发送通知的，应出具证明劳动关系的响应材料。双方通讯方式变更的，应提前三天书面通知对方，否则按原通讯方式送达仍视为有效送达。
4. 随机附产品使用说明书、产品合格证等文件资料。
5. 买方逾期付款的，卖方自愿给与买方一定的宽限期。宽限期经过买方仍未付款的，则以逾期未付金额为基础按发生时中国人民 银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）为标准，向卖方支付违约金（含资金占用利息），最高不超过逾期未付金额的10%。
	买方（盖章）：四川宏达股份有限公司
	卖方（盖章）：

	法定代表人或委托代理人（签字）：
	法定代表人或委托代理人（签字）：

	联系电话：08388702056
	联系电话：

	通讯地址：四川省什邡市师古镇九里埂村
	通讯地址：

	开户行：中国银行什邡支行
	开户行：

	帐号：121203636202
	帐号：

	税号：91510600205363163Y
	税号:

	签订地点：四川省什邡市洛水镇
	签订日期：


（以下无正文）









                       






  第三章 
报价文件格式

省煤器进出烟气管道制作安装



响应性文件






供应商名称：                    （盖单位章）



[bookmark: _Toc9978][bookmark: _Toc30198][bookmark: _Toc4384]
（一）报价函
                      (比选申请人名称)：
1、 我方已仔细研究了(            ) 比选文件，包括补充通知的全部内容，按比选文件规定的条件和要求承担合同规定的全部工作，并承担相关的责任，含税报价如下：
报  价  单
四川宏达股份有限公司
根据贵方硫酸转化进出烟气管道等制作安装公开招标的要求，我方经研究比选有关文件，投标报价如下 ：
1、报价：
    我司愿以人民币      元/吨（大写：          元）的价格投标，制作安装交付周期：    工作日，报价含税，税率为：    %，
付款方式：     。                                                     
备注：       。                                                    
     
2、 我公司承诺在投标有效期30日历天内不修改、撤销比选文件。
3、如我方中标，我方承诺：
（1）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（2）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
4.                        。（其他补充说明）。

                                  报价单位：                  （盖单位章）
                              
                                                   年       月       日                                        
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（二）、承 诺
致：
我公司自愿参与             （名称）            （材料名称）的投标，现郑重作出以下承诺：
⑴我公司提供的物资质量、环保、安全符合国家要求；
⑵我公司具有良好的信誉、企业处于正常生产经营状态；
⑶我公司完全按报价文件严格执行。
⑷我公司将严格遵守投标的各项法律法规和程序，若有违规行为，愿意承担相应法律责任。
⑸若中标，我公司将按照合同约定的时间、地点和方式交付物资，确保项目顺利推进。
⑹我公司保证所提供的所有资料真实、准确、有效，如有虚假，愿意接受相应处罚。 一旦我方中标，愿意按照招标文件和招标人的规定和要求签订购销合同，并信守合同、保证质量、如期交货。


                                      供应商名称：              （盖单位章）
                                     
       日  期：      年    月     日











（三）营业执照








































（4） 资质
 一、企业资质类（总包 / 制作安装单位全套）
1. 企业营业执照、安全生产许可证、法人身份证明
2. 法人授权委托书（项目负责人全权负责本项目）、项目负责人身份
3. 投标人具备机电工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包或石油化工工程施工总承包等相应资质。以及安全生产许可证 
  二、人员报审资料
1. 项目管理组织架构表：项目经理、技术负责人、质检、安全员 
2. 焊工报审资料（所有进场施焊人员） 
1.  焊工台账、焊工钢印编号对照表
2. 焊工合格项目 
3. 安全员证件、安全管理人员台账
4. 质检人员资质证明













（5） 其他需要补充的资料
  专项施工方案 
1. 筒体卷制、组对、焊接专项施工方案
2. 现场吊装、安装专项方案 
3. 季节性施工保障方案 
4. 质量保证体系方案、质量控制点清单（W/H/S 点）
5. 安全生产专项方案、文明施工、动火作业防护方案
6. 应急预案：高空作业、火灾、触电、化学品防腐伤害应急处置
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